Title: Multilateral Agreement M155
Author: heidrich
Last saved by: BKA/ZAS
Company: BMaA

BGBl. III – Ausgegeben am 18. Mai 2004 – Nr. 41	 von

bundesgesetzblatt
für die republik österreich
Jahrgang 2004 	Ausgegeben am 18. Mai 2004 	Teil III
41. Multilaterale Vereinbarung M155 nach Abschnitt 1.5.1 des ADR über die Beförderung von Gasen als Versandstücke in gedeckten Fahrzeugen oder geschlossenen Containern
41. 
Multilateral Agreement M155
under ADR 1.5.1 concerning transport of gas as packaged goods in closed vehicles or containers
	1.	By derogation from ADR 7.2.4 - V7 and column (18) of Table A in Chapter 3.2, the carriage of gas as packaged goods in closed vehicles or containers may be carried out in accordance with the new additional provision CV36.
CV 36 Packages shall preferably be loaded in open or ventilated vehicles or open or ventilated containers. If it is not feasible and packages are carried in other closed vehicles or containers, the cargo doors of the vehicles or containers shall be marked with the following letters not less than 25 mm high:

„WARNING
NO VENTILATION
OPEN WITH CAUTION“

This shall be in a language considered appropriate by the consignor.
	2.	A copy of this agreement shall be carried on board the transport unit.
	3.	This agreement applies to transport operations in all countries signatory to this agreement until 1^st January 2005, or until a corresponding amendment to ADR comes into force, whichever is sooner. If it is revoked before by one of the signatories, it shall remain valid until the above mentioned date only for carriage on the territories of the ADR Contracting parties signatory to this agreement which have not revoked it.

(Übersetzung)
Multilaterale Vereinbarung M155
nach Abschnitt 1.5.1 des ADR über die Beförderung von Gasen als Versandstücke in gedeckten Fahrzeugen oder geschlossenen Containern
	1.	Abweichend von Abschnitt 7.2.4 - V7 und Spalte (18) der Tabelle A in Kapitel 3.2  ADR darf die Beförderung von Gasen als Versandstücke in gedeckten Fahrzeugen oder geschlossenen Containern gemäß der neuen zusätzlichen Vorschrift CV36 durchgeführt werden.
CV36 Die Versandstücke sind vorzugsweise in offene oder belüftete Fahrzeuge oder in offene oder belüftete Container zu verladen. Wenn dies nicht möglich ist und die Versandstücke in anderen gedeckten Fahrzeugen oder anderen geschlossenen Containern befördert werden, müssen die Ladetüren der Fahrzeuge oder Container mit folgender Kennzeichnung versehen sein, wobei die Buchstabenhöhe mindestens 25 mm betragen muss:

„ACHTUNG
KEINE BELÜFTUNG
VORSICHTIG ÖFFNEN“

Diese Angaben müssen in einer Sprache abgefasst sein, die vom Absender als geeignet angesehen wird.
	2.	Eine Kopie dieser Vereinbarung ist an Bord der Beförderungseinheit mitzuführen.
	3.	Diese Vereinbarung gilt bis 1. 1. 2005 für Beförderungen in den Hoheitsgebieten der ADR-Vertragsparteien, die diese Vereinbarung unterzeichnet haben. Wird sie vorher von einem der Unterzeichner widerrufen, gilt sie in diesem Fall bis zum vorgenannten Zeitpunkt nur noch für Beförderungen in den Hoheitsgebieten der ADR-Vertragsparteien, die diese Vereinbarung unterzeichnet und nicht widerrufen haben.
Die Vereinbarung wurde von Österreich am 5. Mai 2004 unterzeichnet.
Weiters haben weitere nachstehende ADR-Vertragsparteien diese Vereinbarung unterzeichnet:

ADR-Vertragsparteien: | Datum der Unterzeichnung:
Norwegen | 22. März 2004
Deutschland | 23. April 2004
Schüssel

www.ris.bka.gv.at