Author: mahmood
Last saved by: User für Konverter
Company: Bundesministerium f. soz. Sicherheit u. Generationen

BGBl. II - Ausgegeben am 8. März 2012 - Nr. 60	 von

BUNDESGESETZBLATT
FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH
Jahrgang 2012	Ausgegeben am 8. März 2012	Teil II
60. Verordnung:	Änderung der Kosmetikverordnung
	[CELEX-Nr.: 32011L0059]
60. Verordnung des Bundesministers für Gesundheit, mit der die Kosmetikverordnung geändert wird
Auf Grund des § 20 des Lebensmittelsicherheits- und Verbraucherschutzgesetzes - LMSVG, BGBl. I Nr. 13/2006, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 95/2010, wird verordnet:
Die Kosmetikverordnung, BGBl. II Nr. 375/1999, zuletzt geändert durch die Verordnung BGBl. II Nr. 291/2010, wird wie folgt geändert:
1. Dem § 5 wird folgender Abs. 8 angefügt:
„(8) Kosmetische Mittel, die nicht den Anforderungen dieser Verordnung in der Fassung BGBl. II Nr. 60/2012 entsprechen, wohl aber in der Fassung der Verordnung BGBl. II Nr. 291/2010, dürfen bis 31. März 2012 in Verkehr gebracht werden.“
2. § 6 lautet:
„§ 6. Durch diese Verordnung wird die Richtlinie 76/768/EWG, ABl. Nr. L 262 vom 27. September 1976, zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über kosmetische Mittel, zuletzt geändert durch die Richtlinie 2011/59/EU, ABl. Nr. L 125 vom 14. Mai 2011, in österreichisches Recht umgesetzt.“
3. In Anlage 1 werden folgende Stoffe gemäß ihrer alphabetischen Reihung eingefügt:
“1372. 2-Aminophenol (o-Aminophenol; CI 76520) und seine Salze (CAS-Nr. 95-55-6/67845-79-8/51-19-4 EG-Nr. 202-431-1/267-335-4)“
4. Fußnote 1) in Anlage 1 lautet:
„1) Nummern entsprechend der Richtlinie 76/768/EWG, Anhang II, zuletzt geändert durch die Richtlinie 2011/59/EU.“
5. In Anlage 2 Erster Teil lautet die Nummer 201 wie folgt:

Lfd. Nr.

Stoff

Anwendungs-gebiet und/oder Verwendung

Einschränkungen Zulässige Höchstkonzentration im
kosmetischen
Fertigerzeugnis

Weitere
Einschränkungen und Anforderungen

Obliga-torische Angabe der Anwendungs-bedingungen und Warnhinweise

a | b | c | d | e | f

„201

2-Chloro-6-ethylamino-4-nitrophenol (CAS-Nr. 131657-78-8; EG- Nr. 411-440-1)

a) Haarfärbestoff in oxidativen Haarfärbemitteln

b) Haarfärbestoff in nichtoxidativen Haarfärbemitteln

b) 3,0%

a) Nach dem Mischen unter oxidativen Bedingungen darf die Höchst-konzentration bei der Anwendung am Haar 1,5 % nicht überschreiten.

Für a und b gilt:
— Nicht zusammen mit nitrosierenden Agenzien verwenden.
— Höchstgehalt an Nitrosamin: 50 μg/kg.
— In nitritfreien Behältern aufbewahren.

a) Wie in Spalte f der laufenden Nummer 205 (Buchstabe a) angegeben.“

6. In Anlage 2 Erster Teil werden folgenden Nummern angefügt:

Lfd. Nr.

Stoff

Anwendungs-gebiet und/oder Verwendung

Einschränkungen Zulässige Höchstkonzentration im
kosmetischen
Fertigerzeugnis

Weitere
Einschränkungen und Anforderungen

Obliga-torische Angabe der Anwendungs-bedingungen und Warnhinweise

a | b | c | d | e | f

„215

4-Amino-3-nitrophenol (CAS-Nr. 610- 81-1; EG-Nr. 210-236-8)

a) Haarfärbestoff in oxidativen Haarfärbemitteln 

b) Haarfärbestoff in nichtoxidativen Haarfärbemitteln

b) 1,0%

a) Nach dem Mischen unter oxidativen Bedingungen darf die Höchst-konzentration bei der Anwendung am Haar 1,5 % nicht überschreiten.

a) Wie in Spalte f der laufenden Nummer 205 (Buchstabe a) angegeben. 

b) Wie in Spalte f der laufenden Nummer 208 angegeben.

216

2,7-Naphthalenediol (CAS-Nr. 582-17-2;
EG- Nr. 209-478-7)

a) Haarfärbestoff in oxidativen Haarfärbemitteln

b) Haarfärbestoff in nichtoxidativen Haarfärbemitteln

b) 1,0%

a) Nach dem Mischen unter oxidativen Bedingungen darf die Höchst-konzentration bei der Anwendung am Haar 1,0 % nicht überschreiten.

a) Wie in Spalte f der laufenden Nummer 205 (Buchstabe a) angegeben.

217

m-Aminophenol (CAS-Nr. 591-27-5; EG- Nr. 209-711-2)

m-Aminophenol HCl (CAS- Nr. 51-81-0; EG-Nr. 200-125-2)

m-Aminophenol sulfate (CAS-Nr. 68239-81-6; EG-Nr. 269- 475-1) sodium

m- Aminophenol (CAS-Nr. 38171-54-9)

Haarfärbestoff in oxidativen Haarfärbemitteln

Nach dem Mischen unter oxidativen Bedingungen darf die Höchst-konzentration bei der Anwendung am Haar 1,2 % nicht überschreiten

Wie in Spalte f der laufenden Nummer 205 (Buchstabe a) angegeben.

218 | 2,6-Dihydroxy- 3,4-dimethylpyridine (CAS- Nr. 84540-47- 6; EG-Nr. 283-141-2) | Haarfärbestoff in oxidativen Haarfärbemitteln | | Nach dem Mischen unter oxidativen Bedingungen darf die Höchst-konzentration bei der Anwendung am Haar 1,0 % nicht überschreiten. | Wie in Spalte f der laufenden Nummer 205 (Buchstabe a) angegeben.

222

2-Hydroxyethyl picramic acid (CAS-Nr. 99610-72-7; EG-Nr. 412- 520-9)

a) Haarfärbestoff in oxidativen Haarfärbemitteln

b) Haarfärbestoff in nichtoxidativen Haarfärbemitteln

b) 2,0%

a) Nach dem Mischen unter oxidativen Bedingungen darf die Höchst-konzentration bei der Anwendung am Haar 1,5 % nicht überschreiten.

Für a und b gilt:
— Nicht zusammen mit nitrosierenden Agenzien verwenden.
— Höchstgehalt an Nitrosamin:
50 μg/kg.
— In nitritfreien Behältern aufbewahren.

a) Wie in Spalte f der laufenden Nummer 205 (Buchstabe a) angegeben

223

p-Methylaminophenol (CAS-Nr. 150- 75-4;
EG-Nr. 205-768-2) und sein Sulfatsalz

p-Methylaminophenol sulfate (CAS-Nr. 55-55-0/1936- 57-8;
EG-Nr. 200-237- 1/217-706-1)

Haarfärbestoff in oxidativen Haarfärbemitteln

Nach dem Mischen unter oxidativen Bedingungen darf die Höchst-konzentration bei der Anwendung am Haar 0,68 % (als Sulfat) nicht überschreiten.
— Nicht zusammen mit nitrosierenden Agenzien verwenden.
— Höchstgehalt an Nitrosamin:
50 μg/kg.
— In nitritfreien Behältern aufbewahren.

Wie in Spalte f der laufenden Nummer 205 (Buchstabe a) angegeben.

225

Ethanol, 2-[4- [Ethyl[(2-Hydroxyethyl)Amino]- 2-
Nitrophenyl]Amino]-, (CAS-Nr. 104516-93-0) und sein Hydro-chlorid 

HC Blue No 12 (CAS-Nr. 132885-85-9;
EG-Nr. 407- 020-2)

a) Haarfärbestoff in oxidativen Haarfärbemitteln

b) Haarfärbestoff in nichtoxidativen Haarfärbemitteln

b) 1,5% (als Hydrochlorid)

a) Nach dem Mischen unter oxidativen Bedingungen darf die Höchst-konzentration bei der Anwendung am Haar 0,75 % (als Hydrochlorid) nicht überschreiten.

Für a und b gilt:
— Nicht zusammen mit nitrosierenden Agenzien verwenden.
— Höchstgehalt an Nitrosamin:
50 μg/kg.
— In nitritfreien Behältern aufbewahren.

a) Wie in Spalte f der laufenden Nummer 205 (Buchstabe a) angegeben.

227

3-Amino-2,4- dichlorophenol (CAS-Nr. 61693-42-3;
EG-Nr. 262- 909-0) und sein Hydrochlorid

3-Amino-2,4- dichlorophenol HCl (CAS-Nr. 61693-43-4)

a) Haarfärbestoff in oxidativen Haarfärbemitteln

b) Haarfärbestoff in nichtoxidativen Haarfärbemitteln

b) 1,5% (als Hydrochlorid)

a) Nach dem Mischen unter oxidativen Bedingungen darf die Höchst-konzentration bei der Anwendung am Haar 1,5 % (als Hydrochlorid) nicht überschreiten.

a) Wie in Spalte f der laufenden Nummer 205 (Buchstabe a) angegeben

230 | Phenyl methyl pyrazolone (CAS-Nr. 89- 25-8; EG-Nr. 201-891-0) | Haarfärbestoff in oxidativen Haarfärbemitteln | | Nach dem Mischen unter oxidativen Bedingungen darf die Höchst-konzentration bei der Anwendung am Haar 0,25 % nicht überschreiten. | Wie in Spalte f der laufenden Nummer 205 (Buchstabe a) angegeben.

232

2-Methyl-5-hydroxyethylaminophenol (CAS-Nr. 55302-96-0; EG-Nr. 259- 583-7)

Haarfärbestoff in oxidativen Haarfärbemitteln

Nach dem Mischen unter oxidativen Bedingungen darf die Höchst-konzentration bei der Anwendung am Haar 1,5 % nicht überschreiten.
— Nicht zusammen mit nitrosierenden Agenzien verwenden.
— Höchstgehalt an Nitrosamin:
50 μg/kg.
— In nitritfreien Behältern aufbewahren.

Wie in Spalte f der laufenden Nummer 205 (Buchstabe a) angegeben.

234

Hydroxybenzomorpholine (CAS-Nr. 26021-57-8; EG-Nr. 247- 415-5)

Haarfärbestoff in oxidativen Haarfärbemitteln

Nach dem Mischen unter oxidativen Bedingungen darf die Höchst-konzentration bei der Anwendung am Haar 1,0 % nicht überschreiten.
— Nicht zusammen mit nitrosierenden Agenzien verwenden.
— Höchstgehalt an Nitrosamin:
50 μg/kg.
— In nitritfreien Behältern aufbewahren.

Wie in Spalte f der laufenden Nummer 205 (Buchstabe a) angegeben.

237

2,2’-[(4-Amino- 3-nitrophenyl)imino]bisethanol (CAS-Nr. 29705-39-3) und sein Hydrochlorid 

HC Red No 13 (CAS-Nr. 94158-13-1;
EG-Nr. 303- 083-4)

a) Haarfärbestoff in oxidativen Haarfärbemitteln

b) Haarfärbestoff in nichtoxidativen Haarfärbemitteln

b) 2,5% (als Hydrochlorid)

a) Nach dem Mischen unter oxidativen Bedingungen darf die Höchst-konzentration bei der Anwendung am Haar 1,25 % (als Hydrochlorid) nicht überschreiten.

a) Wie in Spalte f der laufenden Nummer 205 (Buchstabe a) angegeben.

238 | 2,6-Dimethoxy-3,5-pyridindiamin (CAS-Nr. 85679-78-3 (freie Base)) und sein Hydrochlorid 2,6-Dimethoxy-3,5-pyridinediamine HCl (CAS-Nr. 56216-28-5; EG-Nr. 260- 062-1) | Haarfärbestoff in oxidativen Haarfärbemitteln | | Nach dem Mischen unter oxidativen Bedingungen darf die Höchst-konzentration bei der Anwendung am Haar 0,25 % (als Hydrochlorid) nicht überschreiten. | Wie in Spalte f der laufenden Nummer 205 (Buchstabe a) angegeben.

239

HC Violet No 1 (CAS-Nr. 82576-75-8;
EG-Nr. 417- 600-7)

a) Haarfärbestoff in oxidativen Haarfärbemitteln

b) Haarfärbestoff in nichtoxidativen Haarfärbemitteln

b) 0,28%

a) Nach dem Mischen unter oxidativen Bedingungen darf die Höchst-konzentration bei der Anwendung am Haar 0,25 % nicht überschreiten.

Für a und b gilt:
— Nicht zusammen mit nitrosierenden Agenzien verwenden.
— Höchstgehalt an Nitrosamin:
50 μg/kg.
— In nitritfreien Behältern aufbewahren.

a) Wie in Spalte f der laufenden Nummer 205 (Buchstabe a) angegeben.

b) Wie in Spalte f der laufenden Nummer 208 angegeben.

241

1,5-Naphthalenediol (CAS-Nr. 83-56-7;
EG- Nr. 201-487-4)

a) Haarfärbestoff in oxidativen Haarfärbemitteln

b) Haarfärbestoff in nichtoxidativen Haarfärbemitteln

b) 1,0%

a) Nach dem Mischen unter oxidativen Bedingungen darf die Höchst-konzentration bei der Anwendung am Haar 1,0 % nicht überschreiten.

a) Wie in Spalte f der laufenden Nummer 205 (Buchstabe a) angegeben

242 | Hydroxypropyl bis(N-hydroxyethyl-p-phenylendiamin) (CAS-Nr. 128729-30-6) und sein Tetrahydrochlorid Hydroxypropyl bis(N-hydroxyethyl-p-phenylenediamine) HCl (CAS-Nr. 128729-28-2; EG-Nr. 416- 320-2) | Haarfärbestoff in oxidativen Haarfärbemitteln | | Nach dem Mischen unter oxidativen Bedingungen darf die Höchst-konzentration bei der Anwendung am Haar 0,4 % (als Tetrahydrochlorid) nicht überschreiten. | Wie in Spalte f der laufenden Nummer 205 (Buchstabe a) angegeben.
243 | 4-Amino-2-hydroxytoluene (CAS-Nr. 2835-95-2; EG-Nr. 220- 618-6) | Haarfärbestoff in oxidativen Haarfärbemitteln | | Nach dem Mischen unter oxidativen Bedingungen darf die Höchst-konzentration bei der Anwendung am Haar 1,5 % nicht überschreiten. | Wie in Spalte f der laufenden Nummer 205 (Buchstabe a) angegeben.

244

2,4-Diamino-phenoxyethanol (CAS-Nr. 70643-19-5), sein Hydrochlorid und sein Sulfatsalz

2,4-Diamino-phenoxyethanol HCl (CAS- Nr. 66422-95- 5; EG-Nr. 266- 357-1)

2,4-Diamino-phenoxyethanol sulfate (CAS-Nr. 70643-20-8; EG-Nr. 274- 713-2)

Haarfärbestoff in oxidativen Haarfärbemitteln

Nach dem Mischen unter oxidativen Bedingungen darf die Höchst-konzentration bei der Anwendung am Haar 2,0 % (als Hydrochlorid) nicht überschreiten.

Wie in Spalte f der laufenden Nummer 205 (Buchstabe a) angegeben.

245

2-Methylresorcinol (CAS-Nr. 608-25-3;
EG- Nr. 210-155-8)

a) Haarfärbestoff in oxidativen Haarfärbemitteln

b) Haarfärbestoff in nichtoxidativen Haarfärbemitteln

b) 1,8%

a) Nach dem Mischen unter oxidativen Bedingungen darf die Höchst-konzentration bei der Anwendung am Haar 1,8 % nicht überschreiten.

a) Wie in Spalte f der laufenden Nummer 205 (Buchstabe a) angegeben

246 | 4-Amino-m- cresol (CAS-Nr. 2835-99-6; EG-Nr. 220- 621-2) | Haarfärbestoff in oxidativen Haarfärbemitteln | | Nach dem Mischen unter oxidativen Bedingungen darf die Höchst-konzentration bei der Anwendung am Haar 1,5 % nicht überschreiten. | Wie in Spalte f der laufenden Nummer 205 (Buchstabe a) angegeben.

248

2-Amino-4-hydroxyethylaminoanisole (CAS-Nr. 83763-47-7; EG-Nr. 280- 733-2) und sein Sulfatsalz 

2-Amino-4-hydroxyethylaminoanisole sulfate (CAS-Nr. 83763-48-8; EG-Nr. 280- 734-8)

Haarfärbestoff in oxidativen Haarfärbemitteln

Nach dem Mischen unter oxidativen Bedingungen darf die Höchst-konzentration bei der Anwendung am Haar 1,5 % (als Sulfat) nicht überschreiten.
— Nicht zusammen mit nitrosierenden Agenzien verwenden.
— Höchstgehalt an Nitrosamin:
50 μg/kg.
— In nitritfreien Behältern aufbewahren.

Wie in Spalte f der laufenden Nummer 205 (Buchstabe a) angegeben.

249

Hydroxyethyl- 3,4-methylendioxyanilin und sein Hydrochlorid 

Hydroxyethyl- 3,4-methylenedioxyaniline HCl (CAS-Nr. 94158-14-2; EG-Nr. 303- 085-5)

Haarfärbestoff in oxidativen Haarfärbemitteln

Nach dem Mischen unter oxidativen Bedingungen darf die Höchst-konzentration bei der Anwendung am Haar 1,5 % nicht überschreiten.
— Nicht zusammen mit nitrosierenden Agenzien verwenden.
— Höchstgehalt an Nitrosamin:
50 μg/kg.
— In nitritfreien Behältern aufbewahren.

Wie in Spalte f der laufenden Nummer 205 (Buchstabe a) angegeben.

250

3-Nitro-p-hydroxyethylaminophenol (CAS-Nr. 65235-31-6; EG-Nr. 265- 648-0)

a) Haarfärbestoff in oxidativen Haarfärbemitteln

b) Haarfärbestoff in nichtoxidativen Haarfärbemitteln

b) 1,85%

a) Nach dem Mischen unter oxidativen Bedingungen darf die Höchst-konzentration bei der Anwendung am Haar 3,0 % nicht überschreiten.

Für a und b gilt:
— Nicht zusammen mit nitrosierend wirkenden Systemen verwenden.
— Höchstgehalt an Nitrosamin:
50 μg/kg.
— In nitritfreien Behältern aufbewahren.

a) Wie in Spalte f der laufenden Nummer 205 (Buchstabe a) angegeben.

b) Wie in Spalte f der laufenden Nummer 208 angegeben.

251

4-Nitrophenyl aminoethylurea (CAS-Nr. 27080-42-8;
EG-Nr. 410- 700-1)

a) Haarfärbestoff in oxidativen Haarfärbemitteln

b) Haarfärbestoff in nichtoxidativen Haarfärbemitteln

b) 0,5%

a) Nach dem Mischen unter oxidativen Bedingungen darf die Höchst-konzentration bei der Anwendung am Haar 0,25 % nicht überschreiten.

Für a und b gilt:
— Nicht zusammen mit nitrosierenden Agenzien verwenden.
— Höchstgehalt an Nitrosamin: 50 μg/kg. — In nitritfreien Behältern aufbewahren.

a) Wie in Spalte f der laufenden Nummer 205 (Buchstabe a) angegeben

252

2-Amino-6- chloro-4-nitrophenol (CAS- Nr. 6358-09-4;
EG-Nr. 228- 762-1)

a) Haarfärbestoff in oxidativen Haarfärbemitteln

b) Haarfärbestoff in nichtoxidativen Haarfärbemitteln

b) 2,0%

a) Nach dem Mischen unter oxidativen Bedingungen darf die Höchst-konzentration bei der Anwendung am Haar 2,0 % nicht überschreiten.

a) Wie in Spalte f der laufenden Nummer 205 (Buchstabe a) angegeben.

b) Wie in Spalte f der laufenden Nummer 208 angegeben.“

7. In Anlage 2 Erster Teil Nummern 26 bis 43 sowie 47 und 56  lautet die Wortfolge nach dem ersten Satz in Spalte f wie folgt:
„Für Zahnpasten mit Verbindungen mit einem Fluorgehalt in einer Konzentration von 0,1 bis 0,15% berechnet als F, die nicht ohnehin als für Kinder ungeeignet gekennzeichnet sind (z. B. durch „nur für Erwachsene“), ist der folgende Pflichtvermerk vorgeschrieben:
Für Kinder bis 6 Jahre: Nur erbsengroße Menge Zahnpasta benutzen. Zur Vermeidung übermäßigen Verschluckens Zähneputzen nur unter Aufsicht. Bei zusätzlicher Aufnahme von Fluorid den Zahnarzt oder Arzt befragen.“
8. In Anlage 2 Zweiter Teil entfallen die Nummern 3 bis 6, 11, 12, 16, 19 bis 22, 25, 27, 31 bis 39, 44, 48, 49, 55 und 56.
9. In Anlage 2 Zweiter Teil Nummern 10 und 50 wird in Spalte g das Datum „31.12.2010“ durch das Datum „31.12.2011“ ersetzt.
10. Fußnote *) in Anlage 4 lautet:
„*) Nummern entsprechend der Richtlinie 76/768/EWG, Anhang VII, zuletzt geändert durch die Richtlinie 2011/59/EU.“
Stöger

www.ris.bka.gv.at