Anlage 3
Umrechnungsfaktoren Mengenmaße
Dichtefaktoren für Energieträger*	kg/Liter	
Diesel	0,8374	
Benzin	0,7469	
Petroleum	0,7951	
Gasöl für Heizzwecke	0,8429	
Heizöl leicht	0,9289	
Heizöl schwer	0,9979	
Biodiesel	0,8829	
Bioethanol	0,7940	
sonst. Biogene flüssig	0,8829	
*bei sämtlichen Angaben wird auf eine Temperatur von 15 Grad Celsius Bezug genommen