Kurztitel
Ausbildungsvorschriften für Lehrberufe
Kundmachungsorgan
BGBl. Nr. 171/1974 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 291/1979
Typ
V
§/Artikel/Anlage
Anl. 10
Inkrafttretensdatum
01.07.1979
Außerkrafttretensdatum
31.03.2005
Index
50/04 Berufsausbildung
Beachte
vgl. auch Art. XVII der V BGBl. Nr. 291/1979
Text
                                                         Anlage 10
                                                       -------------
                      Ausbildungsvorschriften
                  für den Lehrberuf Kupferschmied

                             Berufsbild
--------------------------------------------------------------------
     1. Lehrjahr      !     2. Lehrjahr      !     3. Lehrjahr
--------------------------------------------------------------------
   Handhaben und Instandhalten der zu verwendenden Einrichtungen,
              Werkzeuge, Maschinen und Arbeitsbehelfe
--------------------------------------------------------------------
      Kenntnis der Werk- und Hilfsstoffe, ihrer Eigenschaften,
            Verarbeitungs- und Bearbeitungsmöglichkeiten
--------------------------------------------------------------------
Messen                ! Messen               ! Messen
----------------------!----------------------!----------------------
Anreißen              ! Anreißen             !          -
----------------------!----------------------!----------------------
Feilen                ! Feilen               !          -
----------------------!----------------------!----------------------
Meißeln               !          -           !          -
----------------------!----------------------!----------------------
Sägen                 ! Sägen                !          -
----------------------!----------------------!----------------------
Bohren                ! Bohren               !          -
----------------------!----------------------!----------------------
Senken                !          -           !          -
----------------------!----------------------!----------------------
Schneiden mit Schere  ! Schneiden mit Schere ! Schneiden mit Schere
----------------------!----------------------!----------------------
Gewindeschneiden von  ! Gewindeschneiden von !          -
Hand                  ! Hand                 !
----------------------!----------------------!----------------------
Glätten von           !          -           !          -
Weichlötstellen       !                      !
----------------------!----------------------!----------------------
Nieten                ! Nieten               !          -
----------------------!----------------------!----------------------
Ausglühen             ! Ausglühen            ! Ausglühen
----------------------!----------------------!----------------------
Biegen                ! Biegen               !          -
----------------------!----------------------!----------------------
          -           !          -           ! Biegen von Rohren
----------------------!----------------------!----------------------
Richten               ! Richten              ! Richten
----------------------!----------------------!----------------------
Hämmern               ! Hämmern              ! Schlichthämmern
----------------------!----------------------!----------------------
Weichlöten            ! Löten                ! Löten
----------------------!----------------------!----------------------
Scharfschleifen       ! Schleifen            !          -
----------------------!----------------------!----------------------
          -           ! Einfaches Schmieden  ! Schmieden
----------------------!----------------------!----------------------
          -           ! Spannen              ! Spannen
----------------------!----------------------!----------------------
Abkanten              ! Abkanten             !          -
----------------------!----------------------!----------------------
          -           ! Sicken               ! Sicken
----------------------!----------------------!----------------------
Bördeln               ! Bördeln              ! Bördeln
----------------------!----------------------!----------------------
          -           ! Falzen               ! Falzen
----------------------!----------------------!----------------------
          -           ! Drahteinlegen        ! Drahteinlegen
----------------------!----------------------!----------------------
          -           ! Poltern              ! Poltern
----------------------!----------------------!----------------------
          -           ! Treiben              ! Treiben
----------------------!----------------------!----------------------
          -           ! Auf- und Einziehen   ! Auf- und Einziehen
----------------------!---------------------------------------------
          -           ! Abnehmen und Anfertigen von Schablonen
----------------------!---------------------------------------------
          -           ! Herstellen von Rohrverbindungen
----------------------!---------------------------------------------
          -           ! Einfaches            !          -
                      ! Elektroschweißen     !
----------------------!----------------------!----------------------
          -           ! Einfaches            !          -
                      ! Gasschmelzschweißen  !
----------------------!----------------------!----------------------
Beizen                !          -           !          -
----------------------!----------------------!----------------------
Scheuern              !          -           !          -
----------------------!----------------------!----------------------
Verzinnen             !          -           !          -
----------------------!----------------------!----------------------
Zerlegen              ! Zerlegen und         ! Zerlegen und
                      ! Zusammenbauen        ! Zusammenbauen von
                      !                      ! Motoren
----------------------!---------------------------------------------
          -           ! Abdrücken von Behältern und Rohrleitungen
--------------------------------------------------------------------
     Lesen von Werkzeichnungen und Anfertigen einfacher Skizzen
--------------------------------------------------------------------
 Grundkenntnisse der wichtigsten Arten des Oberflächenschutzes zur
                     Verhinderung von Korrosion
--------------------------------------------------------------------
      Grundkenntnisse der sich aus dem Lehrvertrag ergebenden
       Verpflichtungen (§§ 9 und 10 Berufsausbildungsgesetz)
--------------------------------------------------------------------
    Kenntnis der einschlägigen Sicherheitsvorschriften sowie der
sonstigen in Betracht kommenden Vorschriften zum Schutze des Lebens
                         und der Gesundheit
--------------------------------------------------------------------
     Grundkenntnisse der aushangpflichtigen arbeitsrechtlichen
                            Vorschriften
--------------------------------------------------------------------

Die angeführten Fertigkeiten und Kenntnisse sind dem Lehrling spätestens in dem jeweils angegebenen Lehrjahr beginnend derart zu vermitteln, daß sie nach einer Einführung erweitert und vertieft und schließlich in der betrieblichen Praxis zur Anwendung gebracht werden.

Verhältniszahlen
Gemäß § 8 Abs. 3 lit. a Berufsausbildungsgesetz

1 fachlich einschlägig ausgebildete Person               2 Lehrlinge
2 fachlich einschlägig ausgebildete Personen             3 Lehrlinge
3 fachlich einschlägig ausgebildete Personen             4 Lehrlinge
4 fachlich einschlägig ausgebildete Personen             5 Lehrlinge
5 fachlich einschlägig ausgebildete Personen             6 Lehrlinge
von der 6. bis 50.
  fachlich einschlägig ausgebildeten Person auf jede Person
                                                 1 weiterer Lehrling
von der 51. bis 102.
  fachlich einschlägig ausgebildeten Person auf je 3 fachlich
  einschlägig ausgebildete Personen              1 weiterer Lehrling
ab der 103.
  fachlich einschlägig ausgebildeten Person auf je 5 fachlich
  einschlägig ausgebildete Personen              1 weiterer Lehrling

Auf die Höchstzahl sind Lehrlinge in den letzten sieben Monaten ihrer Lehrzeit nicht zu zählen; ebenso nicht Lehrlinge, denen unter Anwendung der §§ 28 und 29 Berufsausbildungsgesetz mindestens zwei Lehrjahre ersetzt wurden.

Auf die Zahl der fachlich einschlägig ausgebildeten Personen sind Personen nicht anzurechnen, die nur vorübergehend oder aushilfsweise im Betrieb beschäftigt sind.

Werden in einem Betrieb in mehreren Lehrberufen Lehrlinge ausgebildet, sind jene Personen, die als fachlich einschlägig ausgebildet für mehr als einen Lehrberuf gelten, nur jeweils bei der Verhältniszahl eines dieser Lehrberufe anzurechnen; wenn jedoch nur eine einzige im Betrieb beschäftigte Person, die die erforderlichen fachlichen Kenntnisse zur Ausbildung für mehrere Lehrberufe besitzt, Lehrlinge in diesen Lehrberufen ausbilden soll, dürfen - unter Bedachtnahme auf die für die einzelnen Lehrberufe geltenden Höchstzahlen - insgesamt nicht mehr als 3 Lehrlinge ausgebildet werden.

Besitzt ein Ausbilder die erforderlichen Fachkenntnisse zur Ausbildung in mehreren Lehrberufen, so wird er der Ermittlung der Verhältniszahl jeweils in den Lehrberufen zugrunde gelegt, in denen er Lehrlinge ausbilden soll.

Gemäß § 8 Abs. 3 lit. b Berufsausbildungsgesetz

Sofern Ausbilder bestellt wurden, die nicht ausschließlich mit Ausbildungsaufgaben betraut sind, auf je 5 Lehrlinge zumindest 1 Ausbilder.

Sofern Ausbilder bestellt wurden, die ausschließlich mit Ausbildungsaufgaben betraut sind, auf je 15 Lehrlinge zumindest 1 Ausbilder.

Die Zahl der Lehrlinge darf jedoch die sich aus der Verhältniszahl nach § 8 Abs. 3 lit. a Berufsausbildungsgesetz ergebende Zahl der Lehrlinge nicht überschreiten.

Besitzt ein Ausbilder die fachliche Eignung zur Ausbildung in mehreren Lehrberufen, so darf er - unter Beachtung der für die einzelnen Lehrberufe geltenden Höchstzahlen - insgesamt höchstens so viele Lehrlinge ausbilden, als der Verhältniszahl in jenem dieser Lehrberufe entspricht, dessen Ausbildungsvorschrift die höchste Verhältniszahl im Sinne des § 8 Abs. 3 lit. b Berufsausbildungsgesetz vorsieht.
Schlagworte
Verarbeitungsmöglichkeit, Werkstoff, Aufziehen
Zuletzt aktualisiert am
20.03.2025
Gesetzesnummer
10006317
Dokumentnummer
NOR12072417
alte Dokumentnummer
N51979138380