Kurztitel
Nachtschwerarbeitsgesetz - Belastungen
Kundmachungsorgan
BGBl. Nr. 53/1993
§/Artikel/Anlage
§ 1
Inkrafttretensdatum
23.01.1993
Text
Belastung durch Hitze
§ 1. Vergleichbarkeit im Sinne des Art. VII Abs. 2 Z 2 des Nachtschwerarbeitsgesetzes liegt vor, wenn
	1.	bei Überwiegen von konvektivem Wärmeaustausch das Klimasummenmaß eine Effektivtemperatur von 25,3 Grad Celsius überschreitet und der Zeitanteil dieses Klimazustandes an der Gesamtarbeitszeit mindestens 50% beträgt oder
	2.	bei konvektivem Wärmeaustausch und gleichzeitiger Wärmestrahlungsbelastung ab einer Strahlungsintensität von mehr als 50 Watt/m2 die korrigierte Effektivtemperatur, bestimmt über die Globetemperatur, einen Wert von 25,3 Grad Celsius überschreitet und der Zeitanteil dieses Klimazustandes an der Gesamtarbeitszeit mindestens 50% beträgt oder
	3.	bei überwiegender Wärmestrahlungsbelastung ab 348 Watt/m2 Wärmestromdichte der Zeitanteil dieser Belastung an der Gesamtarbeitszeit 30%, ab 580 Watt/m2 20% und ab 870 Watt/m2 10% beträgt.