Kurztitel
PT-Zuordnungsverordnung 1996
Kundmachungsorgan
BGBl. Nr. 567/1996
§/Artikel/Anlage
§ 7
Inkrafttretensdatum
01.05.1996
Text
Einteilung der Fernsprechwählämter
§ 7. Die Punktezahlen der im § 1 angeführten Verwendungen
	–	Leiter eines Fernsprechwählamtes mit mehr als 4 700 Punkten beziehungsweise mit mehr als 4.000 AE bei ESK-A 5-Technik und
	–	Leiter eines Fernsprechwählamtes bis 4 700 Punkte beziehungsweise bis 4 000 AE bei ESK-A 5-Technik
ergeben sich aus der Summe der in Punkte umgerechneten, in der jeweiligen Stelle beschalteten technischen Einrichtungen.
Es entsprechen:
	1.	Orts-(End-)Amtseinrichtungen

	Fernsprechwählämter mit	
	Hebdreh- wählern	Motorwählern	Koordinatenschaltern	
		ohne	mit	ohne	mit	
		Routineprüfeinrichtungen	
			Punkte		
a) Grundbewertung						
ein Einzelanschluß	1,0	0,85	0,80	0,70	0,65	
ein Serienanschluß	2,0	1,70	1,60	1,35	1,20	
eine Stammleitung für Gesellschaftsanschlüsse	2,0	1,85	1,80	1,70	1,65	
eine Stammleitung für Gemeinschaftsanschlüsse	2,0	1,85	1,80	1,70	1,65	
eine Wählschaltstellenhauptleitung	4,0	3,70	3,60	3,35	3,20	
eine Serienanschlußleitung für automatisierte Landanschlüsse	2,0	1,85	1,80	1,70	1,65	
eine Konzentratorhauptleitung		2,6-(1,3 + 1,3)		
b) zusätzliche Bewertung						
ein Gruppenwähler in einer zusätzlichen Wahlstufe	1,0	0,80	0,75	0,60	0,55	
ein I./II. Gruppenwähler	1,0	0,80	0,75	0,60	0,55	
ein für ein Teilamt im Vollamt untergebrachter Gruppenwähler der letzten Gruppenwähler-Wahlstufe	1,0	0,80	0,75	0,60	0,55	
ein Dienstgruppenwähler oder Ansageleitungswähler	2,5	2,00	1,90	1,50	1,40	
eine Zählübertragung			0,4			
eine Gleichstromübertragung			0,5			
eine Wechselstromübertragung			1,0			
eine Wechselstromübertragung (Einschubtechnik)			0,5			
eine Systemübertragung			0,5			
	2.	Fernverkehrseinrichtungen
	Fernsprechwählämter mit	
	Motor- wählern	Koordinatenschaltern	
		ohne	mit	
		Routineprüfeinrichtung	
		Punkte			
ein Registerverzoner	7,0					
ein Verbundgruppenwähler	2,2					
ein Netzgruppenwähler für den Zweidrahtverkehr	2,2	1,5	1,55	
ein Netzgruppenwähler für den Vierdrahtverkehr	2,5					
ein Ferngruppenwähler	2,5					
ein Fernvermittlungsgruppenwähler	2,2					
ein Motormischwähler	2,2					
ein Hilfsgruppenwähler	2,0					
ein kompletter Gestellrahmen Mischwähler ESK	15,0					
ein Verbundgruppenwähler für den Vierdrahtverkehr	2,5					
eine Gabelübertragung 4/2, soweit sie einem I./II. Gruppenwähler im Vierdrahtverkehr nachgeschaltet ist	0,5