Kurztitel
Begrenzung von Abwasseremissionen aus der Aufbereitung, Veredelung und Weiterverarbeitung von Blei-, Wolfram- oder Zinkerzen sowie aus der Aluminium-, Blei-, Kupfer-, Molybdän-, Wolfram- oder Zinkmetallherstellung und -verarbeitung
Kundmachungsorgan
BGBl. Nr. 889/1995
Typ
V
§/Artikel/Anlage
Anl. 1
Inkrafttretensdatum
29.12.1996
Außerkrafttretensdatum
23.05.2019
Abkürzung
AEV Nichteisen – Metallindustrie
Index
81/01 Wasserrechtsgesetz 1959
Text
ANLAGE A

Emissionsbegrenzungen gemäß § 1 Abs. 1
(Blei-, Wolfram-, Zinkerzaufbereitung)	
		Anforderungen an Einleitungen in ein Fließgewässer	
A.1 Allgemeine Parameter		
1.	Temperatur		30 ºC	
2.	Fischtoxizität GF		<2	
	a)		
3.	Abfiltrierbare		50 mg/l	
	Stoffe		0,2 kg/t d)	
	b), c)		
4.	pH-Wert		6,5-8,5	
A.2 Anorganische Parameter		
5.	Aluminium		2,0 mg/l	
	ber. als Al		
	e)		
8.	Blei		0,5 mg/l	
	ber. als Pb		
	f)		
9.	Cadmium		0,1 mg/l	
	ber. als Cd		
	f)		
11.	Chrom-VI		0,1 mg/l	
	ber. als Cr		
	f)		
13.	Eisen		2,0 mg/l	
	ber. als Fe		
14.	Kupfer		0,5 mg/l	
	ber. als Cu		
	f)		
18.	Quecksilber		0,01 mg/l	
	ber. als Hg		
	f)		
22.	Wolfram		0,5 mg/l	
	ber. als W		
	e)		
23.	Zink		2,0 mg/l	
	ber. als Zn		
	f)		
27.	Cyanid, leicht		0,1 mg/l	
	freisetzbar		
	ber. als CN		
	f)		
29.	Nitrit		1,0 mg/l	
	ber. als N		
30.	Gesamt-		1,0 mg/l	
	Phosphor		
	ber. als P		
32.	Sulfid		0,1 mg/l	
	ber. als S		
	f)		
33.	Sulfit		1,0 mg/l	
	ber. als SO3		
	f)		
A.3 Organische Parameter		
34.	Chem. Sauer-		75 mg/l	
	stoffbedarf, CSB		
	ber. als O2		
	g)		
36.	Summe d.		5,0 mg/l	
	Kohlenwasserstoffe		
37.	Phenolindex		0,1 mg/l	
	ber. als Phenol		
	f)		

	a)	Im Rahmen der Fremdüberwachung gemäß § 4 Abs. 3 bei begründetem Verdacht oder konkretem Hinweis der fließgewässerschädigenden Wirkung einer Abwassereinleitung, nicht jedoch im Rahmen der Eigenüberwachung gemäß § 4 Abs. 2 einzusetzen.
	b)	Die Festlegung für den Parameter Abfiltrierbare Stoffe erübrigt eine Festlegung für den Parameter Absetzbare Stoffe.
	c)	Beim Parameter Abfiltrierbare Stoffe sind sowohl der Emissionswert für die Konzentration als auch der Emissionswert für die spezifische Fracht vorzuschreiben.
	d)	Der Emissionswert bezieht sich auf die Tonne Erzrohgut, die durch eine nasse Aufbereitungs- und Veredelungsanlage gemäß § 1 Abs. 5 (oder den nassen Teil einer kombinierten naß-trockenen Anlage) durchgesetzt wird. Der Emissionswert gilt für eine nasse Aufbereitungs- und Veredelungsanlage, aus welcher ein Aufbereitungs- und Veredelungsprodukt mit einem Masseanteil der Kornfraktion kleiner als 0,01 mm von nicht weniger als 40 kg pro Tonne Trockensubstanz (entsprechend 4 Masse-% der Trockensubstanz) gewonnen wird. Beträgt der Masseanteil der Kornfraktion kleiner als 0,01 mm weniger als 40 kg pro Tonne Trockensubstanz des Aufbereitungs- und Veredelungsproduktes, so ist ein Emissionswert entsprechend 0,5 % des Masseanteiles der Kornfraktion kleiner als 0,01 mm in der Trockensubstanz des Aufbereitungs- und Veredelungsproduktes einzuhalten.
	e)	Vorschreibung nur erforderlich bei Abwasser gemäß § 1 Abs. 1 aus der Aufbereitung und Veredelung von Wolframerzen.
	f)	Vorschreibung nur erforderlich bei Abwasser gemäß § 1 Abs. 1 aus der Aufbereitung und Veredelung von Blei- oder Zinkerzen.
	g)	Die Festlegung für den Parameter CSB erübrigt eine Festlegung für die Parameter TOC und BSB5.
Schlagworte
Aufbereitungsanlage, Aufbereitungsprodukt, Bleierz, Bleierzaufbereitung, Wolframerzaufbereitung
Zuletzt aktualisiert am
10.11.2025
Gesetzesnummer
10010939
Dokumentnummer
NOR12139109
alte Dokumentnummer
N8199552620J