Kurztitel
Allgemeine Abwasseremissionsverordnung
Kundmachungsorgan
BGBl. Nr. 186/1996
Typ
V
§/Artikel/Anlage
Anl. 1
Inkrafttretensdatum
20.04.1996
Außerkrafttretensdatum
23.05.2019
Abkürzung
AAEV
Index
81/01 Wasserrechtsgesetz 1959
Text

ANLAGE A
Emissionsbegrenzungen gemäß § 4

I.
Anforderungen an Einleitungen in ein Fließgewässer	II.
Anforderungen an Einleitungen in eine öffentliche Kanalisation	
A.1 Allgemeine Parameter			
1.	Temperatur	30 °C	35 °C	
2.	Toxizität			
2.1	Algentoxizität GA	a)	–	
2.2	Bakterientoxizität GL	a)	–	
2.3	Daphnientoxizität GD	a)	–	
2.4	Fischtoxizität
GF	< 2
b)	–	
2.5	Beeinträchtigung der biologischen Abbauvorgänge	–	c)	
3.	Abfiltrierbare Stoffe	30 mg/l
50 mg/l bei betrieblichen Abwässern mit vorwiegend ungelösten anorganischen Stoffen	keine Beeinträchtigungen des Betriebes von Kanalisations- und Abwasserreinigungsanlagen	
4.	Absetzbare Stoffe	0,3 ml/l	10 ml/l oder keine den Kanalisationsbetrieb beeinträchtigende Ablagerungen	
5.	pH-Wert	6,5–8,5	6,5–9,5	
A.2 Anorganische Parameter			
6.	Aluminium
ber. als Al	2 mg/l	durch absetzbare Stoffe begrenzt	
7.	Arsen
ber. als As	0,1 mg/l	0,1 mg/l	
8.	Barium
ber. als Ba	5 mg/l	5 mg/l	
9.	Blei
ber. als Pb	0,5 mg/l	0,5 mg/l	
10.	Cadmium
ber. als Cd	0,1 mg/l	0,1 mg/l	
11.	Chrom-gesamt
ber. als Cr	0,5 mg/l	0,5 mg/l	
12.	Chrom-VI
ber. als Cr	0,1 mg/l	0,1 mg/l	
13.	Cobalt
ber. als Co	1,0 mg/l	1,0 mg/l	
14.	Eisen
ber. als Fe	2,0 mg/l	durch absetzbare Stoffe begrenzt	
15.	Kupfer
ber. als Cu	0,5 mg/l	0,5 mg/l	
16.	Nickel
ber. als Ni	0,5 mg/l	0,5 mg/l	
17.	Quecksilber
ber. als Hg	0,01 mg/l	0,01 mg/l	
18.	Silber
ber. als Ag	0,1 mg/l	0,1 mg/l	
19.	Zink
ber. als Zn	2,0 mg/l	2,0 mg/l	
20.	Zinn
ber. als Sn	2,0 mg/l	2,0 mg/l	
21.	Freies Chlor
ber. als Cl2	0,2 mg/l	0,2 mg/l	
22.	 Gesamtchlor
ber. als Cl2	0,4 mg/l	0,4 mg/l	
23.	Ammonium
ber. als N	10 mg/l	d)	
24.	Chlorid
ber. als Cl	durch GA, GD oder GF begrenzt	–	
25.	Cyanid, leicht freisetzbar
ber. als CN	0,1 mg/l	0,1 mg/l	
26.	Fluorid
ber. als F	10 mg/l	20 mg/l	
27.	Nitrat
ber. als N	a)	–	
28.	Nitrit
ber. als N	1,0 mg/l	10 mg/l	
29.	Gesamt-Phosphor
ber. als P	2 mg/l
e)	–	
30.	Sulfat
ber. als SO4	a)	200 mg/l, im Einzelfall nach Baustoffen und Mischungsverhältnissen im Kanal höhere Werte zulässig
(ÖNORM B 2503, Sept. 1992)	
31.	Sulfid
ber. als S	0,1 mg/l	1,0 mg/l	
32.	Sulfit
ber. als SO3	1,0 mg/l	10 mg/l	
A.3 Organische Parameter			
33.	Ges. org. geb. Kohlenstoff, TOC
ber. als C	25 mg/l	–	
34.	Chem. Sauerstoffbedarf, CSB
ber. als O2	75 mg/l	–	
35.	Biochem. Sauerstoffbedarf, BSB5
ber. als O2	20 mg/l	–	
36.	Adsorb. org. geb. Halogene, (AOX)
ber. als Cl	0,5 mg/l	0,5 mg/l	
37.	Schwerflüchtige lipophile Stoffe	20 mg/l	100 mg/l	
38.	Summe d. Kohlenwasserstoffe	10 mg/l	20 mg/l	
39.	Ausblasbare org. geb. Halogene (POX),
ber. als Cl	0,1 mg/l	0,1 mg/l	
40.	Phenolindex
ber. als Phenol	0,1 mg/l	10 mg/l	
41.	Summe anion. und nichtion Tenside	1,0 mg/l	keine nachteilige Beeinflussung des Kanal- und Klärbetriebes	
42.	Summe d. flücht. aromat. Kohlenwasserstoffe Benzol, Toluol und Xylole (BTX)	0,1 mg/l	0,1 mg/l	

	a)	Im Bedarfsfall festlegen.
	b)	Im Rahmen der Fremdüberwachung gemäß § 7 Abs. 3 bei begründetem Verdacht oder konkretem Hinweis der fließgewässerschädigenden Wirkung einer Abwassereinleitung, nicht jedoch im Rahmen der Eigenüberwachung gemäß § 7 Abs. 2 einzusetzen.
	c)	Eine Abwassereinleitung in eine öffentliche Kanalisation darf keine Beeinträchtigungen der biologischen Abbauvorgänge in der öffentlichen Abwasserreinigungsanlage hervorrufen. Eine Beeinträchtigung biologischer Abbauvorgänge ist gegeben, wenn
	1.	das Abwasser im Sauerstoffverbrauchshemmtest nach ÖNORM EN ISO 8192 Methode B eine Hemmung des Sauerstoffverbrauches von größer als 50% aufweist oder
	2.	das Abwasser im Nitrifikationshemmtest nach ÖNORM EN ISO 9509 eine Hemmung der Nitrifikationsvorgänge von größer als 50% aufweist.
Liegt bei einem Versuch gemäß Z 1 oder 2 das Versuchsergebnis unter dem jeweils genannten Kriterium, ohne daß der Verdacht der Beeinträchtigung der biologischen Abbauvorgänge in der Abwasserreinigungsanlage ausgeräumt werden kann, so ist mittels Bestätigungstest das Ergebnis des Versuches gemäß Z 1 oder 2 abzusichern. Die Einzelheiten dieses Bestätigungstestes sind von der Wasserrechtsbehörde unter Berücksichtigung der Gegebenheiten der Abwassereinleitung derart festzulegen, daß Aussagen über die langfristige Beeinträchtigung des Abbauvermögens 	und der Wachstumsverhältnisse der von der Einleitung betroffenen Biozönose der öffentlichen 	Abwasserreinigungsanlage gewonnen werden können.
	d)	Im Einzelfall bei Gefahr von Geruchsbelästigungen oder bei Korrosionsgefahr für zementgebundene Werkstoffe im Kanalisations- und Kläranlagenbereich (ÖNORM B 2503, Sept. 1992) festlegen.
	e)	Im Einzugsgebiet von nationalen oder internationalen Seen ist die Anforderung auf wenigstens 1 mg/l zu verschärfen.
Schlagworte
Kanalisationsreinigungsanlage, Kanalbetrieb, Kanalisationsbereich
Zuletzt aktualisiert am
29.05.2019
Gesetzesnummer
10010977
Dokumentnummer
NOR12139524
alte Dokumentnummer
N8199654664J