Kurztitel
Begrenzung von wässrigen Emissionen aus Aquakulturanlagen
Kundmachungsorgan
BGBl. II Nr. 397/2004
Typ
V
§/Artikel/Anlage
Anl. 1
Inkrafttretensdatum
21.10.2005
Außerkrafttretensdatum
23.05.2019
Abkürzung
AEV Aquakultur
Index
81/01 Wasserrechtsgesetz 1959
Text
ANHANG A
Emissionsbegrenzungen gemäß § 1 Abs. 2 für Kreislaufanlagen
Anforderungen an Einleitungen in ein Fließgewässer

Nr. 	Parameter	Emissionsbegrenzung	
1	Toxizität a)		
1.1	Algentoxizität GA	2	
1.2	Bakterientoxizität GL	2	
1.3	Daphnientoxizität G D	2	
3	pH – Wert	6,5- 8,5	
4	Ges. geb. Stickstoff TNb,		
	ber. als N b), c)	150g/(t*d)	
5	Phosphor – Gesamt, ber. als P		
	c)	2g/(t*d)	
6	Biochem. Sauerstoffbedarf BSB5,		
	ber. als O2 c), d)	20	
7	Ges. org. geb. Kohlenstoff TOC,		
	ber. als C c), d), e)	60g/(t*d)	

	a)	Der Parameter Toxizität ist nur im Falle der Bekämpfung von Seuchen oder Parasiten am Abwasserteilstrom aus der Tierbehandlung sowie aus der Reinigung und Desinfektion der hiezu verwendeten Behälter und Geräte einzusetzen. Anzuwenden ist der Test mit jenem Testorganismus, der auf die eingesetzten Stoffe am empfindlichsten reagiert. Der Einsatz des Parameters GA, GL oder GD erübrigt den Einsatz des Parameters Fischtoxizität GF.
	b)	Summe von Org. geb. Stickstoff, Ammonium-Stickstoff, Nitrit-Stickstoff und Nitrat-Stickstoff.
	c)	Die Emissionsbegrenzung bezieht sich auf die Tonne installierte Jahresproduktionskapazität für Fische, Krebs- oder Weichtiere und Tag.
	d)	Die Festlegungen für die Parameter BSB5 und TOC erübrigen Festlegungen für die Parameter Absetzbare Stoffe und Abfiltrierbare Stoffe.
	e)	Die Festlegung für den Parameter TOC erübrigt eine Festlegung für den Parameter Chemischer Sauerstoffbedarf.
Schlagworte
Krebstier
Zuletzt aktualisiert am
10.11.2025
Gesetzesnummer
20003660
Dokumentnummer
NOR40056891