Kurztitel
Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz 2000
Kundmachungsorgan
BGBl. Nr. 697/1993 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 153/2004
Typ
BG
§/Artikel/Anlage
Anl. 1
Inkrafttretensdatum
01.01.2005
Außerkrafttretensdatum
31.03.2005
Abkürzung
UVP-G 2000
Index
83 Natur-, Umwelt- und Klimaschutz
Beachte
Zum Bezugszeitraum vgl. § 46 Abs. 18 Z 4.
Text
Anhang 1

Der Anhang enthält die gemäß § 3 UVP-pflichtigen Vorhaben.

In Spalte 1 und 2 finden sich jene Vorhaben, die jedenfalls UVP-pflichtig sind und einem UVP-Verfahren (Spalte 1) oder einem vereinfachten Verfahren (Spalte 2) zu unterziehen sind. Bei in Anhang 1 angeführten Änderungstatbeständen ist ab dem angeführten Schwellenwert eine Einzelfallprüfung durchzuführen; sonst gilt § 3a Abs. 2 und 3, außer es wird ausdrücklich nur die “Neuerrichtung”, der “Neubau” oder die “Neuerschließung” erfasst.

In Spalte 3 sind jene Vorhaben angeführt, die nur bei Zutreffen besonderer Voraussetzungen der UVP-Pflicht unterliegen. Für diese Vorhaben hat ab den angegebenen Mindestschwellen eine Einzelfallprüfung zu erfolgen. Ergibt diese Einzelfallprüfung eine UVP-Pflicht, so ist nach dem vereinfachten Verfahren vorzugehen.

Die in der Spalte 3 genannten Kategorien schutzwürdiger Gebiete werden in Anhang 2 definiert. Gebiete der Kategorien A, C, D und E sind für die UVP-Pflicht eines Vorhabens jedoch nur dann zu berücksichtigen, wenn sie am Tag der Antragstellung ausgewiesen sind.

___________________________________________________________________
               UVP             UVP im vereinfachten Verfahren
___________________________________________________________________
              Spalte 1            Spalte 2            Spalte 3
___________________________________________________________________
      Abfallwirtschaft
___________________________________________________________________
 Z 1  a) Deponien für
         gefährliche
         Abfälle;
         Berechnungsgrundlage
         (§ 3a Abs. 3) für
         Änderungen ist
         das bescheidmäßig
         genehmigte
         Gesamtvolumen;
      b) Anlagen zur
         biologischen,
         physikalischen
         oder
         mechanisch-biologischen
         Behandlung von
         gefährlichen Abfällen
         mit einer Kapazität
         von mindestens
         20 000 t/a;
      c) sonstige Anlagen
         zur Behandlung
         (thermisch, chemisch)
         von gefährlichen
         Abfällen;
         ausgenommen sind
         Anlagen zur
         ausschließlich
         stofflichen
         Verwertung.
____________________________________________________________________
 Z 2  a) Massenabfall-    d) Baurestmassen-
         oder                deponien mit
         Reststoff-          einem
         deponien mit        Gesamtvolumen
         einem               von mindestens
         Gesamtvolumen       1 000 000 m3;
         von mindestens   e) Anlagen zur
         500 000 m3;         Aufbereitung
      b) Untertage-          von
         deponien für        Baurestmassen
         nicht               mit einer
         gefährliche         Kapazität von
         Abfälle mit         mindestens
         einem               200 000 t/a.
         Gesamtvolumen
         von mindestens
         500 000 m3;
      c) sonstige
         Anlagen zur
         Behandlung
         (thermisch,
         chemisch,
         physikalisch,
         biologisch,
         mechanisch-
         biologisch)
         von nicht
         gefährlichen
         Abfällen mit
         einer
         Kapazität von
         mindestens
         35 000 t/a
         oder 100 t/d,
         ausgenommen
         sind Anlagen
         zur
         ausschließlich
         stofflichen
         Verwertung
         oder
         mechanischen
         Sortierung;
____________________________________________________________________
 Z 3                      a) Anlagen zur      c) Anlagen zur
                             Lagerung von        Lagerung von
                             Alt-Kraftfahr-      Alt-Kraftfahr-
                             zeugen              zeugen
                             einschließlich      einschließlich
                             Einrichtungen       Einrichtungen
                             zum Zerteilen       zum Zerteilen in
                             mit einer           schutzwürdigen
                             Gesamtlager-        Gebieten der
                             kapazität von       Kategorie C mit
                             mindestens          einer
                             10 000 t;           Gesamtlager-
                          b) Anlagen zur         kapazität von
                             Lagerung von        mindestens
                             Eisenschrott        5 000 t.
                             und Alteisen
                             mit einer
                             Gesamtlager-
                             kapazität von
                             mindestens
                             30 000 t;
____________________________________________________________________
      Energiewirtschaft
____________________________________________________________________
 Z 4  a) Thermische                           b) thermische
         Kraftwerke                              Kraftwerke oder
         oder andere                             andere
         Feuerungs-                              Feuerungsanlagen
         anlagen mit                             in schutzwürdigen
         einer Brenn-                            Gebieten der
         stoffwärme-                             Kategorie D mit
         leistung von                            einer Brennstoff-
         mindestens                              wärmeleistung von
         200 MW;                                 mindestens 100 MW.
____________________________________________________________________
 Z 5  Kernkraftwerke
      oder andere
      Kernreaktoren,
      sofern sie nicht
      vom
      Atomsperrgesetz
      (BGBl. Nr.
      676/1978)
      verboten sind,
      einschließlich
      der Demontage
      oder Stilllegung
      solcher
      Kraftwerke oder
      Reaktoren;
      ausgenommen sind
      Reaktoren in
      Forschungsein-
      richtungen für
      die Herstellung
      und Bearbeitung
      von spaltbaren
      und
      brutstoffhaltigen
      Stoffen, deren
      Höchstleistung
      1 kW thermische
      Dauerleistung
      nicht übersteigt.
____________________________________________________________________
 Z 6                      a) Anlagen zur      b) Anlagen zur
                             Nutzung von         Nutzung von
                             Windenergie         Windenergie in
                             mit einer           schutzwürdigen
                             elektrischen        Gebieten der
                             Gesamtleistung      Kategorie A mit
                             von mindestens      einer elektrischen
                             20 MW oder mit      Gesamtleistung von
                             mindestens          mindestens 10 MW
                             20 Konvertern;      oder mit mindestens
                                                 10 Konvertern.
____________________________________________________________________
      Umgang mit
      radioaktiven
      Stoffen
____________________________________________________________________
 Z 7  a) Anlagen zur
         Herstellung
         oder
         Anreicherung
         von
         Kernbrenn-
         stoffen oder
         zur Wieder-
         aufbereitung,
         Aufarbeitung
         oder
         Beseitigung von
         bestrahlten
         Kernbrenn-
         stoffen;
      b) Anlagen zur
         Aufarbeitung
         oder
         Endlagerung von
         hochradio-
         aktiven
         Abfällen;
      c) Anlagen zur
         Endlagerung
         schwach- und
         mittelradio-
         aktiver
         Abfälle;
      d) Anlagen mit dem
         ausschließ-
         lichen Zweck
         der für mehr
         als zehn Jahre
         geplanten
         Lagerung
         bestrahlter
         Kernbrennstoffe
         oder
         radioaktiver
         Abfälle an einem
         anderen als dem
         Produktionsort
         (ausgenommen
         Lagerung von
         Abfällen von
         radioaktiven
         Stoffen
         natürlichen
         Ursprungs wie
         zB Granit).

      Berechnungsgrund-
      lage (§ 3a Abs. 2)
      für Änderungen der
      lit. a bis d ist
      die bescheidmäßig
      genehmigte
      Produktions- bzw.
      Lagerkapazität.
____________________________________________________________________
 Z 8                      Bau von Teilchen-
                          beschleunigern ab
                          50 MeV.
____________________________________________________________________
      Infrastruktur-
      projekte
____________________________________________________________________
 Z 9  a) Neubau von       d) Neubau           g) Ausbaumaßnahmen
         Schnellstraßen      zusätzlicher        sonstiger Art an
         oder ihrer          Anschluss-          Schnellstraßen *1)
         Teilabschnitte,     stellen an          oder Neubau
         ausgenommen         Schnellstraßen      sonstiger Straßen
         zusätzliche         *1), wenn auf       oder ihrer
         Anschluss-          allen Rampen        Teilabschnitte,
         stellen;            insgesamt eine      wenn ein
         als Neubau          durchschnitt-       schutzwürdiges
         gilt auch           liche tägliche      Gebiet der
         die Zulegung        Verkehrsbe-         Kategorien A oder C
         von zwei auf        lastung (DTV)       berührt wird und
         vier oder           von mindestens      eine
         mehr                8 000 Kraft-        durchschnittliche
         Fahrstreifen        fahrzeugen in       tägliche
         auf einer           einem Progno-       Verkehrsbelastung
         durchgehenden       sezeitraum von      (DTV) von
         Länge von           fünf Jahren zu      mindestens
         mindestens          erwarten ist;       2 000 Kraftfahr-
         10 km;           e) Neubau              zeugen in einem
      b) Neubau              sonstiger           Prognosezeitraum
         sonstiger           Straßen oder        von fünf Jahren zu
         Straßen oder        ihrer Teilab-       erwarten ist;
         ihrer Teilab-       schnitte mit     h) Ausbaumaßnahmen
         schnitte mit        einer               sonstiger Art an
         einer               durchgehenden       Schnellstraßen *1),
         durchgehenden       Länge von           Neubau sonstiger
         Länge von           mindestens          Straßen oder ihrer
         mindestens          5 km, wenn auf      Teilabschnitte mit
         10 km, wenn         der neuen           einer durchgehenden
         auf der neuen       Straße eine         Länge von
         Straße eine         durchschnitt-       mindestens 500 m,
         durchschnitt-       liche tägliche      jeweils wenn ein
         liche tägliche      Verkehrsbe-         schutzwürdiges
         Verkehrsbe-         lastung (DTV)       Gebiet der
         lastung (DTV)       von mindestens      Kategorien B oder D
         von mindestens      15 000 Kraft-       berührt wird und
         2 000 Kraft-        fahrzeugen in       eine
         fahrzeugen in       einem Progno-       durchschnittliche
         einem Progno-       sezeitraum von      tägliche
         sezeitraum von      fünf Jahren zu      Verkehrsbelastung
         fünf Jahren zu      erwarten ist;       (DTV) von
         erwarten ist;    f) Vorhaben der        mindestens
         als Neubau gilt     lit. a, b, c        2 000 Kraftfahr-
         auch die            oder e, wenn        zeugen in einem
         Zulegung von        das Längenkri-      Prognosezeitraum
         zwei auf vier       terium der          von fünf Jahren
         oder mehr           jeweiligen lit.     zu erwarten ist;
         Fahrstreifen;       nur gemeinsam    i) Neubau sonstiger
      c) Neuerrichtung       mit daran           Straßen oder ihrer
         einer zweiten       unmittelbar         Teilabschnitte,
         Richtungsfahr-      angrenzenden,       wenn ein
         bahn auf einer      noch nicht oder     schutzwürdiges
         durchgehenden       in den letzten      Gebiet der
         Länge von           10 Jahren dem       Kategorie E berührt
         mindestens          Verkehr frei        wird und eine
         10 km;              gegebenen           durchschnittliche
                             Teilstücken         tägliche
                             erreicht wird;      Verkehrsbelastung
                                                 (DTV) von
                                                 mindestens
                                                 15 000 Kraftfahr-
                                                 zeugen in einem
                                                 Prognosezeitraum
                                                 von fünf Jahren zu
                                                 erwarten ist;

                                                Als Neubau im Sinn
                                              der lit. g bis i gilt
                                              auch die Zulegung von
                                              zwei auf vier oder
                                              mehr Fahrstreifen;
                                              ausgenommen von lit. g
                                              bis i ist die
                                              Berührung von
                                              schutzwürdigen
                                              Gebieten
                                              ausschließlich durch
                                              Schutzbauten zur
                                              Beseitigung von
                                              Gefahrenbereichen oder
                                              durch auf Grund von
                                              Katastrophenfällen,
                                              durch die
                                              Niveaufreimachung von
                                              Eisenbahnkreuzungen
                                              oder durch
                                              Brückenneubauten
                                              bedingte Umlegungen
                                              von bestehenden
                                              Straßen.

                                                Bei lit. g und h ist
                                              § 3a Abs. 5 nicht
                                              anzuwenden.

                                                Von Z 9 sind
                                              Bundesstraßen (§ 23a)
                                              nicht erfasst.
____________________________________________________________________
 Z 10 a) Neubau von       d) Vorhaben der     e) Neubau von
         Eisenbahn-Fern-     lit. b und c,       Eisenbahnstrecken
         verkehrs-           wenn das            oder ihrer
         strecken oder       Längenkriterium     Teilabschnitte wenn
         ihrer               nur gemeinsam       ein schutzwürdiges
         Teilabschnitte;     mit daran           Gebiet der
      b) Neubau von          unmittelbar         Kategorien A, B, C
         sonstigen           angrenzenden,       oder E berührt
         Eisenbahn-          noch nicht oder     wird;
         strecken oder       in den letzten   f) Änderung von
         ihrer               10 Jahren dem       Eisenbahnstrecken
         Teilabschnitte      Verkehr frei        oder ihrer
         auf einer           gegebenen           Teilabschnitte wenn
         durchgehenden       Teilstücken         die Mitte des
         Länge von           erfüllt ist und     äußersten Gleises
         mindestens          die Behörde im      der geänderten
         10 km;              Einzelfall          Trasse von der
      c) Änderung von        feststellt,         Mitte des äußersten
         Eisenbahn-          dass auf Grund      Gleises der
         strecken oder       einer               bestehenden Trasse
         ihrer               Kumulierung der     mehr als 100 m
         Teilabschnitte      Auswirkungen        entfernt ist und
         auf einer           der Teilstücke      ein schutzwürdiges
         durchgehenden       mit erheblichen     Gebiet der
         Länge von           schädlichen,        Kategorien A, B, C
         mindestens          belästigenden       oder E berührt
         10 km, sofern       oder                wird;
         die Mitte des       belastenden      g) Änderung von
         äußersten           Auswirkungen        Eisenbahnstrecken
         Gleises der         auf die Umwelt      durch Zulegung
         geänderten          zu rechnen und      eines Gleises auf
         Trasse von der      daher eine          einer durchgehenden
         Mitte des           Umweltverträg-      Länge von
         äußersten           lichkeitsprü-       mindestens 2,5 km,
         Gleises der         fung für das        wenn ein
         bestehenden         geplante            schutzwürdiges
         Trasse mehr als     Vorhaben            Gebiet der
         100 m entfernt      durchzuführen       Kategorien A, B
         ist;                ist;                oder C berührt
                                                 wird;
                                              h) Änderung von
                                                 Eisenbahnstrecken
                                                 oder ihrer
                                                 Teilabschnitte mit
                                                 einem
                                                 Verkehrsaufkommen
                                                 (vor oder nach der
                                                 Kapazitätserhöhung)
                                                 von mindestens
                                                 60 000 Zügen/Jahr
                                                 durch Erhöhung der
                                                 Zugkapazität um
                                                 mindestens 25%,
                                                 wenn ein
                                                 schutzwürdiges
                                                 Gebiet der
                                                 Kategorie E berührt
                                                 wird.

                                                Ausgenommen von
                                              lit. e bis h sind
                                              Straßenbahnen,
                                              Stadtschnellbahnen
                                              in Hochlage,
                                              Untergrundbahnen,
                                              Hängebahnen und
                                              ähnliche Bahnen
                                              besonderer Bauart,
                                              die ausschließlich
                                              oder vorwiegend
                                              der Personenbeför-
                                              derung dienen,
                                              innerhalb
                                              geschlossener
                                              Siedlungsgebiete,
                                              sowie
                                              Anschlussbahnen;
                                              ausgenommen ist
                                              auch die Berührung
                                              von schutzwürdigen
                                              Gebieten
                                              ausschließlich
                                              durch Schutzbauten
                                              zur Beseitigung
                                              von
                                              Gefahrenbereichen
                                              oder durch auf
                                              Grund von
                                              Katastrophenfällen
                                              bedingte
                                              Umlegungen.

                                                Bei lit. c, f, g
                                              und h ist § 3a
                                              Abs. 5 nicht
                                              anzuwenden. Von
                                              Z 10 sind Hoch-
                                              leistungsstrecken
                                              (§ 23b) nicht
                                              erfasst.
____________________________________________________________________
 Z 11 a) Verschubbahn-                       c) Verschubbahnhöfe in
         höfe mit einer                         schutzwürdigen
         Flächeninan-                           Gebieten der
         spruchnahme von                        Kategorien A oder C
         mindestens                             mit einer Flächen-
         75 ha;                                 inanspruchnahme von
      b) Frachtenbahn-                          mindestens 30 ha;
         höfe,                               d) Frachtenbahnhöfe,
         Güterterminals                         Güterterminals oder
         oder Güterver-                         Güterverkehrs-
         kehrszentren                           zentren in
         mit einer                              schutzwürdigen
         Flächeninan-                           Gebieten der
         spruchnahme von                        Kategorien A oder C
         mindestens                             mit einer Flächen-
         50 ha;                                 inanspruchnahme von
                                                mindestens 25 ha.
____________________________________________________________________
 Z 12 a) Neuerschließung                      c) Neuerschließung
         oder Änderung                           oder Änderung
         (Erweiterung)                           (Erweiterung) von
         von Gletscher-                          Schigebieten *1a)
         schigebieten,                           durch Errichtung
         wenn damit                              von
         eine Flächenin-                         Seilförderanlagen
         anspruchnahme                           zur
         durch                                   Personenbeförderung
         Pistenneubau                            oder Schleppliften
         oder durch                              oder Errichtung von
         Lifttrassen                             Pisten in
         verbunden ist;                          schutzwürdigen
      b) Neuerschließung                         Gebieten der
         oder Änderung                           Kategorie A, wenn
         (Erweiterung)                           damit eine Flächen-
         von                                     inanspruchnahme
         Schigebieten                            durch Pistenneubau
         *1a) durch                              oder durch
         Errichtung von                          Lifttrassen von
         Seilförder-                             mindestens 10 ha
         anlagen zur                             verbunden ist.
         Personenbeför-
         derung oder                            Bei Z 12 sind § 3
         Schleppliften                        Abs. 2 und § 3a Abs. 6
         oder Errichtung                      mit der Maßgabe
         von Pisten,                          anzuwenden, dass die
         wenn damit eine                      Behörde im Einzelfall
         Flächeninan-                         festzustellen hat, ob
         spruchnahme mit                      auf Grund einer
         Geländeverän-                        Kumulierung der
         derung durch                         Auswirkungen mit
         Pistenneubau                         erheblichen
         oder durch                           schädlichen,
         Lifttrassen von                      belästigenden oder
         mindestens                           belastenden
         20 ha verbunden                      Auswirkungen auf die
         ist;                                 Umwelt zu rechnen und
                                              daher eine Umweltver-
                                              träglichkeitsprüfung
                                              durchzuführen ist,
                                              wenn mit dem
                                              beantragten Vorhaben
                                              oder der beantragten
                                              Änderung eine
                                              Flächeninanspruchnahme
                                              durch Pistenneubau
                                              oder durch Lifttrassen
                                              von mindestens 5 ha
                                              verbunden ist und
                                              dieses Vorhaben mit
                                              einem oder mehreren
                                              anderen derartigen
                                              Vorhaben in einem
                                              räumlichen
                                              Zusammenhang steht.
____________________________________________________________________
 Z 13 a) Rohrleitungen                        b) Rohrleitungen für
         für den                                 den Transport von
         Transport von                           Öl, Erdölprodukten,
         Öl,                                     Chemikalien oder
         Erdölprodukten,                         Gas in
         Chemikalien                             schutzwürdigen
         oder Gas mit                            Gebieten der
         einem Innen-                            Kategorien A oder C
         durchmesser von                         mit einem
         mindestens                              Innendurchmesser
         800 mm und                              von mindestens
         einer Länge von                         500 mm und einer
         mindestens                              Länge von
         40 km;                                  mindestens 25 km.

                                              Berechnungsgrundlage
                                              für Änderungen (§ 3a
                                              Abs. 2 und 3) der
                                              lit. a und b ist die
                                              Leitungslänge.
____________________________________________________________________
 Z 14 a) Neubau von                           e) Neuerrichtung von
         Flugplätzen,                            Pisten in
         ausgenommen                             schutzwürdigen
         Segelflugfelder                         Gebieten der
         und Flugplätze                          Kategorien A, D
         für                                     oder E mit einer
         Hubschrauber,                           Grundlänge von
         die überwiegend                         mindestens 1 050 m;
         Rettungsein-                         f) Änderungen von
         sätzen,                                 Flugplätzen durch
         Einsätzen der                           Neuerrichtung oder
         Sicherheitsver-                         Verlängerung von
         waltung, der                            Pisten in
         Erfüllung von                           schutzwürdigen
         Aufgaben der                            Gebieten der
         Landesverteidi-                         Kategorien A, D
         gung oder der                           oder E, wenn durch
         Verkehrsüber-                           die Neuerrichtung
         wachung mit                             oder Verlängerung
         Hubschraubern                           die
         dienen;                                 Gesamtpistenlänge
      b) Neuerrichtung                           um mindestens 12,5%
         von Pisten mit                          erweitert wird;
         einer                                g) Änderungen von
         Grundlänge von                          Flugplätzen in
         mindestens                              schutzwürdigen
         2 100 m;                                Gebieten der
      c) Änderungen von                          Kategorien A, D
         Flugplätzen                             oder E, wenn
         durch                                   dadurch eine
         Neuerrichtung                           Erhöhung der Anzahl
         oder                                    der Flugbewegungen
         Verlängerung                            (mit
         von Pisten,                             Motorflugzeugen,
         wenn durch die                          Motorseglern im
         Neuerrichtung                           Motorflug oder
         oder                                    Hubschraubern) um
         Verlängerung                            mindestens 12,5% in
         die Gesamt-                             einem
         pistenlänge um                          Prognosezeitraum
         mindestens 25%                          von 5 Jahren zu
         erweitert wird;                         erwarten ist.
      d) Änderungen von
         Flugplätzen,                           Von lit. b bis g
         wenn dadurch                         ausgenommen ist die
         eine Erhöhung                        Errichtung von Pisten
         der Anzahl der                       für Zwecke der
         Flugbewegungen                       Militärluftfahrt aus
         (mit Motorflug-                      Anlass eines Einsatzes
         zeugen,                              des Bundesheeres gemäß
         Motorseglern im                      § 2 Abs. 1 des
         Motorflug oder                       Wehrgesetzes 2001
         Hubschraubern)                       (WG 2001), BGBl. I
         um mindestens                        Nr. 146.
         15.000 in einem
         Prognosezeit-                          Von lit. c und f
         raum von                             ausgenommen sind
         5 Jahren zu                          weiters Vorhaben, die
         erwarten ist.                        ausschließlich der
                                              Erhöhung der
                                              Flugsicherheit dienen.
____________________________________________________________________
 Z 15 a) Neubau von                           d) Neubau von
         Häfen, Kohle-                           Häfen, Kohle- oder
         oder Ölländen,                          Ölländen in
         die Schiffen                            schutzwürdigen
         mit einer                               Gebieten der
         Tragfähigkeit                           Kategorien A
         von mehr als                            oder C;
         1 350 t                              e) Änderungen von
         zugänglich                              Häfen in
         sind;                                   schutzwürdigen
      b) Änderungen von                          Gebieten der
         Häfen durch                             Kategorien A oder C
         Erweiterung der                         durch Erweiterung
         Wasserfläche                            der Wasserfläche
         oder Vertiefung                         oder Vertiefung
         jeweils um                              jeweils um
         mindestens 25%;                         mindestens 12,5%;
      c) Neubau von                           f) Neubau von
         Wasserstraßen,                          Wasserstraßen in
         die Schiffen                            schutzwürdigen
         mit einer                               Gebieten der
         Tragfähigkeit                           Kategorien A
         von mehr als                            oder C.
         1 350 t
         zugänglich
         sind.
____________________________________________________________________
 Z 16 a) Starkstromfrei-                      b) Starkstromfrei-
         leitungen mit                           leitungen in
         einer                                   schutzwürdigen
         Nennspannung                            Gebieten der
         von mindestens                          Kategorien A oder B
         220 kV und                              mit einer
         einer Länge von                         Nennspannung von
         mindestens                              mindestens 110 kV
         15 km;                                  und einer Länge von
                                                 mindestens 20 km.

                                              Berechnungsgrundlage
                                              für Änderungen (§ 3a
                                              Abs. 2 und 3) von
                                              lit. a und b ist die
                                              Leitungslänge.
____________________________________________________________________
 Z 17                     a) Freizeit- oder   b) Freizeit- oder
                             Vergnügungs-        Vergnügungsparks
                             parks *2),          *2), Sportstadien
                             Sportstadien        oder Golfplätze in
                             oder Golfplätze     schutzwürdigen
                             mit einer           Gebieten der
                             Flächeninan-        Kategorien A oder D
                             spruchnahme von     mit einer Flächen-
                             mindestens          inanspruchnahme
                             10 ha oder          von mindestens 5 ha
                             mindestens          oder mindestens
                             1 500               750 Stellplätzen
                             Stellplätzen        für Kraftfahrzeuge.
                             für
                             Kraftfahrzeuge;  Bei lit. a und b ist
                                              § 3a Abs. 5 mit der
                                              Maßgabe anzuwenden,
                                              dass die beantragte
                                              Änderung eine Kapazi-
                                              tätsausweitung von 25%
                                              des Schwellenwertes
                                              nicht erreichen muss.
____________________________________________________________________
 Z 18                     a) Industrie- oder  c) Industrie- oder
                             Gewerbeparks        Gewerbeparks *3) in
                             *3) mit einer       schutzwürdigen
                             Flächeninan-        Gebieten der
                             spruchnahme von     Kategorien A oder D
                             mindestens          mit einer Flächen-
                             50 ha;              inanspruchnahme von
                          b) Städtebauvor-       mindestens 25 ha.
                             haben *3a) mit
                             einer
                             Nutzfläche von
                             mehr als
                             100.000 m2;
____________________________________________________________________
 Z 19                     a) Einkaufszentren  b) Einkaufszentren
                             *4) mit einer       *4) in
                             Flächeninan-        schutzwürdigen
                             spruchnahme von     Gebieten der
                             mindestens          Kategorien A oder D
                             10 ha oder          mit einer Flächen-
                             mindestens          inanspruchnahme von
                             1 000 Stell-        mindestens 5 ha
                             plätzen für         oder mindestens
                             Kraftfahrzeuge;     500 Stellplätzen
                                                 für Kraftfahrzeuge.

                                                Bei lit. a und b ist
                                              § 3a Abs. 5 mit der
                                              Maßgabe anzuwenden,
                                              dass die beantragte
                                              Änderung eine Kapazi-
                                              tätsausweitung von 25%
                                              des Schwellenwertes
                                              nicht erreichen muss.
____________________________________________________________________
 Z 20                     a) Beherbergungs-   b) Beherbergungs-
                             betriebe, wie       betriebe, wie
                             Hotels oder         Hotels oder
                             Feriendörfer,       Feriendörfer, samt
                             samt Neben-         Nebeneinrichtungen
                             einrichtungen       in schutzwürdigen
                             mit einer           Gebieten der
                             Bettenzahl von      Kategorien A oder B
                             mindestens          mit einer
                             500 Betten oder     Bettenzahl von
                             einer Flächen-      mindestens
                             inanspruchnahme     250 Betten oder
                             von mindestens      einer Flächeninan-
                             5 ha, außerhalb     spruchnahme von
                             geschlossener       mindestens 2,5 ha,
                             Siedlungs-          außerhalb
                             gebiete;            geschlossener
                                                 Siedlungsgebiete.
____________________________________________________________________
 Z 21                     a) Öffentlich       b) öffentlich
                             zugängliche         zugängliche
                             Parkplätze oder     Parkplätze oder
                             Parkgaragen *4a)    Parkgaragen *4a)
                             für                 für Kraftfahrzeuge
                             Kraftfahrzeuge      in schutzwürdigen
                             mit mindestens      Gebieten der
                             1 500 Stell-        Kategorie A, B
                             plätzen für         oder D mit
                             Kraftfahrzeuge;     mindestens
                                                 750 Stellplätzen
                                                 für Kraftfahrzeuge.
____________________________________________________________________
 Z 22                     a) Jachthäfen       b) Jachthäfen
                             (einschließlich     (einschließlich
                             Bojenfelder)        Bojenfelder) in
                             mit mindestens      schutzwürdigen
                             300                 Gebieten der
                             Liegeplätzen        Kategorie A mit
                             für Sportboote;     mindestens
                                                 150 Liegeplätzen
                                                 für Sportboote.
____________________________________________________________________
 Z 23                     a) Campingplätze    b) Campingplätze in
                             außerhalb           schutzwürdigen
                             geschlossener       Gebieten der
                             Siedlungs-          Kategorie A mit
                             gebiete mit         mindestens
                             mindestens 500      250 Stellplätzen,
                             Stellplätzen;       außerhalb
                                                 geschlossener
                                                 Siedlungsgebiete.
____________________________________________________________________
 Z 24                     a) Ständige Renn-   b) ständige Renn- oder
                             oder                Teststrecken für
                             Teststrecken        Kraftfahrzeuge in
                             für                 schutzwürdigen
                             Kraftfahrzeuge      Gebieten der
                             ab 2 km Länge;      Kategorie A.
____________________________________________________________________
      Bergbau
____________________________________________________________________
 Z 25 a) Entnahme von                         c) Entnahme von
         mineralischen                           mineralischen
         Rohstoffen im                           Rohstoffen im
         Tagbau                                  Tagbau
         (Lockergestein                          (Lockergestein -
         - Nass- oder                            - Nass- oder
         Trocken-                                Trocken-
         baggerung,                              baggerung,
         Festgestein im                          Festgestein im
         Kulissenabbau                           Kulissenabbau
         mit                                     mit
         Sturzschacht,                           Sturzschacht,
         Schlauchband-                           Schlauchband-
         förderung oder                          förderung oder
         einer in ihren                          einer in ihren
         Umweltaus-                              Umweltaus-
         wirkungen                               wirkungen
         gleichartigen                           gleichartigen
         Fördertechnik)                          Fördertechnik)
         oder                                    oder
         Torfgewinnung                           Torfgewinnung
         mit einer                               in schutzwürdigen
         Fläche *5) von                          Gebieten der
         mindestens                              Kategorien A oder E
         20 ha;                                  und für
      b) Erweiterungen                           Nassbaggerung und
         einer Entnahme                          Torfgewinnung auch
         von                                     Kategorie C, mit
         mineralischen                           einer Fläche *5)
         Rohstoffen im                           von mindestens
         Tagbau                                  10 ha;
         (Lockergestein                       d) Erweiterungen einer
         - Nass- oder                            Entnahme von
         Trocken-                                mineralischen
         baggerung,                              Rohstoffen im
         Festgestein im                          Tagbau
         Kulissenabbau                           (Lockergestein -
         mit                                     Nass- oder
         Sturzschacht,                           Trockenbaggerung,
         Schlauchband-                           Festgestein im
         förderung oder                          Kulissenabbau mit
         einer in ihren                          Sturzschacht,
         Umweltaus-                              Schlauchbandförde-
         wirkungen                               rung oder einer in
         gleichartigen                           ihren
         Fördertechnik)                          Umweltauswirkungen
         oder einer                              gleichartigen
         Torfgewinnung,                          Fördertechnik) oder
         wenn die Fläche                         einer Torfgewinnung
         *5) der in den                          in schutzwürdigen
         letzten                                 Gebieten der
         10 Jahren                               Kategorien A oder E
         bestehenden                             und für
         oder                                    Nassbaggerung und
         genehmigten                             Torfgewinnung auch
         Abbaue und der                          Kategorie C, wenn
         beantragten                             die Fläche *5) der
         Erweiterung                             in den letzten
         mindestens                              10 Jahren
         20 ha und die                           bestehenden oder
         zusätzliche                             genehmigten Abbaue
         Flächeninan-                            und der beantragten
         spruchnahme *5)                         Erweiterung
         mindestens 5 ha                         mindestens 10 ha
         beträgt;                                und die zusätzliche
                                                 Flächeninanspruch-
                                                 nahme *5)
                                                 mindestens 2,5 ha
                                                 beträgt;

                                                Ausgenommen von Z 25
                                              sind die unter Z 37
                                              erfassten Tätigkeiten.
____________________________________________________________________
 Z 26 a) Entnahme von                         c) Entnahme von
         mineralischen                           mineralischen
         Rohstoffen im                           Rohstoffen im
         Tagbau                                  Tagbau
         (Festgestein)                           (Festgestein) in
         mit einer                               schutzwürdigen
         Fläche *5) von                          Gebieten der
         mindestens                              Kategorie A oder E
         10 ha;                                  mit einer Fläche
      b) Erweiterungen                           *5) von mindestens
         einer Entnahme                          5 ha;
         von                                  d) Erweiterungen einer
         mineralischen                           Entnahme von
         Rohstoffen im                           mineralischen
         Tagbau                                  Rohstoffen im
         (Festgestein),                          Tagbau
         wenn die Fläche                         (Festgestein) in
         *5) der in den                          schutzwürdigen
         letzten zehn                            Gebieten der
         Jahren                                  Kategorie A oder E,
         bestehenden                             wenn die Fläche *5)
         oder                                    der in den letzten
         genehmigten                             zehn Jahren
         Abbaue und der                          bestehenden oder
         beantragten                             genehmigten Abbaue
         Erweiterung                             und der beantragten
         mindestens                              Erweiterung
         13 ha und die                           mindestens 7,5 ha
         zusätzliche                             und die zusätzliche
         Flächeninan-                            Flächeninanspruch-
         spruchnahme *5)                         nahme *5)
         mindestens 3 ha                         mindestens 1,5 ha
         beträgt;                                beträgt.
____________________________________________________________________
 Z 27 a) Untertagebau                         b) Untertagebau in
         mit einer                               schutzwürdigen
         Flächeninan-                            Gebieten der
         spruchnahme für                         Kategorie A mit
         zusammenhängen-                         einer Flächeninan-
         de obertägige                           spruchnahme für
         Anlagen und                             zusammenhängende
         Betriebsein-                            obertägige Anlagen
         richtungen von                          und Betriebsein-
         mindestens                              richtungen von
         10 ha;                                  mindestens 5 ha.
____________________________________________________________________
 Z 28                                         Neuerrichtung von
                                              Anlagen für
                                              Tiefbohrungen ab
                                              1 000 m Teufe in
                                              schutzwürdigen
                                              Gebieten der
                                              Kategorie A;
                                              ausgenommen sind
                                              Probe- und
                                              Erkundungsbohrungen,
                                              Bohrlochbergbau auf
                                              Salz sowie die unter
                                              Z 29 und 33 erfassten
                                              Tätigkeiten.
____________________________________________________________________
 Z 29 a) Förderung von                        c) Förderung von Erdöl
         Erdöl oder                              Erdgas in
         Erdgas mit                              schutzwürdigen
         einer Kapazität                         Gebieten der
         von mindestens                          Kategorie A mit
         500 t/d pro                             einer Kapazität von
         Sonde bei Erdöl                         mindestens 250 t/d
         und von                                 pro Sonde bei Erdöl
         mindestens                              und von mindestens
         500 000 m3/d                            250 000 m3/d pro
         pro Sonde bei                           Sonde bei Erdgas;
         Erdgas;                              d) Gewinnungsstationen
      b) Gewinnungssta-                          des Kohlenwasser-
         tionen des                              stoffbergbaus in
         Kohlenwasser-                           schutzwürdigen
         stoffbergbaus                           Gebieten der
         mit einer                               Kategorie A mit
         Verarbeitungs-                          einer Verarbei-
         kapazität von                           tungskapazität von
         mindestens                              mindestens 750 t/d
         2 000 t/d bei                           bei Erdöl und von
         Erdöl und von                           mindestens
         mindestens                              1 000 000 m3/d bei
         2 000 000 m3/d                          Erdgas.
         bei Erdgas; oder
                                              (Mengen bzw.
                                              Volumenangaben bei
                                              atmosphärischem
                                              Druck.)
____________________________________________________________________
      Wasserwirtschaft
____________________________________________________________________
 Z 30 Wasserkraftanlagen
      (Talsperren,
      Flussstaue,
      Ausleitungen) mit
      einer
      Engpassleistung
      von mindestens
      15 MW sowie
      Kraftwerke in
      Kraftwerksketten
      *7) ab 2 MW.
____________________________________________________________________
 Z 31                     a) Stauwerke und    b) Stauwerke und
                             sonstige            sonstige Anlagen
                             Anlagen zur         zur Zurückhaltung
                             Zurückhaltung       oder dauerhaften
                             oder                Speicherung von
                             dauerhaften         Wasser in
                             Speicherung von     schutzwürdigen
                             Wasser, in          Gebieten der
                             denen über          Kategorie A mit
                             10 000 000 m3       einer
                             Wasser neu oder     Speicherkapazität
                             zusätzlich          von mindestens
                             zurückgehalten      2 000 000 m3.
                             oder
                             gespeichert
                             werden;
____________________________________________________________________
 Z 32                     a) Grundwasserent-
                             nahme- oder
                             künstliche
                             Grundwasseran-
                             reicherungs-
                             projekte mit
                             einem
                             jährlichen
                             Entnahme- oder
                             Anreicherungs-
                             volumen von
                             mindestens
                             10 000 000 m3;
                          b) andere Grund-
                             wasserentnahme-
                             projekte *8),
                             wenn im
                             Jahresmittel
                             mehr als 90%
                             des ersten
                             Grundwasser-
                             horizontes des
                             im langjährigen
                             Mittel sich neu
                             bildenden
                             Grundwasser-
                             dargebotes des
                             von der
                             Entnahme
                             betroffenen
                             Einzugsgebietes
                             beansprucht
                             werden sollen;
                          c) andere
                             künstliche
                             Grundwasseran-
                             reicherungspro-
                             jekte *9), wenn
                             im Jahresmittel
                             mehr als 90%
                             des ersten
                             Grundwasser-
                             horizontes des
                             im langjährigen
                             Mittel sich neu
                             bildenden
                             Grundwasserdar-
                             gebotes im
                             Abströmbereich
                             dotiert werden
                             sollen.
____________________________________________________________________
 Z 33                                         Neuerrichtung von
                                              Anlagen für
                                              Tiefbohrungen im
                                              Zusammenhang mit der
                                              Wasserversorgung ab
                                              1 000 m Teufe in
                                              schutzwürdigen
                                              Gebieten der
                                              Kategorien A oder C;
                                              ausgenommen sind
                                              Probe- und
                                              Erkundungsbohrungen.
____________________________________________________________________
 Z 34                                         Wasserfernleitungen
                                              mit einer Länge von
                                              mindestens 100 km in
                                              schutzwürdigen
                                              Gebieten der
                                              Kategorie C.
____________________________________________________________________
 Z 35                     Anlagen zur
                          Bodenentwässerung
                          mit einer Fläche
                          von mindestens
                          300 ha.
____________________________________________________________________
 Z 36                     Anlagen zur
                          Bodenbewässerung
                          mit einer
                          jährlichen
                          Bewässerungsfläche
                          von mindestens
                          2 500 ha.
____________________________________________________________________
 Z 37                                         Gewinnung von
                                              mineralischen
                                              Rohstoffen durch
                                              Baggerung in einem
                                              Fluss in
                                              schutzwürdigen
                                              Gebieten der
                                              Kategorie A mit einer
                                              Entnahmemenge von mehr
                                              als insgesamt
                                              400 000 m3 oder mehr
                                              als 100 000 m3/a,
                                              ausgenommen
                                              flussbauliche
                                              Erhaltungsmaßnahmen an
                                              diesem Fluss.
____________________________________________________________________
 Z 38 (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 153/2004)
____________________________________________________________________

 Z 39 a) Bauvorhaben zur                      c) Bauvorhaben zur
         Umleitung von                           Umleitung von
         Wasserressour-                          Wasserressourcen
         cen von einem                           von einem
         Flusseinzugsge-                         Flusseinzugsgebiet
         biet in ein                             in ein anderes in
         anderes, wenn                           schutzwürdigen
         durch die                               Gebieten der
         Umleitung                               Kategorie A, wenn
         Wassermangel                            durch die Umleitung
         verhindert                              Wassermangel
         werden soll und                         verhindert werden
         mehr als                                soll und mehr als
         100 000 000                             25 000 000 m3/a an
         m3/a an Wasser                          Wasser umgeleitet
         umgeleitet                              werden;
         werden;
      b) andere                               von Z 39 ausgenommen
         Bauvorhaben zur                      sind Bauvorhaben zur
         Umleitung von                        Umleitung von
         Wasserressour-                       Wasserressourcen zur
         cen von einem                        Trinkwasserversorgung.
         Flusseinzugsge-
         biet in ein
         anderes, wenn
         der langjährige
         durchschnitt-
         liche Wasser-
         durchfluss des
         Flusseinzugsge-
         biets, dem
         Wasser
         entnommen wird,
         2 000 000 000
         m3/a übersteigt
         und mehr als 5%
         dieses
         Durchflusses
         umgeleitet
         werden;
____________________________________________________________________
 Z 40                     a) Abwasserreini-   b) Abwasserreini-
                             gungsanlagen        gungsanlagen in
                             mit einem           schutzwürdigen
                             Bemessungswert      Gebieten der
                             von mindestens      Kategorien A oder C
                             150 000 Einwoh-     mit einem
                             nerwerten *10);     Bemessungswert von
                                                 mehr als
                                                 100 000 Einwohner-
                                                 werten *10), wenn
                                                 die Bemessungs-
                                                 wassermenge der
                                                 Abwasserreinigungs-
                                                 anlage größer ist
                                                 als Q tief 95% des
                                                 Vorfluters an der
                                                 Einleitungsstelle.
____________________________________________________________________
 Z 41                     Anlegung oder
                          Verlegung von
                          Fließgewässern mit
                          einem mittleren
                          Durchfluss (MQ)
                          von mehr als
                          1 m3/s auf einer
                          Baulänge von
                          mindestens 3 km;

                          ausgenommen sind
                          Maßnahmen zur
                          Verbesserung der
                          ökologischen
                          Funktionsfähigkeit
                          der Gewässer
                          (Renaturierungen).
____________________________________________________________________
 Z 42                     Schutz- und
                          Regulierungsbauten
                          mit einer Baulänge
                          von mehr als 3 km
                          an Fließgewässern
                          mit einem
                          mittleren
                          Durchfluss (MQ)
                          von mehr als
                          5 m3/s;

                          ausgenommen sind
                          Maßnahmen zur
                          Verbesserung der
                          ökologischen
                          Funktionsfähigkeit
                          der Gewässer
                          (Renaturierungen).
____________________________________________________________________
      Land- und
      Forstwirtschaft
____________________________________________________________________
 Z 43                     a) Anlagen zum      b) Anlagen zum Halten
                             Halten oder zur     oder zur Aufzucht
                             Aufzucht von        von Tieren in
                             Tieren ab           schutzwürdigen
                             folgender           Gebieten der
                             Größe:              Kategorie C
                             48 000 Lege-        oder E ab folgender
                                    hennen-,     Größe:
                                    Jung-        40 000 Lege-
                                    hennen-,            hennen-,
                                    Mast-               Junghennen-,
                                    eltern-             Masteltern-
                                    tier-               tier- oder
                                    oder                Truthühner-
                                    Trut-               plätze
                                    hühner-      42 500 Mastgeflü-
                                    plätze              gelplätze
                             65 000 Mastge-       1 400 Mastschwei-
                                    flügel-             neplätze
                                    plätze          450 Sauenplätze
                              2 500 Mast-
                                    schweine-   Betreffend lit. a
                                    plätze    und b gilt: Bei
                                700 Sauen-    gemischten Beständen
                                    plätze;   werden die
                                              Prozentsätze der
                                              jeweils erreichten
                                              Platzzahlen addiert,
                                              ab einer Summe von
                                              100% ist eine UVP bzw.
                                              eine Einzelfallprüfung
                                              durchzuführen;
                                              Bestände bis 5% der
                                              Platzzahlen bleiben
                                              unberücksichtigt.
____________________________________________________________________
 Z 44                     a) Intensive        b) intensive
                             Fischzucht *12)     Fischzucht *12) in
                             mit einer           schutzwürdigen
                             Produktions-        Gebieten der
                             kapazität von       Kategorie A mit
                             mindestens          einer Produktions-
                             300 t/a;            kapazität von
                                                 mindestens 150 t/a.
____________________________________________________________________
 Z 45                     a) Umwandlung von   b) Umwandlung von
                             Ödland *13) oder    Ödland *13) der
                             naturnahen          naturnahen Flächen
                             Flächen für         für Zwecke der
                             Zwecke der          intensiven Land-
                             intensiven          wirtschaftsnutzung
                             Landwirt-           *14) in
                             schaftsnutzung      schutzwürdigen
                             *14) mit einer      Gebieten der
                             Fläche von          Kategorie A mit
                             mindestens          einer Fläche von
                             70 ha;              mindestens 35 ha;

                                              sofern für Vorhaben
                                              dieser Ziffer nicht
                                              das Flurverfassungs-
                                              Grundsatzgesetz 1951
                                              gilt.
____________________________________________________________________
 Z 46                     a) Rodungen auf     c) Erstaufforstungen
                             einer Fläche        mit nicht
                             von mindestens      standortgerechten
                             20 ha;              Holzarten in
                          b) Erweiterungen       schutzwürdigen
                             von Rodungen,       Gebieten der
                             wenn das            Kategorie A auf
                             Gesamtausmaß        einer Fläche von
                             der in den          mindestens 15 ha;
                             letzten zehn     d) Erweiterungen von
                             Jahren              Erstaufforstungen
                             genehmigten         mit nicht
                             Flächen *15) und    standortgerechten
                             der beantragten     Holzarten in
                             Erweiterung         schutzwürdigen
                             mindestens          Gebieten der
                             20 ha und die       Kategorie A, wenn
                             zusätzliche         das Gesamtausmaß
                             Flächeninan-        der in den letzten
                             spruchnahme         zehn Jahren
                             mindestens 5 ha     genehmigten Flächen
                             beträgt;            und der beantragten
                                                 Erweiterung
                                                 mindestens 15 ha
                                                 und die zusätzliche
                                                 Flächeninanspruch-
                                                 nahme mindestens
                                                 3,5 ha beträgt;
                                              e) Rodungen in
                                                 schutzwürdigen
                                                 Gebieten der
                                                 Kategorie A auf
                                                 einer Fläche von
                                                 mindestens 10 ha;
                                              f) Erweiterungen von
                                                 Rodungen in
                                                 schutzwürdigen
                                                 Gebieten der
                                                 Kategorie A, wenn
                                                 das Gesamtausmaß
                                                 der in den letzten
                                                 zehn Jahren
                                                 genehmigten Flächen
                                                 *15) und der
                                                 beantragten
                                                 Erweiterung
                                                 mindestens 10 ha
                                                 und die zusätzliche
                                                 Flächeninanspruch-
                                                 nahme mindestens
                                                 2,5 ha beträgt;

                                              sofern für Vorhaben
                                              dieser Ziffer nicht
                                              das Flurverfassungs-
                                              Grundsatzgesetz 1951
                                              oder das
                                              Grundsatzgesetz 1951
                                              über die Behandlung
                                              der Wald- und
                                              Weidenutzungsrechte
                                              gilt.
____________________________________________________________________
 Z 47                     a) Neuerrichtung
                             von
                             integrierten
                             chemischen
                             Werken, dh.
                             Anlagen zur
                             industriellen
                             Herstellung von
                             Stoffen durch
                             chemische
                             Umwandlung *16),
                             die mindestens
                             mit einer
                             weiteren
                             derartigen
                             Anlage in einem
                             Verbund in
                             funktioneller
                             Hinsicht *17)
                             stehen;
                          b) Erweiterung
                             eines
                             integrierten
                             chemischen
                             Werkes durch
                             Neuerrichtung
                             von Anlagen zur
                             industriellen
                             Herstellung von
                             Stoffen durch
                             chemische
                             Umwandlung *16),
                             die mit einem
                             bestehenden
                             integrierten
                             chemischen Werk
                             in einem
                             Verbund in
                             funktioneller
                             Hinsicht *17)
                             stehen *18).
____________________________________________________________________
 Z 48                     Anlagen zur
                          Herstellung von
                          organischen
                          Grundchemikalien
                          durch chemische
                          Umwandlung,
                          insbesondere
                          - zur Herstellung
                            von einfachen
                            Kohlenwasser-
                            stoffen (lineare
                            oder
                            ringförmige,
                            gesättigte oder
                            ungesättigte,
                            aliphatische
                            oder
                            aromatische),
                          - zur Herstellung
                            von sauerstoff-
                            haltigen Kohlen-
                            wasserstoffen,
                            wie Alkohole,
                            Aldehyde,
                            Ketone,
                            Carbonsäuren,
                            Ester, Acetate,
                            Ether, Peroxide,
                            Epoxide,
                          - zur Herstellung
                            schwefelhaltiger
                            Kohlenwasser-
                            stoffe,
                          - zur Herstellung
                            stickstoffhal-
                            tiger Kohlen-
                            wasserstoffe,
                            insbesondere
                            Amine, Amide,
                            Nitrose-, Nitro-
                            oder Nitratver-
                            bindungen,
                            Nitrile,
                            Cyanate,
                            Isocyanate,
                          - zur Herstellung
                            phosphorhaltiger
                            Kohlenwasser-
                            stoffe,
                          - zur Herstellung
                            halogenhaltiger
                            Kohlenwasser-
                            stoffe,
                          - zur Herstellung
                            von Tensiden,
                          - zur Herstellung
                            von metall-
                            organischen
                            Verbindungen,
                          - zur Herstellung
                            von anderen
                            organischen
                            Grundchemikalien
                            mit mehr als
                            einem
                            Heteroatomtyp,
                          mit einer Produk-
                          tionskapazität von
                          mehr als
                          150 000 t/a *19).
____________________________________________________________________
 Z 49                     Anlagen zur
                          Herstellung von
                          anorganischen
                          Grundchemikalien
                          durch chemische
                          Umwandlung,
                          insbesondere
                          - zur Herstellung
                            von Gasen, wie
                            Ammoniak, Chlor
                            und Chlorwasser-
                            stoff, Fluor und
                            Fluorwasser-
                            stoff, Kohlen-
                            stoffoxiden,
                            Schwefelverbin-
                            dungen, Stick-
                            stoffoxiden,
                            Wasserstoff,
                            Schwefeldioxid,
                            Phosgen,
                          - zur Herstellung
                            von Säuren, wie
                            Chromsäure,
                            Flusssäure,
                            Phosphorsäure,
                            Salpetersäure,
                            Salzsäure,
                            Schwefelsäure,
                            Oleum,
                            schwefelige
                            Säure,
                          - zur Herstellung
                            von Basen wie
                            Ammonium-
                            hydroxid,
                          - zur Herstellung
                            von Wasserstoff-
                            peroxid,
                          - mittels Chlor-
                            Alkali-
                            Elektrolyse,
                          - zur Herstellung
                            von Salzen, wie
                            Ammoniumchlorid,
                            Kaliumchlorat,
                            Kaliumkarbonat,
                            Natriumkarbonat,
                            Perborat,
                            Silbernitrat,
                          - zur Herstellung
                            von
                            Nichtmetallen
                            oder
                            Metalloxiden,
                          mit einer
                          Produktions-
                          kapazität von mehr
                          als 150 000 t/a
                          *19).
____________________________________________________________________
 Z 50                     a) Anlagen zur
                             Herstellung von
                             Wirkstoffen für
                             Pflanzenschutz-
                             mittel oder
                             Biozide mit
                             einer Produk-
                             tionskapazität
                             von mehr als
                             5 000 t/a;
                          b) Anlagen, in
                             denen Pflanzen-
                             schutzmittel
                             oder Biozide
                             oder ihre
                             Wirkstoffe
                             gemahlen oder
                             maschinell
                             gemischt,
                             abgepackt oder
                             umgefüllt
                             werden, mit
                             einer Produk-
                             tionskapazität
                             von mehr als
                             10 000 t/a.
____________________________________________________________________
 Z 51                     Anlagen zur
                          Herstellung von
                          Wirkstoffen für
                          Arzneimittel unter
                          Verwendung eines
                          chemischen oder
                          biologischen
                          Verfahrens mit
                          einer Produktions-
                          kapazität von mehr
                          als 5 000 t/a.
____________________________________________________________________
 Z 52                     Anlagen zur
                          Herstellung von
                          organischen
                          Feinchemikalien
                          durch chemische
                          Umwandlung,
                          insbesondere
                          - zur Herstellung
                            von aromatischen
                            Verbindungen,
                          - zur Herstellung
                            von organischen
                            Farbmitteln,
                          - zur Herstellung
                            von Duftstoffen,
                          - zur Herstellung
                            von Polymer- und
                            Beschichtungs-
                            stoff-Additiven,
                          soweit nicht durch
                          Z 57 erfasst, mit
                          einer Produktions-
                          kapazität von mehr
                          als 50 000 t/a.
____________________________________________________________________
 Z 53                     Anlagen zur
                          Herstellung von
                          anorganischen
                          Feinchemikalien
                          durch chemische
                          Umwandlung,
                          insbesondere
                          - zur Herstellung
                            von
                            Kalziumkarbid,
                            Silizium,
                            Siliziumkarbid
                            oder Pigmenten,
                          soweit nicht durch
                          Z 57 erfasst, mit
                          einer Produktions-
                          kapazität von mehr
                          als 50 000 t/a.
____________________________________________________________________
 Z 54                     Anlagen zur
                          Herstellung von
                          phosphor-,
                          stickstoff- oder
                          kaliumhaltigen
                          Düngemitteln
                          (Einnährstoff-
                          oder
                          Mehrstoffdünger)
                          mit einer Produk-
                          tionskapazität
                          von mehr als
                          150 000 t/a.
____________________________________________________________________
 Z 55                     Anlagen zur
                          Herstellung von
                          Polymeren
                          (Kunststoffen,
                          Kunstharzen,
                          Chemiefasern) oder
                          zur Herstellung
                          von synthetischen
                          Kautschuken oder
                          Elastomeren mit
                          einer Produktions-
                          kapazität von mehr
                          als 150 000 t/a.
____________________________________________________________________
 Z 56                     Anlagen zur
                          Herstellung von
                          Biotreibstoffen
                          durch chemische
                          Umwandlung mit
                          einer Produktions-
                          kapazität von mehr
                          als 100 000 t/a.
____________________________________________________________________
 Z 57                     a) Anlagen zur
                             Herstellung
                             organischer
                             oder
                             anorganischer
                             Feinchemikalien
                             in Mehrzweck-
                             oder Mehrpro-
                             dukteanlagen
                             *20) mit einer
                             Produktions-
                             kapazität von
                             mehr als
                             15 000 t /a;
                          b) Anlagen zur
                             Herstellung von
                             Wirkstoffen für
                             Arzneimittel,
                             Pflanzenschutz-
                             mittel oder
                             Biozide in
                             Mehrzweck- oder
                             Mehrproduktean-
                             lagen *20) mit
                             einer Produk-
                             tionskapazität
                             von mehr als
                             5 000 t/a.
____________________________________________________________________
 Z 58                     Anlagen zur
                          industriellen
                          Herstellung,
                          Bearbeitung,
                          Verarbeitung,
                          Wiedergewinnung
                          oder Vernichtung
                          von
                          Explosivstoffen.
____________________________________________________________________
 Z 59                     a) Neuerrichtung
                             von Anlagen für
                             Arbeiten
                             (beabsichtigte
                             Verwendung
                             gemäß § 1
                             Abs. 3 VbA,
                             BGBl. II
                             Nr. 237/1998)
                             mit
                             biologischen
                             Arbeitsstoffen
                             der
                             Risikogruppen 3
                             oder 4 (§ 40
                             Abs. 4 Z 3 und
                             4 ASchG, BGBl.
                             Nr. 450/1994),
                             die für Produk-
                             tionszwecke
                             bestimmt sind
                             und ein
                             Arbeitsvolumen
                             von mehr als
                             10 l aufweisen;
                          b) Neuerrichtung
                             von Anlagen für
                             Arbeiten mit
                             gentechnisch
                             veränderten
                             Mikroorganismen
                             ab der Sicher-
                             heitsstufe 3
                             (§ 5 Z 2 GTG,
                             BGBl. Nr.
                             510/1994) in
                             großem Maßstab
                             (§ 4 Z 11 GTG,
                             BGBl. Nr.
                             510/1994).
____________________________________________________________________
 Z 60                     a) Anlagen zur
                             Herstellung von
                             Zellstoff,
                             Zellulose oder
                             Holzstoff,
                             ausgenommen
                             Holzschliff;
                          b) Anlagen zur
                             Herstellung von
                             Holzschliff mit
                             einer Produk-
                             tionskapazität
                             von mehr als
                             100 000 t/a.
____________________________________________________________________
 Z 61                     a) Anlagen zur
                             Herstellung von
                             Papier, Pappe
                             oder Karton mit
                             einer Produk-
                             tionskapazität
                             von mehr als
                             200 t/d oder
                             72 000 t/a;
                          b) sonstige
                             Anlagen zur
                             Verarbeitung
                             von Zellstoff
                             oder Zellulose
                             mit einer
                             Produktions-
                             kapazität von
                             mehr als
                             100 000 t/a.
____________________________________________________________________
 Z 62                     Anlagen zur
                          Vorbehandlung, wie
                          Bleichen, Waschen,
                          Mercerisieren,
                          oder zum Färben
                          von Fasern oder
                          Textilien mit
                          einer Verarbei-
                          tungskapazität von
                          mehr als
                          20 000 t/a.
____________________________________________________________________
 Z 63                     a) Anlagen zum      b) Anlagen zum Gerben
                             Gerben von          von Tierhäuten oder
                             Tierhäuten oder     Tierfellen in
                             Tierfellen mit      schutzwürdigen
                             einer Verarbei-     Gebieten der
                             tungskapazität      Kategogorie E mit
                             von mehr als        einer Verarbei-
                             20 000 t/a;         tungskapazität von
                                                 mehr als
                                                 10 000 t/a.
____________________________________________________________________
 Z 64                     a) Neuerrichtung    e) Anlagen zur
                             von                 Herstellung von
                             integrierten        Roheisen oder
                             Hüttenwerken        Rohstahl in
                             zur Herstellung     schutzwürdigen
                             von Roheisen        Gebieten der
                             oder Rohstahl;      Kategorie D mit
                          b) Anlagen zum         einer Produktions-
                             Rösten und          kapazität von mehr
                             Sintern von         als 250 000 t/a;
                             Erzen;           f) Anlagen zur
                          c) Anlagen zur         Verarbeitung von
                             Herstellung von     Eisenmetallen
                             Roheisen oder       (Warmwalzen,
                             Rohstahl mit        Schmieden mit
                             einer Produk-       Hämmern) in
                             tionskapazität      schutzwürdigen
                             von mehr als        Gebieten der
                             500 000 t/a;        Kategorie D mit
                          d) Anlagen zur         einer Produktions-
                             Verarbeitung        kapazität von mehr
                             von                 als 250 000 t/a.
                             Eisenmetallen
                             (Warmwalzen,
                             Schmieden mit
                             Hämmern) mit
                             einer Produk-
                             tionskapazität
                             von mehr als
                             500 000 t/a;
____________________________________________________________________
 Z 65                     Anlagen zur
                          Gewinnung von
                          Nichteisenroh-
                          metallen aus
                          Erzen,
                          Konzentraten oder
                          sekundären
                          Rohstoffen durch
                          metallurgische,
                          chemische oder
                          elektrolytische
                          Verfahren.
____________________________________________________________________
 Z 66                     a) Eisenmetall-     c) Eisenmetall-
                             gießereien mit      gießereien in
                             einer Produk-       schutzwürdigen
                             tionskapazität      Gebieten der
                             von mehr als        Kategorie D mit
                             100 000 t/a;        einer Produktions-
                          b) Nichteisenme-       kapazität von mehr
                             tallgießereien      als 50 000 t/a;
                             oder Anlagen     d) Nichteisenmetall-
                             zum Schmelzen       gießereien oder
                             von Nichteisen-     Anlagen zum
                             metallen            Schmelzen von
                             einschließlich      Nichteisenmetallen
                             Legierungen,        einschließlich
                             darunter auch       Legierungen,
                             Wiedergewin-        darunter auch
                             nungsprodukte       Wiedergewinnungs-
                             (Raffination)       produkte
                             mit einer           (Raffination) in
                             Produktions-        schutzwürdigen
                             kapazität von       Gebieten der
                             mehr als            Kategorie D mit
                             50 000 t/a;         einer Produktions-
                                                 kapazität von mehr
                                                 als 25 000 t/a.
____________________________________________________________________
 Z 67                     Anlagen zur Ober-
                          flächenbehandlung
                          von Metallen oder
                          Kunststoffen durch
                          ein
                          elektrolytisches
                          oder chemisches
                          Verfahren mit
                          einem
                          Jahresverbrauch
                          von mehr als
                          3 000 t an
                          Beschichtungs-
                          stoffen, im Fall
                          der Aufbringung
                          von
                          schmelzflüssigen
                          metallischen
                          Schutzschichten
                          auf
                          Metalloberflächen
                          mit einem
                          Jahresverbrauch
                          von mehr als
                          15 000 t an
                          Beschichtungs-
                          stoffen.
____________________________________________________________________
 Z 68                     a) Anlagen zu Bau
                             und Montage von
                             Kraftfahrzeugen
                             mit einer
                             Produktions-
                             kapazität von
                             mehr als
                             200 000
                             Stück/a;
                          b) Anlagen zum Bau
                             von Kfz-Motoren
                             mit einer
                             Produktions-
                             kapazität von
                             mehr als
                             600 000
                             Stück/a.
____________________________________________________________________
 Z 69                     Schiffswerften mit
                          einer Slipanlage
                          von mehr als 150 m
                          Länge.
____________________________________________________________________
 Z 70                     Anlagen für den
                          Bau und die
                          Instandsetzung
                          von
                          Luftfahrzeugen mit
                          einer Schubkraft
                          von mehr als
                          100 kN.

                          Berechnungsgrund-
                          lage (§ 3a Abs. 3)
                          für Änderungen ist
                          die bescheidmäßig
                          genehmigte
                          Anlagenfläche in
                          Hektar.
____________________________________________________________________
 Z 71                     Anlagen für den
                          Bau von
                          schienengebundenen
                          Fahrzeugen mit
                          einer Produktions-
                          kapazität von mehr
                          als 200 Stück/a
                          für den
                          Eisenbahnbetrieb
                          oder mehr als
                          400 Stück/a für
                          den Straßenbahn-
                          betrieb.
____________________________________________________________________
 Z 72                     Anlagen mit mehr
                          als 60 Prüfständen
                          für Motoren,
                          Turbinen oder
                          Reaktoren,
                          ausgenommen
                          Kaltprüfstände.
____________________________________________________________________
 Z 73                     Anlagen zur
                          Sprengverformung
                          oder zum
                          Plattieren mit
                          Sprengstoffen bei
                          einem Einsatz von
                          10 kg Sprengstoff
                          oder mehr je
                          Schuss.
____________________________________________________________________
 Z 74                     a) Anlagen zur      b) Anlagen zur
                             Herstellung von     Herstellung von
                             Zementklinker       Zementklinker oder
                             oder Zementen       Zementen in
                             mit einer           schutzwürdigen
                             Produktions-        Gebieten der
                             kapazität von       Kategorie D mit
                             mehr als            einer Produktions-
                             300 000 t/a;        kapazität von mehr
                                                 als 150 000 t/a.
____________________________________________________________________
 Z 75                     Anlagen zur
                          Gewinnung, Be- und
                          Verarbeitung von
                          Asbest und Asbest-
                          erzeugnissen, bei
                          der Asbestzement-
                          herstellung mit
                          einer Produktions-
                          kapazität von mehr
                          als 10 000 t
                          Fertigprodukten/a,
                          bei
                          Reibungsbelägen
                          mit einer Produk-
                          tionskapazität von
                          mehr als 10 t Fer-
                          tigerzeugnissen/a,
                          bei anderen
                          Verwendungen mit
                          einem Einsatz von
                          mehr als 50 t/a.
____________________________________________________________________
 Z 76                     a) Anlagen zur      b) Anlagen zur
                             Herstellung von     Herstellung von
                             Glas oder           Glas oder
                             Glasfasern mit      Glasfasern in
                             einer Produk-       schutzwürdigen
                             tionskapazität      Gebieten der
                             von mehr als        Kategorie D mit
                             200 000 t/a;        einer Produktions-
                                                 kapazität von mehr
                                                 als 100 000 t/a.
____________________________________________________________________
 Z 77                     a) Anlagen zum      b) Anlagen zum
                             Schmelzen           Schmelzen
                             mineralischer       mineralischer
                             Stoffe              Stoffe
                             einschließlich      einschließlich
                             Anlagen zur         Anlagen zur
                             Herstellung von     Herstellung von
                             Mineralfasern       Mineralfasern in
                             mit einer           schutzwürdigen
                             Produktions-        Gebieten der
                             kapazität von       Kategorie D mit
                             mehr als            einer Produktions-
                             200 000 t/a;        kapazität von mehr
                                                 als 100 000 t/a.
____________________________________________________________________
 Z 78                     a) Anlagen zur      b) Anlagen zur
                             Herstellung von     Herstellung von
                             keramischen         keramischen
                             Erzeugnissen        Erzeugnissen durch
                             durch Brennen,      Brennen,
                             insbesondere        insbesondere von
                             von                 Dachziegeln,
                             Dachziegeln,        Ziegelsteinen,
                             Ziegelsteinen,      feuerfesten
                             feuerfesten         Steinen, Fliesen,
                             Steinen,            Steinzeug oder
                             Fliesen,            Porzellan, in
                             Steinzeug oder      schutzwürdigen
                             Porzellan, mit      Gebieten der
                             einer               Kategorie D mit
                             Produktions-        einer Produktions-
                             kapazität von       kapazität von mehr
                             mehr als            als 150 000 t/a.
                             300 000 t/a;
____________________________________________________________________
 Z 79                     a) Raffinerien für  b) Neuerrichtung von
                             Erdöl               Anlagen in einer
                             (ausgenommen        Raffinerie für
                             Anlagen, die        Erdöl (ausgenommen
                             ausschließlich      Anlagen, die
                             Schmierstoffe       ausschließlich
                             herstellen);        Schmierstoffe
                                                 herstellen) in
                            Berechnungs-         schutzwürdigen
                          grundlage für          Gebieten der
                          Änderungen der         Kategorie D.
                          lit. a (§ 3a
                          Abs. 3) ist die
                          Verarbeitungs-
                          kapazität an Rohöl
                          in Tonnen;
____________________________________________________________________
 Z 80                     a) Anlagen zur
                             Lagerung von
                             Erdöl,
                             petrochemischen
                             oder chemischen
                             Erzeugnissen
                             mit einer
                             Gesamtlager-
                             kapazität von
                             mehr als
                             200 000 t;
                          b) Anlagen zur
                             Lagerung von
                             Erdgas oder
                             brennbaren
                             Gasen in
                             Behältern mit
                             einer Gesamt-
                             lagerkapazität
                             von mehr als
                             200 000 m3
                             (bezogen auf
                             0 ºC    ,
                             1,013 hPa);
                          c) oberirdische
                             Lagerung von
                             festen fossilen
                             Brennstoffen
                             mit einer
                             Gesamtlager-
                             kapazität von
                             mehr als
                             500 000 t;
                          d) Anlagen zur
                             Lagerung von
                             Erdöl,
                             petrochemischen
                             oder chemischen
                             Erzeugnissen in
                             schutzwürdigen
                             Gebieten der
                             Kategorie C mit
                             einer Gesamt-
                             lagerkapazität
                             von mehr als
                             100 000 t.
____________________________________________________________________
 Z 81                     a) Anlagen zur
                             Brikettierung
                             von Stein- und
                             Braunkohle mit
                             einer Kapazität
                             von mehr als
                             250 000 t/a;
                          b) Anlagen zur
                             Vergasung und
                             Verflüssigung
                             von täglich
                             mehr als 500 t
                             Kohle oder
                             bituminösem
                             Schiefer;
                          c) Anlagen zur
                             Trockendestil-
                             lation von
                             täglich mehr
                             als 500 t
                             Kohle.
____________________________________________________________________
 Z 82                     Anlagen zur
                          Beseitigung oder
                          Verwertung von
                          Tierkörpern oder
                          tierischen
                          Abfällen mit einer
                          Verarbeitungskapa-
                          zität von mehr als
                          10 t/d.
____________________________________________________________________
 Z 83                     a) Anlagen zur
                             Herstellung von
                             Fetten oder
                             Ölen aus
                             tierischen
                             Rohstoffen mit
                             einer Produk-
                             tionskapazität
                             von mehr als
                             75 000 t/a;
                          b) Anlagen zur
                             Herstellung von
                             Fetten oder
                             Ölen aus
                             pflanzlichen
                             Rohstoffen mit
                             einer Produk-
                             tionskapazität
                             von mehr als
                             150 000 t/a;
                          c) Anlagen zur
                             Herstellung von
                             Fischmehl oder
                             Fischöl mit
                             einer Produk-
                             tionskapazität
                             von mehr als
                             10 000 t/a.
____________________________________________________________________
 Z 84                     Anlagen zur
                          Herstellung von
                          Konserven
                          (einschließlich
                          Tierfutter) sowie
                          von Tiefkühl-
                          erzeugnissen aus
                          pflanzlichen oder
                          tierischen
                          Rohstoffen mit
                          einer Produktions-
                          kapazität von mehr
                          als 100 000 t/a.
____________________________________________________________________
 Z 85                     Anlagen zur
                          Behandlung oder
                          Verarbeitung von
                          Milch mit einer
                          Verarbeitungs-
                          kapazität von mehr
                          als 2,5 Mio. hl/a.
____________________________________________________________________
 Z 86                     a) Brauereien mit
                             einer Produk-
                             tionskapazität
                             von mehr als
                             100 000 t/a;
                          b) Mälzereien mit
                             einer Produk-
                             tionskapazität
                             von mehr als
                             100 000 t/a.
____________________________________________________________________
 Z 87                     a) Anlagen zur
                             Herstellung von
                             Süßwaren oder
                             Sirup mit einer
                             Produktions-
                             kapazität von
                             mehr als
                             100 000 t/a;
                          b) Anlagen zur
                             industriellen
                             Herstellung von
                             Stärke mit
                             einer Produk-
                             tionskapazität
                             von mehr als
                             150 000 t/a;
                          c) Anlagen zur
                             Herstellung
                             oder
                             Raffination von
                             Zucker mit
                             einer Produk-
                             tionskapazität
                             von mehr als
                             200 000 t/a.
____________________________________________________________________
 Z 88                     Anlagen zum
                          Schlachten von
                          Tieren und
                          Bearbeiten von
                          Fleisch mit einer
                          Schlachtkapazität
                          (Tierkörper) von
                          mehr als
                          40 000 t/a.
____________________________________________________________________
*1) Schnellstraßen gemäß den Begriffsbestimmungen des Europäischen Übereinkommens über die Hauptstraßen des internationalen Verkehrs vom 15. November 1975.
*1a) Ein Schigebiet umfasst einen Bereich aus einzelnen oder zusammenhängenden technischen Aufstiegshilfen und dazugehörigen präparierten oder gekennzeichneten Schipisten, in dem ein im Wesentlichen durchgehendes Befahren mit Wintersportgeräten möglich ist und das eine Grundausstattung mit notwendiger Infrastruktur (wie z. B. Verkehrserschließung, Versorgungsbetriebe, Übernachtungsmöglichkeiten, Wasserversorgung und Kanalisation usw.) aufweist.
Begrenzt wird das Schigebiet entweder
	a)	morphologisch nach Talräumen: Bei Talräumen handelt es sich um
geschlossene, durch markante natürliche Geländelinien und Geländeformen (z. B. Grate, Kämme usw.) abgrenzbare Landschaftsräume, die in sich eine topographische Einheit darstellen. Ist keine eindeutige Abgrenzung durch markante natürliche Geländelinien und Geländeformen möglich, so kann ein Schigebiet auch mehrere Talräume umfassen; oder
	b)	nach Einzugs- bzw. Teileinzugsgebieten der Fließgewässer: Dieses Wassereinzugsgebiet ist bis zum vorhandenen Talsammler zu berücksichtigen.
*2) Freizeit- oder Vergnügungsparks sind dauernde Einrichtungen zur Unterhaltung einer großen Anzahl von Besuchern, gleichgültig, ob sie in einer Zusammenfassung verschiedener Stände, Buden und Spiele bestehen (klassische Vergnügungsparks mit Ringelspielen, Hochschaubahnen, Schießbuden u. dgl.) oder unter ein bestimmtes Thema gestellt sind. Erfasst sind insbesondere auch multifunktionale, einem umfassenden Bedürfnis nach Freizeitbeschäftigung dienende Einrichtungskomplexe, die Sport-, Gastronomie- und sonstige Dienstleistungseinrichtungen umfassen und die eine funktionelle Einheit bilden. Zur Berechnung der Flächeninanspruchnahme ist die gesamte Fläche heranzuziehen, die mit dem Vorhaben in einem funktionellen Zusammenhang steht, insbesondere die überdachte Grundfläche und die Flächen für Kfz-Parkplätze oder Parkgaragen.
*3) Industrie- oder Gewerbeparks sind Flächen, die von einem Errichter oder Betreiber zum Zweck der gemeinsamen industriellen oder gewerblichen Nutzung durch mehrere Betriebe aufgeschlossen und mit der dafür notwendigen Infrastruktur ausgestattet werden, die in einem räumlichen Naheverhältnis stehen und eine betriebsorganisatorische oder funktionelle Einheit bilden. *3a) Städtebauvorhaben sind Wohn- oder Geschäftsbauten einschließlich der zugehörigen Infrastruktureinrichtungen wie Einkaufszentren, Einrichtungen zur Nahversorgung, Kindergärten, Schulen, Veranstaltungsflächen, Hotels und Gastronomie, Parkplätze udgl.
*4) Einkaufszentren sind Gebäude und Gebäudekomplexe mit Verkaufs- und Ausstellungsräumen von Handels- und Gewerbebetrieben samt den damit in Zusammenhang stehenden Dienstleistungs- und Freizeiteinrichtungen, die in einem räumlichen Naheverhältnis stehen und eine betriebsorganisatorische oder funktionelle Einheit bilden. Zur Berechnung der Flächeninanspruchnahme ist die gesamte Fläche heranzuziehen, die mit dem Vorhaben in einem funktionellen Zusammenhang steht, insbesondere die überdachte Grundfläche und die Flächen für Kfz-Parkplätze oder Parkgaragen.
*4a) Öffentlich zugängliche Parkplätze sind solche, die ausschließlich für Parkzwecke (wie Parkhaus, Park- and Rideanlage) oder im Zusammenhang mit einem anderen Vorhaben errichtet werden (wie Kundenparkplätze zu einem Einkaufszentrum, Besucherparkplätze eines Freizeitparks etc.), und ohne weitere Zugangsbeschränkung der Allgemeinheit zugänglich sind (auch beispielsweise wenn eine Parkgebühr zu entrichten ist oder Parkplätze auf Dauer an jedermann vermietet werden). Parkplätze, die hingegen nur einem von vornherein eingeschränkten Nutzerkreis zugänglich sind (etwa für Lieferanten/Lieferantinnen oder Beschäftigte des Betriebes – d.h. es muss eine Zugangsbeschränkung vorgesehen sein, die die Allgemeinheit von der Benutzung dieses Parkplatzes ausschließt), sind demnach nicht öffentlich zugängliche Parkplätze.
*5) Bei Entnahmen von mineralischen Rohstoffen im Tagbau sind zur Berechnung der Fläche die in den Lageplänen gemäß § 80 Abs. 2 Z 8 bzw. 113 Abs. 2 Z 1 MinroG (BGBl. I Nr. 38/1999) bekannt zu gebenden Aufschluss- und Abbauabschnitte heranzuziehen.
*6) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 153/2004)
*7) Unter einer Kraftwerkskette ist eine Aneinanderreihung von zwei oder mehreren Stauhaltungen zur Nutzung der Wasserkraft ohne dazwischenliegende freie Fließstrecke, berechnet auf Basis der Ausbauwassermenge, von zumindest 2 km Länge zu verstehen. *8) Die Berechnung hat unabhängig davon zu erfolgen, aus welchem Horizont das Grundwasser entnommen werden soll.
*9) Die Berechnung hat unabhängig davon zu erfolgen, welcher Horizont mit Grundwasser dotiert werden soll.
*10) Definition Einwohnerwert (EW) gemäß Art. 2 Pkt. 6 der Richtlinie des Rates 91/271/EWG: 1 EW entspricht der organisch-biologisch abbaubaren Belastung mit einem biochemischen Sauerstoffbedarf in fünf Tagen [BSB tief 5] von 60 g Sauerstoff pro Tag.
*11) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 153/2004)
*12) Unter intensiver Fischzucht sind Fischhaltungen zu verstehen, bei denen durch Maßnahmen wie kohlenhydratreiche Beifütterung, Belüftung oder Begasung oder durch Wasseraufbereitung die Fischproduktion erhöht wird.
*13) Unter Ödland ist ein offenes, nicht unter Kultur genommenes Land zu verstehen, das wegen seiner ungünstigen ökologischen Verhältnisse land- und forstwirtschaftlich nicht genutzt wird, das aber durch Kultivierung und Melioration einer ökonomischen Nutzung zugeführt werden könnte.
*14) Unter intensiver Landwirtschaftsnutzung ist eine Form der Landwirtschaft mit hohem Einsatz von Produktionsmitteln je Flächeneinheit (dh. meist hohem Düngemitteleinsatz, relativ großem Aufwand an synthetisch hergestellten Pflanzenschutz-, Pflanzenbehandlungs- und Unkrautbekämpfungsmitteln und intensiven künstlichen Bewässerungsmethoden) zu verstehen.
*15) Flächen, auf denen eine Rodungsbewilligung zum Antragszeitpunkt erloschen ist (§ 18 Abs. 1 Z 1 ForstG) sowie Flächen, für die Ersatzaufforstungen gemäß § 18 Abs. 2 ForstG vorgeschrieben wurden, sind nicht einzurechnen.
*16) Hier sind Anlagen gemeint, die stabile chemische Zwischen- oder Endprodukte (insbesondere marktfähige Produkte) herstellen. *17) Unter Verbund in funktioneller Hinsicht ist zu verstehen, dass der Output einer Anlage als Input einer weiteren Anlage dient (unabhängig von der Art der Beförderung zwischen den Anlagen). Infrastrukturleitungen sowie ein Rohstoff- oder Reststoffverbund stellen keinen Verbund in funktioneller Hinsicht dar. Als Rohstoffe gelten typischerweise Erdöl (zB Naphtha), Erdgas, Erze, Luft, Mineralien, Kohle. Chemische Grundstoffe (zB Ammoniak, Schwefelsäure, Ethylen) gelten nicht als Rohstoffe, dh. Anlagen, die chemische Grundstoffe herstellen, sind bei der Prüfung des Verbundes in funktioneller Hinsicht zu berücksichtigen. Als Reststoffe gelten Stoffe, deren Herstellung nicht primärer Zweck der Anlage ist, die jedoch verfahrenstechnisch bedingt (zB durch unvollständige Umsetzung) anfallen.
*18) Sonstige Änderungen innerhalb eines integrierten chemischen Werkes, dh. Kapazitätserweiterungen von Einzelanlagen innerhalb eines integrierten chemischen Werkes, sind durch die Tatbestände der Z 48 bis 57 erfasst.
*19) Die Produktionskapazitäten dieser Ziffer sind jeweils auf die in den Unterpunkten genannten Stoffgruppen zu beziehen, dh. die Produktionskapazitäten von Chemikalien ein und derselben Stoffgruppe sind zu addieren (zB sauerstoffhaltige Kohlenwasserstoffe). *20) Hier sind jene Mehrzweck- bzw. Mehrprodukteanlagen erfasst, die Feinchemikalien bzw. Arzneimittel, Biozide oder Pflanzenschutzmittel herstellen. Die Produktionskapazitäten sind auf Einzelanlagen zu beziehen.
*21) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 153/2004)
Schlagworte
BGBl. I Nr. 146/2001
Zuletzt aktualisiert am
19.04.2021
Gesetzesnummer
10010767
Dokumentnummer
NOR40058768