Kurztitel
Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz 2000
Kundmachungsorgan
BGBl. Nr. 697/1993 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 153/2004
Typ
BG
§/Artikel/Anlage
Anl. 1
Inkrafttretensdatum
31.12.2004
Außerkrafttretensdatum
31.12.2004
Abkürzung
UVP-G 2000
Index
83 Natur-, Umwelt- und Klimaschutz
Text
Anhang 1

Der Anhang enthält die gemäß § 3 UVP-pflichtigen Vorhaben.

In Spalte 1 und 2 finden sich jene Vorhaben, die jedenfalls UVP-pflichtig sind und einem UVP-Verfahren (Spalte 1) oder einem vereinfachten Verfahren (Spalte 2) zu unterziehen sind. Bei in Anhang 1 angeführten Änderungstatbeständen ist ab dem angeführten Schwellenwert eine Einzelfallprüfung durchzuführen; sonst gilt § 3a Abs. 2 und 3, außer es wird ausdrücklich nur die “Neuerrichtung”, der “Neubau” oder die “Neuerschließung” erfasst.

In Spalte 3 sind jene Vorhaben angeführt, die nur bei Zutreffen besonderer Voraussetzungen der UVP-Pflicht unterliegen. Für diese Vorhaben hat ab den angegebenen Mindestschwellen eine Einzelfallprüfung zu erfolgen. Ergibt diese Einzelfallprüfung eine UVP-Pflicht, so ist nach dem vereinfachten Verfahren vorzugehen.

Die in der Spalte 3 genannten Kategorien schutzwürdiger Gebiete werden in Anhang 2 definiert. Gebiete der Kategorien A, C und D sind für die UVP-Pflicht eines Vorhabens jedoch nur dann zu berücksichtigen, wenn sie am Tag der Antragstellung ausgewiesen sind.

____________________________________________________________________
               UVP             UVP im vereinfachten Verfahren
    ________________________________________________________________
              Spalte 1            Spalte 2            Spalte 3
____________________________________________________________________
      Abfallwirtschaft
____________________________________________________________________
 Z 1  a) Untertage-
         deponien für
         gefährliche
         Abfälle;
         Berechnungs-
         grundlage
         (§ 3a Abs. 2)
         für Änderungen
         ist das
         bescheidmäßig
         genehmigte
         Gesamtvolumen;
      b) Anlagen zur
         biologischen
         oder
         mechanisch-
         biologischen
         Behandlung
         von
         gefährlichen
         Abfällen oder
         von Altölen
         mit einer
         Kapazität von
         mindestens
         20 000 t/a;
      c) sonstige
         Anlagen zur
         Behandlung
         (thermisch,
         chemisch,
         physikalisch)
         von
         gefährlichen
         Abfällen oder
         von Altölen
         mit einer
         Kapazität von
         mindestens
         1 000 t/a;
         ausgenommen
         sind Anlagen
         zur
         ausschließlich
         stofflichen
         Verwertung;
         Änderungen ab
         einer
         Kapazitäts-
         ausweitung
         von mindestens
         10 000 t/a.
____________________________________________________________________
 Z 2  a) Massenabfall-    d) Baurestmassen-
         oder                deponien mit
         Reststoff-          einem
         deponien mit        Gesamtvolumen
         einem               von mindestens
         Gesamtvolumen       1 000 000 m3;
         von mindestens   e) Anlagen zur
         500 000 m3;         Aufbereitung
      b) Untertage-          von
         deponien für        Baurestmassen
         nicht               mit einer
         gefährliche         Kapazität von
         Abfälle mit         mindestens
         einem               200 000 t/a.
         Gesamtvolumen
         von mindestens
         500 000 m3;
      c) sonstige
         Anlagen zur
         Behandlung
         (thermisch,
         chemisch,
         physikalisch,
         biologisch,
         mechanisch-
         biologisch)
         von nicht
         gefährlichen
         Abfällen mit
         einer
         Kapazität von
         mindestens
         35 000 t/a,
         ausgenommen
         sind Anlagen
         zur
         ausschließlich
         stofflichen
         Verwertung
         oder
         mechanischen
         Sortierung;
____________________________________________________________________
 Z 3                      a) Anlagen zur      c) Anlagen zur
                             Lagerung von        Lagerung von
                             Alt-Kraftfahr-      Alt-Kraftfahr-
                             zeugen              zeugen
                             einschließlich      einschließlich
                             Einrichtungen       Einrichtungen
                             zum Zerteilen       zum Zerteilen in
                             mit einer           schutzwürdigen
                             Gesamtlager-        Gebieten der
                             kapazität von       Kategorie C mit
                             mindestens          einer
                             10 000 t;           Gesamtlager-
                          b) Anlagen zur         kapazität von
                             Lagerung von        mindestens
                             Eisenschrott        5 000 t.
                             und Alteisen
                             mit einer
                             Gesamtlager-
                             kapazität von
                             mindestens
                             30 000 t;
____________________________________________________________________
      Energiewirtschaft
____________________________________________________________________
 Z 4  a) Thermische                           b) thermische
         Kraftwerke                              Kraftwerke oder
         oder andere                             andere
         Feuerungs-                              Feuerungsanlagen
         anlagen mit                             in schutzwürdigen
         einer Brenn-                            Gebieten der
         stoffwärme-                             Kategorie D mit
         leistung von                            einer Brennstoff-
         mindestens                              wärmeleistung von
         200 MW;                                 mindestens 100 MW.
____________________________________________________________________
 Z 5  Kernkraftwerke
      oder andere
      Kernreaktoren,
      sofern sie nicht
      vom
      Atomsperrgesetz
      (BGBl. Nr.
      676/1978)
      verboten sind,
      einschließlich
      der Demontage
      oder Stilllegung
      solcher
      Kraftwerke oder
      Reaktoren;
      ausgenommen sind
      Reaktoren in
      Forschungsein-
      richtungen für
      die Herstellung
      und Bearbeitung
      von spaltbaren
      und
      brutstoffhaltigen
      Stoffen, deren
      Höchstleistung
      1 kW thermische
      Dauerleistung
      nicht übersteigt.
____________________________________________________________________
 Z 6                      a) Anlagen zur      b) Anlagen zur
                             Nutzung von         Nutzung von
                             Windenergie         Windenergie in
                             mit einer           schutzwürdigen
                             elektrischen        Gebieten der
                             Gesamtleistung      Kategorie A mit
                             von mindestens      einer elektrischen
                             20 MW oder mit      Gesamtleistung von
                             mindestens          mindestens 10 MW
                             20 Konvertern;      oder mit mindestens
                                                 10 Konvertern.
____________________________________________________________________
      Umgang mit
      radioaktiven
      Stoffen
____________________________________________________________________
 Z 7  a) Anlagen zur
         Herstellung
         oder
         Anreicherung
         von
         Kernbrenn-
         stoffen oder
         zur Wieder-
         aufbereitung,
         Aufarbeitung
         oder
         Beseitigung von
         bestrahlten
         Kernbrenn-
         stoffen;
      b) Anlagen zur
         Aufarbeitung
         oder
         Endlagerung von
         hochradio-
         aktiven
         Abfällen;
      c) Anlagen zur
         Endlagerung
         schwach- und
         mittelradio-
         aktiver
         Abfälle;
      d) Anlagen mit dem
         ausschließ-
         lichen Zweck
         der für mehr
         als zehn Jahre
         geplanten
         Lagerung
         bestrahlter
         Kernbrennstoffe
         oder
         radioaktiver
         Abfälle an einem
         anderen als dem
         Produktionsort
         (ausgenommen
         Lagerung von
         Abfällen von
         radioaktiven
         Stoffen
         natürlichen
         Ursprungs wie
         zB Granit).

      Berechnungsgrund-
      lage (§ 3a Abs. 2)
      für Änderungen der
      lit. a bis d ist
      die bescheidmäßig
      genehmigte
      Produktions- bzw.
      Lagerkapazität.
____________________________________________________________________
 Z 8                      Bau von Teilchen-
                          beschleunigern ab
                          50 MeV.
____________________________________________________________________
      Infrastruktur-
      projekte
____________________________________________________________________
 Z 9  a) Neubau von       d) Neubau           e) Ausbaumaßnahmen
         Schnellstraßen      sonstiger           sonstiger Art an
         *1) oder ihrer      Straßen oder        Schnellstraßen oder
         Teilabschnitte;     ihrer               Neubau sonstiger
         als Neubau gilt     Teilabschnitte      Straßen oder ihrer
         auch die            mit einer           Teilabschnitte,
         Zulegung von        durchgehenden       wenn ein
         zwei oder mehr      Länge von           schutzwürdiges
         Fahrstreifen        mindestens          Gebiet der
         auf einer           5 km, wenn auf      Kategorien A, B
         durchgehenden       der neuen           oder D berührt wird
         Länge von           Straße eine         und eine
         mindestens          durchschnitt-       durchschnittliche
         10 km;              liche tägliche      tägliche
      b) Neubau              Verkehrsbe-         Verkehrsbelastung
         sonstiger           lastung (DTV)       (DTV) von
         Straßen oder        von mindestens      mindestens
         ihrer               15 000 Kraft-       2 000 Kraftfahr-
         Teilabschnitte      fahrzeugen in       zeugen in einem
         mit einer           einem Prognose-     Prognosezeitraum
         durchgehenden       zeitraum von        von fünf Jahren zu
         Länge von           fünf Jahren zu      erwarten ist;
         mindestens          erwarten ist;       ausgenommen ist die
         10 km; als                              Berührung von
         Neubau gilt                             Schutzgebieten
         auch die                                ausschließlich
         Zulegung von                            durch Schutzbauten
         zwei oder mehr                          zur Beseitigung von
         Fahrstreifen;                           Gefahrenbereichen
      c) Errichtung                              oder durch auf
         einer zweiten                           Grund von
         Richtungsfahr-                          Katastrophenfällen,
         bahn auf einer                          durch die
         durchgehenden                           Niveaufreimachung
         Länge von                               von
         mindestens                              Eisenbahnkreuzungen
         10 km;                                  oder durch
                                                 Brückenneubauten
                                                 bedingte Umlegungen
                                                 von bestehenden
                                                 Straßen.

                                                 Bei lit. e ist § 3a
                                                 Abs. 5 nicht
                                                 anzuwenden.

                                                 Von Z 9 sind
                                                 Bundesstraßen,
                                                 Forststraßen und
                                                 Güterwege nicht
                                                 erfasst.
____________________________________________________________________
 Z 10 a) Neubau von                           d) Neubau von
         Eisenbahn-Fern-                         Eisenbahnstrecken
         verkehrs-                               oder ihrer
         strecken oder                           Teilabschnitte auf
         ihrer                                   einer durchgehenden
         Teilabschnitte;                         Länge von
      b) Neubau von                              mindestens 5 km,
         sonstigen                               sofern ein
         Eisenbahn-                              schutzwürdiges
         strecken oder                           Gebiet der
         ihrer                                   Kategorien A oder B
         Teilabschnitte                          berührt wird;
         auf einer                            e) Änderung von
         durchgehenden                           Eisenbahnstrecken
         Länge von                               oder ihrer
         mindestens                              Teilabschnitte auf
         10 km;                                  einer durchgehenden
      c) Änderung von                            Länge von
         Eisenbahn-                              mindestens 5 km,
         strecken oder                           wenn die Mitte des
         ihrer                                   äußersten Gleises
         Teilabschnitte                          der geänderten
         auf einer                               Trasse von der
         durchgehenden                           Mitte des äußersten
         Länge von                               Gleises der
         mindestens                              bestehenden Trasse
         10 km, sofern                           mehr als 100 m
         die Mitte des                           entfernt ist und
         äußersten                               ein schutzwürdiges
         Gleises der                             Gebiet der
         geänderten                              Kategorien A oder B
         Trasse von der                          berührt wird;
         Mitte des
         äußersten                            ausgenommen ist die
         Gleises der                          Berührung von
         bestehenden                          Schutzgebieten der
         Trasse mehr als                      Kategorie B
         100 m entfernt                       ausschließlich durch
         ist;                                 Schutzbauten zur
                                              Beseitigung von
                                              Gefahrenbereichen oder
                                              durch auf Grund von
                                              Katastrophenfällen
                                              bedingte Umlegungen.

                                              Bei lit. c und e ist
                                              § 3a Abs. 5 nicht
                                              anzuwenden. Von Z 10
                                              sind
                                              Hochleistungsstrecken
                                              (§ 23b) nicht erfasst.
____________________________________________________________________
 Z 11 a) Verschubbahn-
         höfe mit einer
         Flächeninan-
         spruchnahme von
         mindestens
         75 ha;
      b) Frachtenbahn-
         höfe,
         Güterterminals
         oder Güterver-
         kehrszentren
         mit einer
         Flächeninan-
         spruchnahme von
         mindestens
         50 ha.
____________________________________________________________________
 Z 12 a) Neuerschließung                      c) Neuerschließung
         von Gletscher-                          oder Änderung
         schigebieten;                           (Erweiterung) von
      b) Neuerschließung                         Schigebieten durch
         oder Änderung                           Errichtung von
         (Erweiterung)                           Seilförderanlagen
         von                                     zur
         Schigebieten                            Personenbeförderung
         durch                                   oder Schleppliften
         Errichtung von                          oder Errichtung von
         Seilförder-                             Pisten in
         anlagen zur                             schutzwürdigen
         Personenbeför-                          Gebieten der
         derung oder                             Kategorie A, wenn
         Schleppliften                           damit eine Flächen-
         oder Errichtung                         inanspruchnahme
         von Pisten,                             durch Pistenneubau
         wenn damit eine                         oder durch
         Flächeninan-                            Lifttrassen von
         spruchnahme mit                         mindestens 10 ha
         Geländeverän-                           verbunden ist.
         derung durch
         Pistenneubau
         oder durch
         Lifttrassen von
         mindestens
         20 ha verbunden
         ist;
____________________________________________________________________
 Z 13 a) Rohrleitungen                        b) Rohrleitungen für
         für den                                 den Transport von
         Transport von                           Öl, Erdölprodukten,
         Öl,                                     Chemikalien oder
         Erdölprodukten,                         Gas in
         Chemikalien                             schutzwürdigen
         oder Gas mit                            Gebieten der
         einem Innen-                            Kategorie A mit
         durchmesser von                         einem
         mindestens                              Innendurchmesser
         800 mm und                              von mindestens
         einer Länge von                         500 mm und einer
         mindestens                              Länge von
         40 km;                                  mindestens 25 km.

                                              Berechnungsgrundlage
                                              für Änderungen (§ 3a
                                              Abs. 2 und 3) der
                                              lit. a und b ist die
                                              Leitungslänge.
____________________________________________________________________
 Z 14 a) Neubau von
         Flugplätzen,
         ausgenommen
         Segelflugfelder
         und Flugplätze
         für
         Hubschrauber,
         die überwiegend
         Rettungsein-
         sätzen,
         Einsätzen der
         Sicherheitsver-
         waltung, der
         Erfüllung von
         Aufgaben der
         Landesverteidi-
         gung oder der
         Verkehrsüber-
         wachung mit
         Hubschraubern
         dienen;
      b) Neuerrichtung
         von Pisten mit
         einer
         Grundlänge von
         mindestens
         2 100 m;
      c) Änderungen von
         Flugplätzen
         durch
         Neuerrichtung
         oder
         Verlängerung
         von Pisten,
         wenn durch die
         Neuerrichtung
         oder
         Verlängerung
         die Gesamt-
         pistenlänge um
         mindestens 25%
         erweitert wird;
      d) Änderungen von
         Flugplätzen,
         wenn dadurch
         eine Erhöhung
         der Anzahl der
         Flugbewegungen
         (mit Motorflug-
         zeugen,
         Motorseglern im
         Motorflug oder
         Hubschraubern)
         um mindestens
         20 000 pro Jahr
         oder mehr zu
         erwarten ist.

      Von lit. b, c und
      d ausgenommen ist
      die Errichtung von
      Pisten für Zwecke
      der
      Militärluftfahrt
      aus Anlass eines
      Einsatzes des
      Bundesheeres gemäß
      § 2 Abs. 1 des
      Wehrgesetzes 1990
      (WG), BGBl.
      Nr. 305.

      Von lit. c
      ausgenommen sind
      weiters Vorhaben,
      die ausschließlich
      der Erhöhung der
      Flugsicherheit
      dienen.
____________________________________________________________________
 Z 15 a) Häfen, Kohle-
         oder Ölländen,
         die Schiffen
         mit einer
         Tragfähigkeit
         von mehr als
         1 350 t
         zugänglich
         sind;
      b) Neubau von
         Wasserstraßen,
         die Schiffen
         mit einer
         Tragfähigkeit
         von mehr als
         1 350 t
         zugänglich
         sind.

      Berechnungsgrund-
      lage für
      Änderungen (§ 3a
      Abs. 2) von lit. a
      ist die
      bescheidmäßig
      genehmigte
      Umschlagkapazität.
____________________________________________________________________
 Z 16 a) Starkstromfrei-                      b) Starkstromfrei-
         leitungen mit                           leitungen in
         einer                                   schutzwürdigen
         Nennspannung                            Gebieten der
         von mindestens                          Kategorien A oder B
         220 kV und                              mit einer
         einer Länge von                         Nennspannung von
         mindestens                              mindestens 110 kV
         15 km;                                  und einer Länge von
                                                 mindestens 20 km.

                                              Berechnungsgrundlage
                                              für Änderungen (§ 3a
                                              Abs. 2 und 3) von
                                              lit. a und b ist die
                                              Leitungslänge.
____________________________________________________________________
 Z 17                     a) Freizeit- oder   b) Freizeit- oder
                             Vergnügungs-        Vergnügungsparks *2)
                             parks *2) mit       in
                             einer Flächen-      schutzwürdigen
                             inanspruchnahme     Gebieten der
                             von mindestens      Kategorien A oder D
                             10 ha oder          mit einer Flächen-
                             mindestens          inanspruchnahme von
                             1 500               von mindestens
                             Stellplätzen        5 ha oder
                             für                 mindestens
                             Kraftfahrzeuge;     750 Stellplätzen
                                                 für Kraftfahrzeuge.
____________________________________________________________________
 Z 18                     Industrie- oder
                          Gewerbeparks *3)
                          mit einer
                          Flächeninan-
                          spruchnahme von
                          mindestens 50 ha.
____________________________________________________________________
 Z 19                     Einkaufszentren *4)
                          mit einer Flächen-
                          inanspruchnahme
                          von mehr als 10 ha
                          oder mit mehr als
                          1 000 Stellplätzen
                          für
                          Kraftfahrzeuge.
____________________________________________________________________
 Z 20                     a) Beherbergungs-   b) Beherbergungs-
                             betriebe, wie       betriebe, wie
                             Hotels oder         Hotels oder
                             Feriendörfer,       Feriendörfer, samt
                             samt Neben-         Nebeneinrichtungen
                             einrichtungen       in schutzwürdigen
                             mit einer           Gebieten der
                             Bettenzahl von      Kategorien A oder B
                             mindestens          mit einer
                             500 Betten oder     Bettenzahl von
                             einer Flächen-      mindestens
                             inanspruchnahme     250 Betten oder
                             von mindestens      einer Flächeninan-
                             5 ha, außerhalb     spruchnahme von
                             geschlossener       mindestens 2,5 ha,
                             Siedlungs-          außerhalb
                             gebiete;            geschlossener
                                                 Siedlungsgebiete.
____________________________________________________________________
 Z 21                     a) Öffentlich       b) öffentlich
                             zugängliche         zugängliche
                             Parkplätze oder     Parkplätze oder
                             Parkgaragen für     Parkgaragen für
                             Kraftfahrzeuge      Kraftfahrzeuge in
                             mit mehr als        schutzwürdigen
                             1 500               Gebieten der
                             Stellplätzen        Kategorie A, B oder
                             für                 D mit mehr als
                             Kraftfahrzeuge;     750 Stellplätzen
                                                 für Kraftfahrzeuge.
____________________________________________________________________
 Z 22                     a) Jachthäfen       b) Jachthäfen
                             (einschließlich     (einschließlich
                             Bojenfelder)        Bojenfelder) in
                             mit mindestens      schutzwürdigen
                             300                 Gebieten der
                             Liegeplätzen        Kategorie A mit
                             für Sportboote;     mindestens
                                                 150 Liegeplätzen
                                                 für Sportboote.
____________________________________________________________________
 Z 23                     a) Campingplätze    b) Campingplätze in
                             außerhalb           schutzwürdigen
                             geschlossener       Gebieten der
                             Siedlungs-          Kategorie A mit
                             gebiete mit         mindestens
                             mindestens 500      250 Stellplätzen,
                             Stellplätzen;       außerhalb
                                                 geschlossener
                                                 Siedlungsgebiete.
____________________________________________________________________
 Z 24                     Ständige
                          Freiluftanlagen
                          für Motorsport-
                          veranstaltungen ab
                          2 km Länge.
____________________________________________________________________
      Bergbau
____________________________________________________________________
 Z 25 a) Entnahme von                         c) Entnahme von
         mineralischen                           mineralischen
         Rohstoffen im                           Rohstoffen im
         Tagbau                                  Tagbau
         (Lockergestein,                         (Lockergestein,
         Festgestein im                          Festgestein im
         Trichterabbau                           Trichterabbau
         mit                                     mit
         Sturzschacht,                           Sturzschacht,
         plattenförmige                          plattenförmige
         Festgesteins-                           Festgesteins-
         vorkommen) oder                         vorkommen) oder
         Torfgewinnung                           Torfgewinnung in
         mit einer                               schutzwürdigen
         Fläche *5) von                          Gebieten der
         mindestens                              Kategorie A oder in
         20 ha;                                  oder nahe
      b) Erweiterungen                           Siedlungsgebieten
         einer Entnahme                          *6) mit einer Fläche
         von                                     *5) von mindestens
         mineralischen                           10 ha;
         Rohstoffen im                        d) Erweiterungen einer
         Tagbau                                  Entnahme von
         (Lockergestein,                         mineralischen
         Festgestein im                          Rohstoffen im
         Trichterabbau                           Tagbau
         mit                                     (Lockergestein,
         Sturzschacht,                           Festgestein im
         plattenförmige                          Trichterabbau mit
         Festgesteins-                           Sturzschacht,
         vorkommen) oder                         plattenförmige
         einer                                   Festgesteins-
         Torfgewinnung,                          vorkommen) oder
         wenn die Fläche                         einer Torfgewinnung
         *5) der in den                          in schutzwürdigen
         letzten zehn                            Gebieten der
         Jahren                                  Kategorie A oder in
         bestehenden                             oder nahe
         oder                                    Siedlungsgebieten
         genehmigten                             *6), wenn die Fläche
         Abbaue und der                          *5) der in den
         beantragten                             letzten Jahren
         Erweiterung                             bestehenden oder
         mindestens                              genehmigten Abbau
         20 ha und die                           und der beantragten
         zusätzliche                             Erweiterung
         Flächeninan-                            mindestens 10 ha
         spruchnahme *5)                         und die zusätzliche
         mindestens 5 ha                         Flächeninanspruch-
         beträgt;                                nahme *5) mindestens
                                                 2,5 ha beträgt;

                                              ausgenommen von Z 25
                                              sind die unter den
                                              Z 37 und 38 erfassten
                                              Tätigkeiten.
____________________________________________________________________
 Z 26 a) Entnahme von                         c) Entnahme von
         mineralischen                           mineralischen
         Rohstoffen im                           Rohstoffen im
         Tagbau                                  Tagbau
         (Festgestein)                           (Festgestein) in
         mit einer                               schutzwürdigen
         Fläche *5) von                          Gebieten der
         mindestens                              Kategorie A oder in
         10 ha;                                  oder nahe
      b) Erweiterungen                           Siedlungsgebieten
         einer Entnahme                          *6) mit einer Fläche
         von                                     *5) von mindestens
         mineralischen                           5 ha;
         Rohstoffen im                        d) Erweiterungen einer
         Tagbau                                  Entnahme von
         (Festgestein),                          mineralischen
         wenn die Fläche                         Rohstoffen im
         *5) der in den                          Tagbau
         letzten zehn                            (Festgestein) in
         Jahren                                  schutzwürdigen
         bestehenden                             Gebieten der
         oder                                    Kategorie A oder in
         genehmigten                             oder nahe
         Abbaue und der                          Siedlungsgebieten
         beantragten                             *6), wenn die Fläche
         Erweiterung                             *5) der in den
         mindestens                              letzten zehn Jahren
         13 ha und die                           bestehenden oder
         zusätzliche                             genehmigten Abbaue
         Flächeninan-                            und der beantragten
         spruchnahme *5)                         Erweiterung
         mindestens 3 ha                         mindestens 7,5 ha
         beträgt;                                und die zusätzliche
                                                 Flächeninan-
                                                 spruchnahme *5)
                                                 mindestens 1,5 ha
                                                 beträgt.
____________________________________________________________________
 Z 27 a) Untertagebau                         b) Untertagebau in
         mit einer                               schutzwürdigen
         Flächeninan-                            Gebieten der
         spruchnahme für                         Kategorie A mit
         zusammenhängen-                         einer Flächeninan-
         de obertägige                           spruchnahme für
         Anlagen und                             zusammenhängende
         Betriebsein-                            obertägige Anlagen
         richtungen von                          und Betriebsein-
         mindestens                              richtungen von
         10 ha;                                  mindestens 5 ha.
____________________________________________________________________
 Z 28                                         Neuerrichtung von
                                              Anlagen für
                                              Tiefbohrungen ab
                                              1 000 m Teufe in
                                              schutzwürdigen
                                              Gebieten der
                                              Kategorie A;
                                              ausgenommen sind
                                              Probe- und
                                              Erkundungsbohrungen,
                                              Bohrlochbergbau auf
                                              Salz sowie die unter
                                              Z 29 und 33 erfassten
                                              Tätigkeiten.
____________________________________________________________________
 Z 29 a) Förderung von                        c) Förderung von Erdöl
         Erdöl oder                              Erdgas in
         Erdgas mit                              schutzwürdigen
         einer Kapazität                         Gebieten der
         von mindestens                          Kategorie A mit
         500 t/d pro                             einer Kapazität von
         Sonde bei Erdöl                         mindestens 250 t/d
         und von                                 pro Sonde bei Erdöl
         mindestens                              und von mindestens
         500 000 m3/d                            250 000 m3/d pro
         pro Sonde bei                           Sonde bei Erdgas;
         Erdgas;                              d) Gewinnungsstationen
      b) Gewinnungssta-                          des Kohlenwasser-
         tionen des                              stoffbergbaus in
         Kohlenwasser-                           schutzwürdigen
         stoffbergbaus                           Gebieten der
         mit einer                               Kategorie A mit
         Verarbeitungs-                          einer Verarbei-
         kapazität von                           tungskapazität von
         mindestens                              mindestens 750 t/d
         2 000 t/d bei                           bei Erdöl und von
         Erdöl und von                           mindestens
         mindestens                              1 000 000 m3/d bei
         2 000 000 m3/d                          Erdgas.
         bei Erdgas; oder
                                              (Mengen bzw.
                                              Volumenangaben bei
                                              atmosphärischem
                                              Druck.)
____________________________________________________________________
      Wasserwirtschaft
____________________________________________________________________
 Z 30 Wasserkraftanlagen
      (Talsperren,
      Flussstaue,
      Ausleitungen) mit
      einer
      Engpassleistung
      von mindestens
      15 MW sowie
      Kraftwerke in
      Kraftwerksketten
      *7) ab 2 MW.
____________________________________________________________________
 Z 31                     a) Stauwerke und    b) Stauwerke und
                             sonstige            sonstige Anlagen
                             Anlagen zur         zur Zurückhaltung
                             Zurückhaltung       oder dauerhaften
                             oder                Speicherung von
                             dauerhaften         Wasser in
                             Speicherung von     schutzwürdigen
                             Wasser, in          Gebieten der
                             denen über          Kategorie A mit
                             10 000 000 m3       einer
                             Wasser neu oder     Speicherkapazität
                             zusätzlich          von mindestens
                             zurückgehalten      2 000 000 m3.
                             oder
                             gespeichert
                             werden;
____________________________________________________________________
 Z 32                     a) Grundwasserent-
                             nahme- oder
                             künstliche
                             Grundwasseran-
                             reicherungs-
                             projekte mit
                             einem
                             jährlichen
                             Entnahme- oder
                             Anreicherungs-
                             volumen von
                             mindestens
                             10 000 000 m3;
                          b) andere Grund-
                             wasserentnahme-
                             projekte *8),
                             wenn im
                             Jahresmittel
                             mehr als 90%
                             des ersten
                             Grundwasser-
                             horizontes des
                             im langjährigen
                             Mittel sich neu
                             bildenden
                             Grundwasser-
                             dargebotes des
                             von der
                             Entnahme
                             betroffenen
                             Einzugsgebietes
                             beansprucht
                             werden sollen;
                          c) andere
                             künstliche
                             Grundwasseran-
                             reicherungspro-
                             jekte *9), wenn
                             im Jahresmittel
                             mehr als 90%
                             des ersten
                             Grundwasser-
                             horizontes des
                             im langjährigen
                             Mittel sich neu
                             bildenden
                             Grundwasserdar-
                             gebotes im
                             Abströmbereich
                             dotiert werden
                             sollen.
____________________________________________________________________
 Z 33                                         Neuerrichtung von
                                              Anlagen für
                                              Tiefbohrungen im
                                              Zusammenhang mit der
                                              Wasserversorgung ab
                                              1 000 m Teufe in
                                              schutzwürdigen
                                              Gebieten der
                                              Kategorien A oder C;
                                              ausgenommen sind
                                              Probe- und
                                              Erkundungsbohrungen.
____________________________________________________________________
 Z 34                                         Wasserfernleitungen
                                              mit einer Länge von
                                              mindestens 100 km in
                                              schutzwürdigen
                                              Gebieten der
                                              Kategorie C.
____________________________________________________________________
 Z 35                     Anlagen zur
                          Bodenentwässerung
                          mit einer Fläche
                          von mindestens
                          300 ha.
____________________________________________________________________
 Z 36                     Anlagen zur
                          Bodenbewässerung
                          mit einer
                          jährlichen
                          Bewässerungsfläche
                          von mindestens
                          2 500 ha.
____________________________________________________________________
 Z 37                                         Gewinnung von
                                              mineralischen
                                              Rohstoffen durch
                                              Baggerung in einem
                                              Fluss in
                                              schutzwürdigen
                                              Gebieten der
                                              Kategorie A mit einer
                                              Entnahmemenge von mehr
                                              als insgesamt
                                              400 000 m3 oder mehr
                                              als 100 000 m3/a,
                                              ausgenommen
                                              flussbauliche
                                              Erhaltungsmaßnahmen an
                                              diesem Fluss.
____________________________________________________________________
 Z 38 a) Nassbaggerungen                      b) Nassbaggerungen in
         mit einer                               schutzwürdigen
         Flächeninan-                            Gebieten der
         spruchnahme                             Kategorien A oder C
         (für die                                oder in oder nahe
         Baggerung und                           Siedlungsgebieten
         die                                     *6) mit einer
         Transportwege)                          Flächeninanspruch-
         von mehr als                            nahme (für die
         25 ha;                                  Baggerung und die
                                                 Transportwege) von
                                                 mehr als 10 ha.
____________________________________________________________________
 Z 39 a) Bauvorhaben zur                      c) Bauvorhaben zur
         Umleitung von                           Umleitung von
         Wasserressour-                          Wasserressourcen
         cen von einem                           von einem
         Flusseinzugsge-                         Flusseinzugsgebiet
         biet in ein                             in ein anderes in
         anderes, wenn                           schutzwürdigen
         durch die                               Gebieten der
         Umleitung                               Kategorie A, wenn
         Wassermangel                            durch die Umleitung
         verhindert                              Wassermangel
         werden soll und                         verhindert werden
         mehr als                                soll und mehr als
         100 000 000                             25 000 000 m3/a an
         m3/a an Wasser                          Wasser umgeleitet
         umgeleitet                              werden;
         werden;
      b) andere                               von Z 39 ausgenommen
         Bauvorhaben zur                      sind Bauvorhaben zur
         Umleitung von                        Umleitung von
         Wasserressour-                       Wasserressourcen zur
         cen von einem                        Trinkwasserversorgung.
         Flusseinzugsge-
         biet in ein
         anderes, wenn
         der langjährige
         durchschnitt-
         liche Wasser-
         durchfluss des
         Flusseinzugsge-
         biets, dem
         Wasser
         entnommen wird,
         2 000 000 000
         m3/a übersteigt
         und mehr als 5%
         dieses
         Durchflusses
         umgeleitet
         werden;
____________________________________________________________________
 Z 40                     a) Abwasserreini-   b) Abwasserreini-
                             gungsanlagen        gungsanlagen in
                             mit einem           schutzwürdigen
                             Bemessungswert      Gebieten der
                             von mindestens      Kategorien A oder
                             150 000 Einwoh-     C mit einem
                             nerwerten *10);     Bemessungswert von
                                                 mehr als
                                                 100 000 Einwohner-
                                                 werten *10), wenn
                                                 die Bemessungs-
                                                 wassermenge der
                                                 Abwasserreinigungs-
                                                 anlage größer ist
                                                 als Q tief 95% des
                                                 Vorfluters an der
                                                 Einleitungsstelle.
____________________________________________________________________
 Z 41                     Anlegung oder
                          Verlegung von
                          Fließgewässern mit
                          einem mittleren
                          Durchfluss (MQ)
                          von mehr als
                          1 m3/s auf einer
                          Baulänge von
                          mindestens 3 km;

                          ausgenommen sind
                          Maßnahmen zur
                          Verbesserung der
                          ökologischen
                          Funktionsfähigkeit
                          der Gewässer
                          (Renaturierungen).
____________________________________________________________________
 Z 42                     Schutz- und
                          Regulierungsbauten
                          mit einer Baulänge
                          von mehr als 3 km
                          an Fließgewässern
                          mit einem
                          mittleren
                          Durchfluss (MQ)
                          von mehr als
                          5 m3/s;

                          ausgenommen sind
                          Maßnahmen zur
                          Verbesserung der
                          ökologischen
                          Funktionsfähigkeit
                          der Gewässer
                          (Renaturierungen).
____________________________________________________________________
      Land- und
      Forstwirtschaft
____________________________________________________________________
 Z 43                     a) Anlagen zum      b) Anlagen zum Halten
                             Halten oder zur     oder zur Aufzucht
                             Aufzucht von        von Tieren in
                             Tieren ab           schutzwürdigen
                             folgender           Gebieten der
                             Größe:              Kategorie C oder
                             48 000 Lege-        in bzw. nahe
                                    hennen-,     Siedlungsgebieten
                                    Jung-        *11) ab folgender
                                    hennen-      Größe:
                                    oder         40 000 Lege-
                                    Trut-               hennen-,
                                    hühner-             Junghennen-
                                    plätze              oder Trut-
                             65 000 Mastge-             hühnerplätze
                                    flügel-      42 500 Mastgeflü-
                                    plätze              gelplätze
                              2 500 Mast-         1 400 Mastschwei-
                                    schwei-             neplätze
                                    neplätze        450 Sauenplätze;
                                700 Sauen-    betreffend lit. a
                                    plätze;   und b gilt: bei
                                              gemischten Beständen
                                              werden die
                                              Prozentsätze der
                                              jeweils erreichten
                                              Platzzahlen addiert,
                                              ab einer Summe von
                                              100% ist eine UVP bzw.
                                              eine Einzelfallprüfung
                                              durchzuführen;
                                              Bestände bis 5% der
                                              Platzzahlen bleiben
                                              unberücksichtigt.
____________________________________________________________________
 Z 44                     a) Intensive        b) intensive
                             Fischzucht *12)     Fischzucht *12) in
                             mit einer           schutzwürdigen
                             Produktions-        Gebieten der
                             kapazität von       Kategorie A mit
                             mindestens          einer Produktions-
                             300 t/a;            kapazität von
                                                 mindestens 150 t/a.
____________________________________________________________________
 Z 45                     a) Umwandlung von   b) Umwandlung von
                             Ödland *13) oder    Ödland *13) der
                             naturnahen          naturnahen Flächen
                             Flächen für         für Zwecke der
                             Zwecke der          intensiven Land-
                             intensiven          wirtschaftsnutzung
                             Landwirt-           *14) in
                             schaftsnutzung      schutzwürdigen
                             *14) mit einer      Gebieten der
                             Fläche von          Kategorie A mit
                             mindestens          einer Fläche von
                             70 ha;              mindestens 35 ha;

                                              sofern für Vorhaben
                                              dieser Ziffer nicht
                                              das Flurverfassungs-
                                              Grundsatzgesetz 1951
                                              gilt.
____________________________________________________________________
 Z 46                     a) Rodungen auf     c) Erstaufforstungen
                             einer Fläche        mit nicht
                             von mindestens      standortgerechten
                             20 ha;              Holzarten in
                          b) Erweiterungen       schutzwürdigen
                             von Rodungen,       Gebieten der
                             wenn das            Kategorie A auf
                             Gesamtausmaß        einer Fläche von
                             der in den          mindestens 15 ha;
                             letzten zehn     d) Erweiterungen von
                             Jahren              Erstaufforstungen
                             genehmigten         mit nicht
                             Flächen *15) und    standortgerechten
                             der beantragten     Holzarten in
                             Erweiterung         schutzwürdigen
                             mindestens          Gebieten der
                             20 ha und die       Kategorie A, wenn
                             zusätzliche         das Gesamtausmaß
                             Flächeninan-        der in den letzten
                             spruchnahme         zehn Jahren
                             mindestens 5 ha     genehmigten Flächen
                             beträgt;            und der beantragten
                                                 Erweiterung
                                                 mindestens 15 ha
                                                 und die zusätzliche
                                                 Flächeninanspruch-
                                                 nahme mindestens
                                                 3,5 ha beträgt;
                                              e) Rodungen in
                                                 schutzwürdigen
                                                 Gebieten der
                                                 Kategorie A auf
                                                 einer Fläche von
                                                 mindestens 10 ha;
                                              f) Erweiterungen von
                                                 Rodungen in
                                                 schutzwürdigen
                                                 Gebieten der
                                                 Kategorie A, wenn
                                                 das Gesamtausmaß
                                                 der in den letzten
                                                 zehn Jahren
                                                 genehmigten Flächen
                                                 *15) und der
                                                 beantragten
                                                 Erweiterung
                                                 mindestens 10 ha
                                                 und die zusätzliche
                                                 Flächeninanspruch-
                                                 nahme mindestens
                                                 2,5 ha beträgt;

                                              sofern für Vorhaben
                                              dieser Ziffer nicht
                                              das Flurverfassungs-
                                              Grundsatzgesetz 1951
                                              oder das
                                              Grundsatzgesetz 1951
                                              über die Behandlung
                                              der Wald- und
                                              Weidenutzungsrechte
                                              gilt.
____________________________________________________________________
 Z 47                     a) Neuerrichtung
                             von
                             integrierten
                             chemischen
                             Werken, dh.
                             Anlagen zur
                             industriellen
                             Herstellung von
                             Stoffen durch
                             chemische
                             Umwandlung *16),
                             die mindestens
                             mit einer
                             weiteren
                             derartigen
                             Anlage in einem
                             Verbund in
                             funktioneller
                             Hinsicht *17)
                             stehen;
                          b) Erweiterung
                             eines
                             integrierten
                             chemischen
                             Werkes durch
                             Neuerrichtung
                             von Anlagen zur
                             industriellen
                             Herstellung von
                             Stoffen durch
                             chemische
                             Umwandlung *16),
                             die mit einem
                             bestehenden
                             integrierten
                             chemischen Werk
                             in einem
                             Verbund in
                             funktioneller
                             Hinsicht *17)
                             stehen *18).
____________________________________________________________________
 Z 48                     Anlagen zur
                          Herstellung von
                          organischen
                          Grundchemikalien
                          durch chemische
                          Umwandlung,
                          insbesondere
                          - zur Herstellung
                            von einfachen
                            Kohlenwasser-
                            stoffen (lineare
                            oder
                            ringförmige,
                            gesättigte oder
                            ungesättigte,
                            aliphatische
                            oder
                            aromatische),
                          - zur Herstellung
                            von sauerstoff-
                            haltigen Kohlen-
                            wasserstoffen,
                            wie Alkohole,
                            Aldehyde,
                            Ketone,
                            Carbonsäuren,
                            Ester, Acetate,
                            Ether, Peroxide,
                            Epoxide,
                          - zur Herstellung
                            schwefelhaltiger
                            Kohlenwasser-
                            stoffe,
                          - zur Herstellung
                            stickstoffhal-
                            tiger Kohlen-
                            wasserstoffe,
                            insbesondere
                            Amine, Amide,
                            Nitrose-, Nitro-
                            oder Nitratver-
                            bindungen,
                            Nitrile,
                            Cyanate,
                            Isocyanate,
                          - zur Herstellung
                            phosphorhaltiger
                            Kohlenwasser-
                            stoffe,
                          - zur Herstellung
                            halogenhaltiger
                            Kohlenwasser-
                            stoffe,
                          - zur Herstellung
                            von Tensiden,
                          - zur Herstellung
                            von metall-
                            organischen
                            Verbindungen,
                          - zur Herstellung
                            von anderen
                            organischen
                            Grundchemikalien
                            mit mehr als
                            einem
                            Heteroatomtyp,
                          mit einer Produk-
                          tionskapazität von
                          mehr als
                          150 000 t/a *19).
____________________________________________________________________
 Z 49                     Anlagen zur
                          Herstellung von
                          anorganischen
                          Grundchemikalien
                          durch chemische
                          Umwandlung,
                          insbesondere
                          - zur Herstellung
                            von Gasen, wie
                            Ammoniak, Chlor
                            und Chlorwasser-
                            stoff, Fluor und
                            Fluorwasser-
                            stoff, Kohlen-
                            stoffoxiden,
                            Schwefelverbin-
                            dungen, Stick-
                            stoffoxiden,
                            Wasserstoff,
                            Schwefeldioxid,
                            Phosgen,
                          - zur Herstellung
                            von Säuren, wie
                            Chromsäure,
                            Flusssäure,
                            Phosphorsäure,
                            Salpetersäure,
                            Salzsäure,
                            Schwefelsäure,
                            Oleum,
                            schwefelige
                            Säure,
                          - zur Herstellung
                            von Basen wie
                            Ammonium-
                            hydroxid,
                          - zur Herstellung
                            von Wasserstoff-
                            peroxid,
                          - mittels Chlor-
                            Alkali-
                            Elektrolyse,
                          - zur Herstellung
                            von Salzen, wie
                            Ammoniumchlorid,
                            Kaliumchlorat,
                            Kaliumkarbonat,
                            Natriumkarbonat,
                            Perborat,
                            Silbernitrat,
                          - zur Herstellung
                            von
                            Nichtmetallen
                            oder
                            Metalloxiden,
                          mit einer
                          Produktions-
                          kapazität von mehr
                          als 150 000 t/a
                          *19).
____________________________________________________________________
 Z 50                     a) Anlagen zur
                             Herstellung von
                             Wirkstoffen für
                             Pflanzenschutz-
                             mittel oder
                             Biozide mit
                             einer Produk-
                             tionskapazität
                             von mehr als
                             5 000 t/a;
                          b) Anlagen, in
                             denen Pflanzen-
                             schutzmittel
                             oder Biozide
                             oder ihre
                             Wirkstoffe
                             gemahlen oder
                             maschinell
                             gemischt,
                             abgepackt oder
                             umgefüllt
                             werden, mit
                             einer Produk-
                             tionskapazität
                             von mehr als
                             10 000 t/a.
____________________________________________________________________
 Z 51                     Anlagen zur
                          Herstellung von
                          Wirkstoffen für
                          Arzneimittel unter
                          Verwendung eines
                          chemischen oder
                          biologischen
                          Verfahrens mit
                          einer Produktions-
                          kapazität von mehr
                          als 5 000 t/a.
____________________________________________________________________
 Z 52                     Anlagen zur
                          Herstellung von
                          organischen
                          Feinchemikalien
                          durch chemische
                          Umwandlung,
                          insbesondere
                          - zur Herstellung
                            von aromatischen
                            Verbindungen,
                          - zur Herstellung
                            von organischen
                            Farbmitteln,
                          - zur Herstellung
                            von Duftstoffen,
                          - zur Herstellung
                            von Polymer- und
                            Beschichtungs-
                            stoff-Additiven,
                          soweit nicht durch
                          Z 57 erfasst, mit
                          einer Produktions-
                          kapazität von mehr
                          als 50 000 t/a.
____________________________________________________________________
 Z 53                     Anlagen zur
                          Herstellung von
                          anorganischen
                          Feinchemikalien
                          durch chemische
                          Umwandlung,
                          insbesondere
                          - zur Herstellung
                            von
                            Kalziumkarbid,
                            Silizium,
                            Siliziumkarbid
                            oder Pigmenten,
                          soweit nicht durch
                          Z 57 erfasst, mit
                          einer Produktions-
                          kapazität von mehr
                          als 50 000 t/a.
____________________________________________________________________
 Z 54                     Anlagen zur
                          Herstellung von
                          phosphor-,
                          stickstoff- oder
                          kaliumhaltigen
                          Düngemitteln
                          (Einnährstoff-
                          oder
                          Mehrstoffdünger)
                          mit einer Produk-
                          tionskapazität
                          von mehr als
                          150 000 t/a.
____________________________________________________________________
 Z 55                     Anlagen zur
                          Herstellung von
                          Polymeren
                          (Kunststoffen,
                          Kunstharzen,
                          Chemiefasern) oder
                          zur Herstellung
                          von synthetischen
                          Kautschuken oder
                          Elastomeren mit
                          einer Produktions-
                          kapazität von mehr
                          als 150 000 t/a.
____________________________________________________________________
 Z 56                     Anlagen zur
                          Herstellung von
                          Biotreibstoffen
                          durch chemische
                          Umwandlung mit
                          einer Produktions-
                          kapazität von mehr
                          als 100 000 t/a.
____________________________________________________________________
 Z 57                     a) Anlagen zur
                             Herstellung
                             organischer
                             oder
                             anorganischer
                             Feinchemikalien
                             in Mehrzweck-
                             oder Mehrpro-
                             dukteanlagen
                             *20) mit einer
                             Produktions-
                             kapazität von
                             mehr als
                             15 000 t /a;
                          b) Anlagen zur
                             Herstellung von
                             Wirkstoffen für
                             Arzneimittel,
                             Pflanzenschutz-
                             mittel oder
                             Biozide in
                             Mehrzweck- oder
                             Mehrproduktean-
                             lagen *20) mit
                             einer Produk-
                             tionskapazität
                             von mehr als
                             5 000 t/a.
____________________________________________________________________
 Z 58                     Anlagen zur
                          industriellen
                          Herstellung,
                          Bearbeitung,
                          Verarbeitung,
                          Wiedergewinnung
                          oder Vernichtung
                          von
                          Explosivstoffen.
____________________________________________________________________
 Z 59                     a) Neuerrichtung
                             von Anlagen für
                             Arbeiten
                             (beabsichtigte
                             Verwendung
                             gemäß § 1
                             Abs. 3 VbA,
                             BGBl. II
                             Nr. 237/1998)
                             mit
                             biologischen
                             Arbeitsstoffen
                             der
                             Risikogruppen 3
                             oder 4 (§ 40
                             Abs. 4 Z 3 und
                             4 ASchG, BGBl.
                             Nr. 450/1994),
                             die für Produk-
                             tionszwecke
                             bestimmt sind
                             und ein
                             Arbeitsvolumen
                             von mehr als
                             10 l aufweisen;
                          b) Neuerrichtung
                             von Anlagen für
                             Arbeiten mit
                             gentechnisch
                             veränderten
                             Mikroorganismen
                             ab der Sicher-
                             heitsstufe 3
                             (§ 5 Z 2 GTG,
                             BGBl. Nr.
                             510/1994) in
                             großem Maßstab
                             (§ 4 Z 11 GTG,
                             BGBl. Nr.
                             510/1994).
____________________________________________________________________
 Z 60                     a) Anlagen zur
                             Herstellung von
                             Zellstoff,
                             Zellulose oder
                             Holzstoff,
                             ausgenommen
                             Holzschliff;
                          b) Anlagen zur
                             Herstellung von
                             Holzschliff mit
                             einer Produk-
                             tionskapazität
                             von mehr als
                             100 000 t/a.
____________________________________________________________________
 Z 61                     a) Anlagen zur
                             Herstellung von
                             Papier, Pappe
                             oder Karton mit
                             einer Produk-
                             tionskapazität
                             von mehr als
                             72 000 t/a;
                          b) sonstige
                             Anlagen zur
                             Verarbeitung
                             von Zellstoff
                             oder Zellulose
                             mit einer
                             Produktions-
                             kapazität von
                             mehr als
                             100 000 t/a.
____________________________________________________________________
 Z 62                     Anlagen zur
                          Vorbehandlung, wie
                          Bleichen, Waschen,
                          Mercerisieren,
                          oder zum Färben
                          von Fasern oder
                          Textilien mit
                          einer Verarbei-
                          tungskapazität von
                          mehr als
                          20 000 t/a.
____________________________________________________________________
 Z 63                     a) Anlagen zum      b) Anlagen zum Gerben
                             Gerben von          von Tierhäuten oder
                             Tierhäuten oder     Tierfellen in oder
                             Tierfellen mit      nahe
                             einer Verarbei-     Siedlungsgebieten
                             tungskapazität      *21) mit einer
                             von mehr als        Verarbeitungs-
                             20 000 t/a;         kapazität von mehr
                                                 als 10 000 t/a.
____________________________________________________________________
 Z 64                     a) Neuerrichtung    e) Anlagen zur
                             von                 Herstellung von
                             integrierten        Roheisen oder
                             Hüttenwerken        Rohstahl in
                             zur Herstellung     schutzwürdigen
                             von Roheisen        Gebieten der
                             oder Rohstahl;      Kategorie D mit
                          b) Anlagen zum         einer Produktions-
                             Rösten und          kapazität von mehr
                             Sintern von         als 250 000 t/a.
                             Erzen;
                          c) Anlagen zur
                             Herstellung von
                             Roheisen oder
                             Rohstahl mit
                             einer Produk-
                             tionskapazität
                             von mehr als
                             500 000 t/a;
                          d) Anlagen zur
                             Verarbeitung
                             von
                             Eisenmetallen
                             (Warmwalzen,
                             Schmieden mit
                             Hämmern) mit
                             einer Produk-
                             tionskapazität
                             von mehr als
                             500 000 t/a;
____________________________________________________________________
 Z 65                     Anlagen zur
                          Gewinnung von
                          Nichteisenroh-
                          metallen aus
                          Erzen,
                          Konzentraten oder
                          sekundären
                          Rohstoffen durch
                          metallurgische,
                          chemische oder
                          elektrolytische
                          Verfahren.
____________________________________________________________________
 Z 66                     a) Eisenmetall-     c) Eisenmetall-
                             gießereien mit      gießereien in
                             einer Produk-       schutzwürdigen
                             tionskapazität      Gebieten der
                             von mehr als        Kategorie D mit
                             100 000 t/a;        einer Produktions-
                          b) Nichteisenme-       kapazität von mehr
                             tallgießereien      als 50 000 t/a;
                             oder Anlagen     d) Nichteisenmetall-
                             zum Schmelzen       gießereien oder
                             von Nichteisen-     Anlagen zum
                             metallen            Schmelzen von
                             einschließlich      Nichteisenmetallen
                             Legierungen,        einschließlich
                             darunter auch       Legierungen,
                             Wiedergewin-        darunter auch
                             nungsprodukte       Wiedergewinnungs-
                             (Raffination)       produkte
                             mit einer           (Raffination) in
                             Produktions-        schutzwürdigen
                             kapazität von       Gebieten der
                             mehr als            Kategorie D mit
                             50 000 t/a;         einer Produktions-
                                                 kapazität von mehr
                                                 als 25 000 t/a.
____________________________________________________________________
 Z 67                     Anlagen zur Ober-
                          flächenbehandlung
                          von Metallen oder
                          Kunststoffen durch
                          ein
                          elektrolytisches
                          oder chemisches
                          Verfahren mit
                          einem
                          Jahresverbrauch
                          von mehr als
                          3 000 t an
                          Beschichtungs-
                          stoffen, im Fall
                          der Aufbringung
                          von
                          schmelzflüssigen
                          metallischen
                          Schutzschichten
                          auf
                          Metalloberflächen
                          mit einem
                          Jahresverbrauch
                          von mehr als
                          15 000 t an
                          Beschichtungs-
                          stoffen.
____________________________________________________________________
 Z 68                     a) Anlagen zu Bau
                             und Montage von
                             Kraftfahrzeugen
                             mit einer
                             Produktions-
                             kapazität von
                             mehr als
                             200 000
                             Stück/a;
                          b) Anlagen zum Bau
                             von Kfz-Motoren
                             mit einer
                             Produktions-
                             kapazität von
                             mehr als
                             600 000
                             Stück/a.
____________________________________________________________________
 Z 69                     Schiffswerften mit
                          einer Slipanlage
                          von mehr als 150 m
                          Länge.
____________________________________________________________________
 Z 70                     Anlagen für den
                          Bau und die
                          Instandsetzung
                          von
                          Luftfahrzeugen mit
                          einer Schubkraft
                          von mehr als
                          100 kN.

                          Berechnungsgrund-
                          lage (§ 3a Abs. 3)
                          für Änderungen ist
                          die bescheidmäßig
                          genehmigte
                          Anlagenfläche in
                          Hektar.
____________________________________________________________________
 Z 71                     Anlagen für den
                          Bau von
                          schienengebundenen
                          Fahrzeugen mit
                          einer Produktions-
                          kapazität von mehr
                          als 200 Stück/a
                          für den
                          Eisenbahnbetrieb
                          oder mehr als
                          400 Stück/a für
                          den Straßenbahn-
                          betrieb.
____________________________________________________________________
 Z 72                     Anlagen mit mehr
                          als 60 Prüfständen
                          für Motoren,
                          Turbinen oder
                          Reaktoren,
                          ausgenommen
                          Kaltprüfstände.
____________________________________________________________________
 Z 73                     Anlagen zur
                          Sprengverformung
                          oder zum
                          Plattieren mit
                          Sprengstoffen bei
                          einem Einsatz von
                          10 kg Sprengstoff
                          oder mehr je
                          Schuss.
____________________________________________________________________
 Z 74                     a) Anlagen zur      b) Anlagen zur
                             Herstellung von     Herstellung von
                             Zementklinker       Zementklinker oder
                             oder Zementen       Zementen in
                             mit einer           schutzwürdigen
                             Produktions-        Gebieten der
                             kapazität von       Kategorie D mit
                             mehr als            einer Produktions-
                             300 000 t/a;        kapazität von mehr
                                                 als 150 000 t/a.
____________________________________________________________________
 Z 75                     Anlagen zur
                          Gewinnung, Be- und
                          Verarbeitung von
                          Asbest und Asbest-
                          erzeugnissen, bei
                          der Asbestzement-
                          herstellung mit
                          einer Produktions-
                          kapazität von mehr
                          als 10 000 t
                          Fertigprodukten/a,
                          bei
                          Reibungsbelägen
                          mit einer Produk-
                          tionskapazität von
                          mehr als 10 t Fer-
                          tigerzeugnissen/a,
                          bei anderen
                          Verwendungen mit
                          einem Einsatz von
                          mehr als 50 t/a.
____________________________________________________________________
 Z 76                     a) Anlagen zur      b) Anlagen zur
                             Herstellung von     Herstellung von
                             Glas oder           Glas oder
                             Glasfasern mit      Glasfasern in
                             einer Produk-       schutzwürdigen
                             tionskapazität      Gebieten der
                             von mehr als        Kategorie D mit
                             200 000 t/a;        einer Produktions-
                                                 kapazität von mehr
                                                 als 100 000 t/a.
____________________________________________________________________
 Z 77                     a) Anlagen zum      b) Anlagen zum
                             Schmelzen           Schmelzen
                             mineralischer       mineralischer
                             Stoffe              Stoffe
                             einschließlich      einschließlich
                             Anlagen zur         Anlagen zur
                             Herstellung von     Herstellung von
                             Mineralfasern       Mineralfasern in
                             mit einer           schutzwürdigen
                             Produktions-        Gebieten der
                             kapazität von       Kategorie D mit
                             mehr als            einer Produktions-
                             200 000 t/a;        kapazität von mehr
                                                 als 100 000 t/a.
____________________________________________________________________
 Z 78                     a) Anlagen zur      b) Anlagen zur
                             Herstellung von     Herstellung von
                             keramischen         keramischen
                             Erzeugnissen        Erzeugnissen durch
                             durch Brennen,      Brennen,
                             insbesondere        insbesondere von
                             von                 Dachziegeln,
                             Dachziegeln,        Ziegelsteinen,
                             Ziegelsteinen,      feuerfesten
                             feuerfesten         Steinen, Fliesen,
                             Steinen,            Steinzeug oder
                             Fliesen,            Porzellan, in
                             Steinzeug oder      schutzwürdigen
                             Porzellan, mit      Gebieten der
                             einer               Kategorie D mit
                             Produktions-        einer Produktions-
                             kapazität von       kapazität von mehr
                             mehr als            als 150 000 t/a.
                             300 000 t/a;
____________________________________________________________________
 Z 79                     Raffinerien für
                          Erdöl (ausgenommen
                          Anlagen, die
                          ausschließlich
                          Schmierstoffe
                          herstellen).

                          Berechnungsgrund-
                          lage für
                          Änderungen (§ 3a
                          Abs. 3) ist die
                          Verarbeitungs-
                          kapazität an Rohöl
                          in Tonnen.
____________________________________________________________________
 Z 80                     a) Anlagen zur
                             Lagerung von
                             Erdöl,
                             petrochemischen
                             oder chemischen
                             Erzeugnissen
                             mit einer
                             Gesamtlager-
                             kapazität von
                             mehr als
                             200 000 t;
                          b) Anlagen zur
                             Lagerung von
                             Erdgas oder
                             brennbaren
                             Gasen in
                             Behältern mit
                             einer Gesamt-
                             lagerkapazität
                             von mehr als
                             200 000 m3
                             (bezogen auf
                             0 ºC    ,
                             1,013 hPa);
                          c) oberirdische
                             Lagerung von
                             festen fossilen
                             Brennstoffen
                             mit einer
                             Gesamtlager-
                             kapazität von
                             mehr als
                             500 000 t.
____________________________________________________________________
 Z 81                     a) Anlagen zur
                             Brikettierung
                             von Stein- und
                             Braunkohle mit
                             einer Kapazität
                             von mehr als
                             250 000 t/a;
                          b) Anlagen zur
                             Vergasung und
                             Verflüssigung
                             von täglich
                             mehr als 500 t
                             Kohle oder
                             bituminösem
                             Schiefer;
                          c) Anlagen zur
                             Trockendestil-
                             lation von
                             täglich mehr
                             als 500 t
                             Kohle.
____________________________________________________________________
 Z 82                     Anlagen zur
                          Beseitigung oder
                          Verwertung von
                          Tierkörpern oder
                          tierischen
                          Abfällen.
____________________________________________________________________
 Z 83                     a) Anlagen zur
                             Herstellung von
                             Fetten oder
                             Ölen aus
                             tierischen
                             Rohstoffen mit
                             einer Produk-
                             tionskapazität
                             von mehr als
                             75 000 t/a;
                          b) Anlagen zur
                             Herstellung von
                             Fetten oder
                             Ölen aus
                             pflanzlichen
                             Rohstoffen mit
                             einer Produk-
                             tionskapazität
                             von mehr als
                             150 000 t/a;
                          c) Anlagen zur
                             Herstellung von
                             Fischmehl oder
                             Fischöl mit
                             einer Produk-
                             tionskapazität
                             von mehr als
                             10 000 t/a.
____________________________________________________________________
 Z 84                     Anlagen zur
                          Herstellung von
                          Konserven
                          (einschließlich
                          Tierfutter) sowie
                          von Tiefkühl-
                          erzeugnissen aus
                          pflanzlichen oder
                          tierischen
                          Rohstoffen mit
                          einer Produktions-
                          kapazität von mehr
                          als 100 000 t/a.
____________________________________________________________________
 Z 85                     Anlagen zur
                          Behandlung oder
                          Verarbeitung von
                          Milch mit einer
                          Verarbeitungs-
                          kapazität von mehr
                          als 2,5 Mio. hl/a.
____________________________________________________________________
 Z 86                     a) Brauereien mit
                             einer Produk-
                             tionskapazität
                             von mehr als
                             100 000 t/a;
                          b) Mälzereien mit
                             einer Produk-
                             tionskapazität
                             von mehr als
                             100 000 t/a.
____________________________________________________________________
 Z 87                     a) Anlagen zur
                             Herstellung von
                             Süßwaren oder
                             Sirup mit einer
                             Produktions-
                             kapazität von
                             mehr als
                             100 000 t/a;
                          b) Anlagen zur
                             industriellen
                             Herstellung von
                             Stärke mit
                             einer Produk-
                             tionskapazität
                             von mehr als
                             150 000 t/a;
                          c) Anlagen zur
                             Herstellung
                             oder
                             Raffination von
                             Zucker mit
                             einer Produk-
                             tionskapazität
                             von mehr als
                             200 000 t/a.
____________________________________________________________________
 Z 88                     Anlagen zum
                          Schlachten von
                          Tieren und
                          Bearbeiten von
                          Fleisch mit einer
                          Schlachtkapazität
                          (Tierkörper) von
                          mehr als
                          40 000 t/a.
____________________________________________________________________
*1) Schnellstraßen gemäß den Begriffsbestimmungen des Europäischen Übereinkommens über die Hauptstraßen des internationalen Verkehrs vom 15. November 1975.
*2) Freizeit- oder Vergnügungsparks sind dauernde Einrichtungen zur Unterhaltung einer großen Anzahl von Besuchern, gleichgültig, ob sie in einer Zusammenfassung verschiedener Stände, Buden und Spiele bestehen (klassische Vergnügungsparks mit Ringelspielen, Hochschaubahnen, Schießbuden u. dgl.) oder unter ein bestimmtes Thema gestellt sind. Erfasst sind insbesondere auch multifunktionale, einem umfassenden Bedürfnis nach Freizeitbeschäftigung dienende Einrichtungskomplexe, die Sport-, Gastronomie- und sonstige Dienstleistungseinrichtungen umfassen und die eine funktionelle Einheit bilden. Zur Berechnung der Flächeninanspruchnahme ist die gesamte Fläche heranzuziehen, die mit dem Vorhaben in einem funktionellen Zusammenhang steht, insbesondere die überdachte Nutzfläche und die Flächen für Kfz-Parkplätze oder Parkgaragen.
*3) Industrie- oder Gewerbeparks sind Flächen, die von einem Errichter und Betreiber zum Zweck der gemeinsamen industriellen oder gewerblichen Nutzung durch mehrere Betriebe aufgeschlossen und mit der dafür notwendigen Infrastruktur ausgestattet werden, die in einem räumlichen Naheverhältnis stehen und eine betriebsorganisatorische oder funktionelle Einheit bilden. *4) Einkaufszentren sind Gebäude und Gebäudekomplexe mit Verkaufs- und Ausstellungsräumen von Handels- und Gewerbebetrieben samt den damit in Zusammenhang stehenden Dienstleistungs- und Freizeiteinrichtungen, die in einem räumlichen Naheverhältnis stehen und eine betriebsorganisatorische oder funktionelle Einheit bilden. Zur Berechnung der Flächeninanspruchnahme ist die gesamte Fläche heranzuziehen, die mit dem Vorhaben in einem funktionellen Zusammenhang steht, insbesondere die überdachte Nutzfläche und die Flächen für Kfz-Parkplätze oder Parkgaragen.
*5) Bei Entnahmen von mineralischen Rohstoffen im Tagbau sind zur Berechnung der Fläche die in den Lageplänen gemäß § 80 Abs. 2 Z 8 bzw. 113 Abs. 2 Z 1 MinroG (BGBl. I Nr. 38/1999) bekannt zu gebenden Aufschluss- und Abbauabschnitte heranzuziehen.
*6) Als Nahebereich eines Siedlungsgebietes gilt ein Umkreis von 300 m um das Vorhaben, in dem Grundstücke wie folgt festgelegt oder ausgewiesen sind:
	1.	Bauland, in dem Wohnbauten errichtet werden dürfen (ausgenommen Einzelgehöfte oder Einzelbauten),
	2.	erweitertes Wohngebiet: das sind Bauhoffnungsgebiete und Flächen für die künftige Errichtung von Wohnhäusern, Appartementhäusern, Ferienhäusern, Wochenendhäusern und Wochenendsiedlungen, Garten- und Kleingartensiedlungen,
	3.	Gebiete für Kinderbetreuungseinrichtungen, Kinderspielplätze, Schulen oder ähnliche Einrichtungen, Krankenhäuser, Kuranstalten, Seniorenheime, Friedhöfe, Kirchen und gleichwertige Einrichtungen anerkannter Religionsgemeinschaften, Parkanlagen, Campingplätze und Freibeckenbäder.
*7) Unter einer Kraftwerkskette ist eine Aneinanderreihung von zwei oder mehreren Stauhaltungen zur Nutzung der Wasserkraft ohne dazwischenliegende freie Fließstrecke, berechnet auf Basis der Ausbauwassermenge, von zumindest 2 km Länge zu verstehen. *8) Die Berechnung hat unabhängig davon zu erfolgen, aus welchem Horizont das Grundwasser entnommen werden soll.
*9) Die Berechnung hat unabhängig davon zu erfolgen, welcher Horizont mit Grundwasser dotiert werden soll.
*10) Definition Einwohnerwert (EW) gemäß Art. 2 Pkt. 6 der Richtlinie des Rates 91/271/EWG: 1 EW entspricht der organisch-biologisch abbaubaren Belastung mit einem biochemischen Sauerstoffbedarf in fünf Tagen [BSB tief 5] von 60 g Sauerstoff pro Tag.
*11) Siehe Fußnote 6.
*12) Unter intensiver Fischzucht sind Fischhaltungen zu verstehen, bei denen durch Maßnahmen wie kohlenhydratreiche Beifütterung, Belüftung oder Begasung oder durch Wasseraufbereitung die Fischproduktion erhöht wird.
*13) Unter Ödland ist ein offenes, nicht unter Kultur genommenes Land zu verstehen, das wegen seiner ungünstigen ökologischen Verhältnisse land- und forstwirtschaftlich nicht genutzt wird, das aber durch Kultivierung und Melioration einer ökonomischen Nutzung zugeführt werden könnte.
*14) Unter intensiver Landwirtschaftsnutzung ist eine Form der Landwirtschaft mit hohem Einsatz von Produktionsmitteln je Flächeneinheit (dh. meist hohem Düngemitteleinsatz, relativ großem Aufwand an synthetisch hergestellten Pflanzenschutz-, Pflanzenbehandlungs- und Unkrautbekämpfungsmitteln und intensiven künstlichen Bewässerungsmethoden) zu verstehen.
*15) Flächen, auf denen eine Rodungsbewilligung (§ 18 Abs. 1 lit. a ForstG) zum Antragszeitpunkt erloschen ist, sowie Flächen, für die Ersatzaufforstungen gemäß § 18 Abs. 2 ForstG vorgeschrieben wurden, sind nicht einzurechnen.
*16) Hier sind Anlagen gemeint, die stabile chemische Zwischen- oder Endprodukte (insbesondere marktfähige Produkte) herstellen. *17) Unter Verbund in funktioneller Hinsicht ist zu verstehen, dass der Output einer Anlage als Input einer weiteren Anlage dient (unabhängig von der Art der Beförderung zwischen den Anlagen). Infrastrukturleitungen sowie ein Rohstoff- oder Reststoffverbund stellen keinen Verbund in funktioneller Hinsicht dar. Als Rohstoffe gelten typischerweise Erdöl (zB Naphtha), Erdgas, Erze, Luft, Mineralien, Kohle. Chemische Grundstoffe (zB Ammoniak, Schwefelsäure, Ethylen) gelten nicht als Rohstoffe, dh. Anlagen, die chemische Grundstoffe herstellen, sind bei der Prüfung des Verbundes in funktioneller Hinsicht zu berücksichtigen. Als Reststoffe gelten Stoffe, deren Herstellung nicht primärer Zweck der Anlage ist, die jedoch verfahrenstechnisch bedingt (zB durch unvollständige Umsetzung) anfallen.
*18) Sonstige Änderungen innerhalb eines integrierten chemischen Werkes, dh. Kapazitätserweiterungen von Einzelanlagen innerhalb eines integrierten chemischen Werkes, sind durch die Tatbestände der Z 48 bis 57 erfasst.
*19) Die Produktionskapazitäten dieser Ziffer sind jeweils auf die in den Unterpunkten genannten Stoffgruppen zu beziehen, dh. die Produktionskapazitäten von Chemikalien ein und derselben Stoffgruppe sind zu addieren (zB sauerstoffhaltige Kohlenwasserstoffe). *20) Hier sind jene Mehrzweck- bzw. Mehrprodukteanlagen erfasst, die Feinchemikalien bzw. Arzneimittel, Biozide oder Pflanzenschutzmittel herstellen. Die Produktionskapazitäten sind auf Einzelanlagen zu beziehen.
*21) Siehe Fußnote 6.
Schlagworte
BGBl. Nr. 305/1990
Zuletzt aktualisiert am
19.04.2021
Gesetzesnummer
10010767
Dokumentnummer
NOR40058904