Title: Dokumentvorlage für RISDokumente
Author: ConverterUser
Company: T-Systems

Bundesrecht konsolidiert

Kurztitel
Kraftfahrgesetz-Durchführungsverordnung 1967
Kundmachungsorgan
BGBl. Nr. 399/1967 zuletzt geändert durch BGBl. II Nr. 535/2004
§/Artikel/Anlage
§ 58
Inkrafttretensdatum
31.12.2004
Außerkrafttretensdatum
01.09.2006
Text
§ 58. Höchste zulässige Fahrgeschwindigkeit
(1)  Beim Verwenden von Kraftfahrzeugen auf Straßen mit öffentlichem Verkehr dürfen folgende Geschwindigkeiten nicht überschritten werden:
  1. Im Hinblick auf das Fahrzeug
     a) mit Kraftwagen, einschließlich Gelenkbussen, und
        Sattelkraftfahrzeugen jeweils mit einem höchsten
        zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 3500 kg,
        ausgenommen Omnibusse, ...........................  70 km/h,
        auf Autobahnen (§ 43 Abs. 3 lit. a der StVO. 1960)  80 km/h,
     b) mit Omnibussen, ausgenommen Gelenkbusse, .........  80 km/h,
        auf Autobahnen (§ 43 Abs. 3 lit. a der StVO. 1960) 100 km/h,
     c) mit Kraftfahrzeugen und Anhängern, die mit
        Spikesreifen (§ 4 Abs. 5) versehen sind ..........  80 km/h,
        auf Autobahnen (§ 43 Abs. 3 lit. a StVO. 1960) ... 100 km/h;
  2. im Hinblick auf das Ziehen von Anhängern und das Abschleppen
     von Kraftfahrzeugen
     a) beim Ziehen von nicht zum Verkehr zugelassenen
        Anhängern ........................................  10 km/h,
        beim Ziehen von nicht zum Verkehr zugelassenen
        Anhängern im Rahmen eines land- oder
        forstwirtschaftlichen Betriebes gemäß § 62 Abs. 4   25 km/h,
     b) beim Ziehen von Anhängern, mit denen
        Wirtschaftsfuhren mit über die äußersten Punkte
        des Fahrzeuges hinausragender Ladung (§ 59
        Abs. 3) durchgeführt werden, von Anhängern, auf
        denen ein Bremser mitgeführt wird, oder von
        Anhängewagen, auf denen Personen befördert werden   25 km/h,
     c) beim Abschleppen von Kraftfahrzeugen, außer in den
        in der lit. d angeführten Fällen .................  40 km/h,
     d) beim Abschleppen von Kraftfahrzeugen durch
        Spezialkraftwagen für den Pannendienst oder durch
        Kraftfahrzeuge für den Abschleppdienst mit einer
        in das Zugfahrzeug dauerhaft integrierten
        Abschleppeinrichtung (Hubbrille), wobei das
        abgeschleppte Kraftfahrzeug teilweise hochgehoben
        ist und die nicht hochgehobenen Räder auf der
        Fahrbahn laufen ..................................  60 km/h,
        auf Autobahnen und Autostraßen ...................  70 km/h,
     e) bei anderen als in der lit. a, b oder f angeführten
        Kraftwagenzügen ..................................  70 km/h,
        auf Autobahnen (§ 43 Abs. 3 lit. a der StVO 1960).  80 km/h,
     f) beim Ziehen eines anderen als leichten Anhängers,
        dessen höchstes zulässiges Gesamtgewicht das
        Eigengewicht des Zugfahrzeuges nicht übersteigt,
        wenn die Summe der höchsten zulässigen
        Gesamtgewichte beider Fahrzeuge 3 500 kg nicht
        übersteigt .......................................  80 km/h,
        auf Autobahnen (§ 43 Abs. 3 lit. a StVO. 1960) ... 100 km/h,
     g) beim Ziehen eines leichten Anhängers ............. 100 km/h,
     h) beim Ziehen von Anhängern mit Zugmaschinen mit
        einer Bauartgeschwindigkeit von mehr als 30 km/h,
        für die eine Ausnahmegenehmigung wegen der
        Bremsverzögerung vorliegt ........................  25 km/h;
  3. im Hinblick auf die Beförderung von bestimmten Arten von
     Gütern oder die Verwendung besonderer Fahrzeuge
     a) bei Wirtschaftsfuhren mit über die äußersten
        Punkte des Fahrzeuges hinausragender Ladung (§ 59
        Abs. 3) ..........................................  25 km/h,
     b) bei Langgutfuhren ................................  50 km/h,
        auf Autobahnen und Autostraßen ...................  65 km/h,
     c) bei Großviehtransporten ..........................  70 km/h,
        auf Autobahnen ...................................  80 km/h
     d) bei Transporten von abgebauten Schneidwerken durch
        Mähdrescher mit vom Fahrzeughersteller dafür
        vorgesehenen gezogenen Geräten ...................  25 km/h,
     e) bei Fahrten gemäß § 52 Abs. 5, sofern durch die
        Geräte, zusätzlichen Aufbauten, usw. die Breite der
        Zugmaschine seitlich jeweils um mehr als 20 cm
        überschritten wird, oder das Gerät, der Aufbau, usw.
        breiter als 2,55 m ist, und Abs. 5a ..............  25 km/h.
(2) Mit Kraftfahrzeugen, für die besondere Bestimmungen des Kraftfahrgesetzes 1967 und der auf Grund dieses Bundesgesetzes erlassenen Verordnungen nur gelten, wenn nach ihrer Bauart und Ausrüstung dauernd gewährleistet ist, daß mit ihnen auf gerader, waagrechter Fahrbahn bei Windstille eine bestimmte Geschwindigkeit nicht überschritten werden kann, dürfen diese Geschwindigkeiten nicht überschritten werden.

www.ris.bka.gv.at		Seite  von