Kurztitel
Elektrotechnikverordnung 2002
Kundmachungsorgan
BGBl. II Nr. 222/2002 zuletzt geändert durch BGBl. II Nr. 33/2006
§/Artikel/Anlage
Anl. 1
Inkrafttretensdatum
31.01.2006
Außerkrafttretensdatum
12.07.2010
Text
Anhang I

Zusammenfassendes Verzeichnis der verbindlichen Elektrotechnischen
Sicherheitsvorschriften und Vorschriften über Normalisierung und
Typisierung (SNT-Vorschriften)
Anmerkung: SNT-Vorschriften dieses Abschnittes, die nicht im Anhang III abgedruckt sind, sind im jeweiligen Anhang III zu einer der folgenden Verordnungen abgedruckt:
	-	Elektrotechnikverordnung 1993, BGBl. Nr. 47/1994;
	-	Elektrotechnikverordnung 1996, BGBl. Nr. 105/1996;
	-	Elektrotechnikverordnung 2002, BGBl. II Nr. 222/2002.

        I. Österreichische Bestimmungen für die Elektrotechnik
____________________________________________________________________
 Nr.  Bezeichnung            Titel
____________________________________________________________________
 1    ÖVE-E 5, Teil 9/1982   Betrieb von Starkstromanlagen –
                             Teil 9: Sonderbestimmungen für den
                             Betrieb elektrischer Anlagen in
                             explosionsgefährdeten
                             Betriebsstätten
____________________________________________________________________
 2    ÖVE-E 15/1985          Betrieb von Starkstromanlagen in
                             landwirtschaftlichen Anwesen
____________________________________________________________________
 3    ÖVE-E 36/1970          Errichtung und Betrieb von
                             Elektrofischereianlagen (ausgenommen
                             § 10.5)
____________________________________________________________________
 4    ÖVE/ÖNORM              Normspannungen – Teil 2:
      E 1100-2:2005-05-01    Nennspannungen für
                             Niederspannungs-Stromverteilungssysteme
____________________________________________________________________
 5    ÖVE/ÖNORM              Errichtung von elektrischen Anlagen mit
      E 8001-1:2000-03-01    Nennspannungen bis ~ 1000 V und
                             = 1500 V – Teil 1: Begriffe und Schutz
                             gegen elektrischen Schlag
                             (Schutzmaßnahmen)
____________________________________________________________________
 6    ÖVE/ÖNORM              Errichtung von elektrischen Anlagen mit
      E 8001-1/A1:           Nennspannungen bis ~ 1000 V und
      2002-04-01             = 1500 V – Teil 1: Begriffe und Schutz
                             gegen elektrischen Schlag
                             (Schutzmaßnahmen) (Änderung)
____________________________________________________________________
 7    ÖVE/ÖNORM              Errichtung von elektrischen Anlagen mit
      E 8001-1/A2:           Nennspannungen bis ~ 1000 V und
      2003-11-01             = 1500 V – Teil 1: Begriffe und Schutz
                             gegen elektrischen Schlag
                             (Schutzmaßnahmen) (Änderung)
____________________________________________________________________
 8    ÖVE/ÖNORM              Errichtung von elektrischen Anlagen mit
      E 8001-1-23:           Nennspannungen bis ~ 1000 V und
      2000-12-01             = 1500 V – Teil 1-23: Schutzmaßnahmen –
                             Schutz gegen thermische Einflüsse
____________________________________________________________________
 9    ÖVE/ÖNORM              Errichtung von elektrischen Anlagen mit
      E 8001-2-31:           Nennspannungen bis ~ 1000 V und
      2003-01-01             = 1500 V – Teil 2-31: Freischalten,
                             Trennen und Schalten – Anforderungen,
                             Auswahl und Verwendung von Geräten
____________________________________________________________________
10    ÖVE/ÖNORM              Errichtung von elektrischen Anlagen mit
      E 8001-2-31/AC1:       Nennspannungen bis ~ 1000 V und
      2004-05-01             = 1500 V – Teil 2-31: Freischalten,
                             Trennen und Schalten – Anforderungen,
                             Auswahl und Verwendung von Geräten
                             (Corrigendum)
____________________________________________________________________
11    ÖVE/ÖNORM              Errichtung von elektrischen Anlagen mit
      E 8001-3-41/A1:        Nennspannungen bis ~ 1000 V und
      2002-07-01             = 1500 V – Teil 3-41: Beschaffenheit,
                             Bemessung und Verlegung von Leitungen
                             und Kabeln – Bemessung von Leitungen
                             und Kabeln in mechanischer und
                             elektrischer Hinsicht – Überstromschutz
                             (Änderung)
____________________________________________________________________
12    ÖVE/ÖNORM              Errichtung von elektrischen Anlagen mit
      E 8001-3-41/A2:        Nennspannungen bis ~ 1000 V und
      2004-05-01             = 1500 V – Teil 3-41: Beschaffenheit,
                             Bemessung und Verlegung von Leitungen
                             und Kabeln – Bemessung von Leitungen
                             und Kabeln in mechanischer und
                             elektrischer Hinsicht – Überstromschutz
                             (Änderung)
____________________________________________________________________
13    ÖVE/ÖNORM              Errichtung von elektrischen Anlagen mit
      E 8001-3-41/A3:        Nennspannungen bis ~ 1000 V und
      2005-08-01             = 1500 V – Teil 3-41: Beschaffenheit,
                             Bemessung und Verlegung von Leitungen
                             und Kabeln – Bemessung von Leitungen
                             und Kabeln in mechanischer und
                             elektrischer Hinsicht – Überstromschutz
                             (Änderung)
____________________________________________________________________
14    ÖVE/ÖNORM              Errichtung von elektrischen Anlagen mit
      E 8001-4-44:           Nennspannungen bis ~ 1000 V und
      2001-02-01             = 1500 V – Teil 4-44: Abgeschlossene
                             elektrische Betriebsstätten
____________________________________________________________________
15    ÖVE/ÖNORM              Errichtung von elektrischen Anlagen mit
      E 8001-4-45:           Nennspannungen bis ~ 1000 V und
      2000-12-01             = 1500 V – Teil 4-45: Feuchte und nasse
                             Bereiche und Räume und Anlagen im
                             Freien
____________________________________________________________________
16    ÖVE/ÖNORM              Errichtung von elektrischen Anlagen mit
      E 8001-4-50:           Nennspannungen bis ~ 1000 V und
      2001-05-01             = 1500 V – Teil 4-50: Brandgefährdete
                             Räume
____________________________________________________________________
17    ÖVE/ÖNORM              Errichtung von elektrischen Anlagen mit
      E 8001-4-51:           Nennspannungen bis ~ 1000 V und =
      2004-05-01             1500 V – Teil 4-51: Stromkreise mit
                             Nennspannungen bis ~ 1000 V in
                             Schaltfeldern mit Nennspannungen über
                             1 kV (Niederspannungsstromkreise in
                             Hochspannungsschaltfeldern)
____________________________________________________________________
18    ÖVE/ÖNORM              Errichtung von elektrischen Anlagen mit
      E 8001-4-56:           Nennspannungen bis ~ 1000 V und
      2003-05-01             = 1500 V – Teil 4-56: Elektrische
                             Anlagen in landwirtschaftlichen und
                             gartenbaulichen Betriebsstätten
____________________________________________________________________
19    ÖVE/ÖNORM              Errichtung von elektrischen Anlagen mit
      E 8001-4-58:           Nennspannungen bis ~ 1000 V und
      2001-05-01             = 1500 V – Teil 4-58: Bauliche
                             Konstruktionen aus oder mit brennbaren
                             Baustoffen sowie Hohlwände
____________________________________________________________________
20    ÖVE/ÖNORM              Errichtung von elektrischen Anlagen mit
      E 8001-4-714:          Nennspannungen bis ~ 1000 V und
      2003-10-01             = 1500 V – Teil 4-714: Anforderungen
                             für Betriebsstätten, Räume und Anlagen
                             besonderer Art – Beleuchtungsanlagen im
                             Freien
____________________________________________________________________
21    ÖVE/ÖNORM              Errichtung von elektrischen Anlagen mit
      E 8001-6-61:           Nennspannungen bis ~ 1000 V und
      2001-07-01             = 1500 V – Teil 6-61: Prüfungen –
                             Erstprüfungen
____________________________________________________________________
22    ÖVE/ÖNORM              Starkstromanlagen und
      E 8002-1:              Sicherheitsstromversorgung in baulichen
      2002-11-01             Anlagen für Menschenansammlungen –
                             Teil 1: Allgemeines
____________________________________________________________________
23    ÖVE/ÖNORM              Starkstromanlagen und
      E 8002-2:2002-11-01    Sicherheitsstromversorgung in baulichen
                             Anlagen für Menschenansammlungen –
                             Teil 2: Veranstaltungsstätten
____________________________________________________________________
24    ÖVE/ÖNORM              Starkstromanlagen und
      E 8002-3:2002-11-01    Sicherheitsstromversorgung in baulichen
                             Anlagen für Menschenansammlungen –
                             Teil 3: Verkaufsstätten und
                             Ausstellungsstätten
____________________________________________________________________
25    ÖVE/ÖNORM              Starkstromanlagen und
      E 8002-4:2002-11-01    Sicherheitsstromversorgung in baulichen
                             Anlagen für Menschenansammlungen –
                             Teil 4: Hochhäuser
____________________________________________________________________
26    ÖVE/ÖNORM              Starkstromanlagen und
      E 8002-5:2002-11-01    Sicherheitsstromversorgung in baulichen
                             Anlagen für Menschenansammlungen –
                             Teil 5: Gaststätten
____________________________________________________________________
27    ÖVE/ÖNORM              Starkstromanlagen und
      E 8002-6:2002-11-01    Sicherheitsstromversorgung in baulichen
                             Anlagen für Menschenansammlungen –
                             Teil 6: Großgaragen
____________________________________________________________________
28    ÖVE/ÖNORM              Starkstromanlagen und
      E 8002-8:2002-11-01    Sicherheitsstromversorgung in baulichen
                             Anlagen für Menschenansammlungen –
                             Teil 8: Fliegende Bauten als
                             Veranstaltungsstätten, Verkaufsstätten,
                             Ausstellungsstätten oder Schank- und
                             Speisewirtschaften
____________________________________________________________________
29    ÖVE/ÖNORM              Starkstromanlagen und
      E 8002-9:2002-11-01    Sicherheitsstromversorgung in baulichen
                             Anlagen für Menschenansammlungen –
                             Teil 9: Schulen
____________________________________________________________________
30    ÖVE/ÖNORM              Starkstromanlagen in Krankenhäusern und
      E 8007/A1:2001-02-01   medizinisch genutzten Räumen außerhalb
                             von Krankenhäusern – Änderung A1 zu
                             ÖVE-EN 7/1991
____________________________________________________________________
31    ÖVE/ÖNORM              Starkstromanlagen in Krankenhäusern und
      E 8007/A2:2002-11-01   medizinisch genutzten Räumen außerhalb
                             von Krankenhäusern – Änderung A2 zu
                             ÖVE-EN 7/1991
____________________________________________________________________
32    ÖVE/ÖNORM              Starkstromanlagen in Krankenhäusern und
      E 8007/AC1:2004-04-01  medizinisch genutzten Räumen außerhalb
                             von Krankenhäusern (Berichtigung)
____________________________________________________________________
33    ÖVE/ÖNORM              Blitzschutz baulicher Anlagen – Teil 1:
      E 8049-1:2001-07-01    Allgemeine Grundsätze
____________________________________________________________________
34    ÖVE/ÖNORM              Errichtung elektrischer Anlagen in
      E 8065:2005-08-01      explosionsgefährdeten Bereichen
____________________________________________________________________
35    ÖVE/ÖNORM              Errichtung von Starkstromfreileitungen
      E 8111:2002-09-01      über AC 1 kV bis AC 45 kV
____________________________________________________________________
36    ÖVE/ÖNORM              Starkstromanlagen mit
      E 8383:2000-03-01      Nennwechselspannung über 1 kV
____________________________________________________________________
37    ÖVE/ÖNORM              Betrieb elektrischer Bahnen und Obusse
      E 8555:2000-08-01
____________________________________________________________________
38    ÖVE/ÖNORM              Prüfung nach Instandsetzung und
      E 8701-1:2003-01-01    Änderung und Wiederkehrende Prüfung
                             elektrischer Geräte – Teil 1:
                             Allgemeine Anforderungen
____________________________________________________________________
39    ÖVE/ÖNORM              Prüfung nach Instandsetzung und
      E 8701-2-2:2003-11-01  Änderung und Wiederkehrende Prüfung
                             elektrischer Geräte – Teil 2-2:
                             Besondere Anforderungen für
                             Elektrowerkzeuge
____________________________________________________________________
40    ÖVE-EH 41/1987         Erdungen in Wechselstromanlagen mit
      identisch mit          Nennspannungen über 1 kV (nur §§ 19
      ÖVE-EH 41/1975+        und 20)
      ÖVE-EH 41a/1980+
      ÖVE-EH 41b/1986
____________________________________________________________________
41    ÖVE-EN 1,              Errichtung von Starkstromanlagen mit
      Teil 2:1993-04         Nennspannungen bis ~ 1000 V und =1500 V
                             – Teil 2: Elektrische Betriebsmittel
                             (ausgenommen § 28, dieser ist nicht
                             anzuwenden)
____________________________________________________________________
42    ÖVE-EN 1,              Nachtrag a zu Teil 2: 1993-04
      Teil 2a:1996-03        Errichtung von Starkstromanlagen mit
                             Nennspannungen bis ~ 1000 V und
                             = 1500 V – Teil 2: Elektrische
                             Betriebsmittel (ausgenommen § 28,
                             dieser ist nicht anzuwenden)
____________________________________________________________________
43    ÖVE-EN 1, Teil 3       Errichtung von Starkstromanlagen bis
      (§ 40):1998-11         ~ 1000 V und = 1500 V – Teil 3:
                             Beschaffenheit, Bemessung und Verlegung
                             von Leitungen und Kabeln – § 40
                             Beschaffenheit und Verwendung von
                             Leitungen und Kabeln
____________________________________________________________________
44    ÖVE-EN 1, Teil 3       Errichtung von Starkstromanlagen mit
      (§ 41):1995-03         Nennspannungen bis ~ 1000 V und
                             = 1500 V – Teil 3: Beschaffenheit,
                             Bemessung und Verlegung von Leitungen
                             und Kabeln – § 41 Bemessung von
                             Leitungen und Kabeln in mechanischer
                             und elektrischer Hinsicht,
                             Überstromschutz
____________________________________________________________________
45    ÖVE-EN 1, Teil 3       Errichtung von Starkstromanlagen mit
      (§ 42):1998-03         Nennspannungen bis ~ 1000 V und
                             = 1500 V – Teil 3: Beschaffenheit,
                             Bemessung und Verlegung von Leitungen
                             und Kabeln – § 42 Verlegung von
                             Leitungen und Kabeln
____________________________________________________________________
46    ÖVE-EN 1, Teil 4       Errichtung von Starkstromanlagen mit
      (§ 49):1996-03         Nennspannungen bis ~ 1000 V und
                             = 1500 V – Teil 4: Besondere Anlagen –
                             § 49 Baderäume, Duschecken,
                             Schwimmbecken- und Saunaanlagen
____________________________________________________________________
47    ÖVE-EN 1, Teil 4       Errichtung von Starkstromanlagen mit
      (§ 53)/1988            Nennspannungen bis ~ 1000 V und
                             = 1500 V– Teil 4: Besondere Anlagen –
                             § 53 Ersatzstromversorgungsanlagen und
                             andere Stromversorgungsanlagen für den
                             vorübergehenden Betrieb
____________________________________________________________________
48    ÖVE-EN 1, Teil 4       Errichtung von Starkstromanlagen mit
      (§ 54)/1989            Nennspannungen bis ~ 1000 V und
                             = 1500V – Teil 4: Besondere Anlagen –
                             § 54 Unterrichtsräume mit
                             Experimentierständen
____________________________________________________________________
49    ÖVE-EN 1, Teil 4       Errichtung von Starkstromanlagen bis
      (§ 55):1997-11         ~ 1000 V und = 1500 V – Teil 4:
                             Besondere Anlagen – § 55 Baustellen und
                             Provisorien
____________________________________________________________________
50    ÖVE-EN 1, Teil 4       Errichtung von Starkstromanlagen mit
      (§ 57)/1989            Nennspannungen bis ~ 1000 V und
                             = 1500 V – Teil 4: Besondere Anlagen –
                             § 57 Elektrische Anlagen für
                             Sicherheitszwecke
____________________________________________________________________
51    ÖVE-EN 1, Teil 4       Errichtung von Starkstromanlagen mit
      ( §58 bis § 59)/1983   Nennspannungen bis ~ 1000 V und
                             = 1500 V – Teil 4: Besondere Anlagen –
                             § 58 bis § 59 (ausgenommen § 58, dieser
                             ist nicht anzuwenden)
____________________________________________________________________
52    ÖVE-EN 1, Teil 4       Errichtung von Starkstromanlagen mit
      (§ 60)/1983            Nennspannungen bis ~ 1000 V und
                             = 1500 V – Teil 4: Besondere Anlagen –
                             § 60 Hilfsstromkreise
____________________________________________________________________
53    ÖVE-EN 1, Teil 4       Errichtung von Starkstromanlagen mit
      (§ 65)/1985            Nennspannungen bis ~ 1000 V und
                             = 1500 V – Teil 4: Besondere Anlagen –
                             § 65 Begrenzte, leitfähige Räume
____________________________________________________________________
54    ÖVE-EN 1, Teil 4       Errichtung von Starkstromanlagen mit
      (§ 90)/1983            Nennspannungen bis ~ 1000 V und
                             = 1500 V – Teil 4: Besondere Anlagen –
                             § 90 Garagen, Arbeitsgruben und
                             Unterfluranlagen für Kraftfahrzeuge
____________________________________________________________________
55    ÖVE-EN 1, Teil 4       Errichtung von Starkstromanlagen bis
      (§ 92):1997-11         ~ 1000 V und = 1500 V – Teil 4:
                             Besondere Anlagen – § 92 Elektrische
                             Anlagen auf Campingplätzen und in
                             Caravans
____________________________________________________________________
56    ÖVE-EN 1, Teil 4       Errichtung von Starkstromanlagen bis
      (§ 93):1997-11         ~ 1000 V und = 1500 V – Teil 4:
                             Besondere Anlagen – § 93 Elektrische
                             Anlagen für Marinas (Liegeplätze) und
                             Wassersportfahrzeuge
____________________________________________________________________
57    ÖVE-EN 1, Teil 4       Errichtung von Starkstromanlagen mit
      (§ 95)/1991            Nennspannungen bis ~ 1000 V und
                             = 1500 V – Teil 4: Besondere Anlagen –
                             § 95 Aufzüge
____________________________________________________________________
58    ÖVE-EN 1, Teil 4       Nachtrag a zu Teil 4 (§ 95)/1991
      (§ 95a):1997-11        Errichtung von Starkstromanlagen bis
                             ~ 1000 V und = 1500 V – Teil 4:
                             Besondere Anlagen – § 95 Aufzüge
____________________________________________________________________
59    ÖVE-EN 1, Teil 4       Errichtung von Starkstromanlagen mit
      (§ 97)/1990            Nennspannungen bis ~ 1000 V und =
                             1500 V – Teil 4: Besondere Anlagen. –
                             § 97 Fliegende Bauten und Wagen nach
                             Schaustellerart sowie deren
                             Stromversorgung
____________________________________________________________________
60    ÖVE-EN 7/1991          Starkstromanlagen in Krankenhäusern und
                             medizinisch genutzten Räumen außerhalb
                             von Krankenhäusern
____________________________________________________________________
61    ÖVE-EN 7a/1994-06      Nachtrag a zu ÖVE-EN 7/1991
                             Starkstromanlagen in Krankenhäusern und
                             medizinisch genutzten Räumen außerhalb
                             von Krankenhäusern
____________________________________________________________________
62    ÖVE-EN 31/1981         Errichtung von Elektrozaunanlagen
____________________________________________________________________
63    ÖVE/ÖNORM              Leuchtröhrengeräte und
      EN 50107-1:2003-10-01  Leuchtröhrenanlagen mit einer
                             Leerlaufspannung über 1 kV aber nicht
                             über 10 kV – Teil 1: Allgemeine
                             Anforderungen
____________________________________________________________________
64    ÖVE EN 50110-1:        Betrieb von elektrischen Anlagen
      1997-06                Teil 1: Europäische Norm
      (EN 50110-2-100        Teil 2-100: Nationale Ergänzungen
      eingearbeitet)
____________________________________________________________________
65    ÖVE EN 50110-2-700:    Betrieb von elektrischen Anlagen –
      1998-11                Teil 2-700: Betrieb elektrischer
                             Anlagen im Bergbau
____________________________________________________________________
66    ÖVE/ÖNORM EN 50341:    Freileitungen über AC 45 kV
      2002-09-01             – Teil 1: Allgemeine Anforderungen –
                             gemeinsame Festlegungen
                             – Teil 2: Index der Nationalen
                             Normativen Festlegungen (NNA)
                             (eingearbeitet)
                             – Teil 3: Nationale Normative
                             Festlegungen (NNA) für Österreich
                             (eingearbeitet)
____________________________________________________________________
67    ÖVE/ÖNORM EN 60335-1+  Sicherheit elektrischer Geräte für den
A1+A2+A11+A12+A13+     Hausgebrauch und ähnliche Zwecke – A14+A15+A16:           Teil 1: Allgemeine Anforderungen 2001-10-01
(Nur bei gemeinsamer
Anwendung mit
ÖVE/ÖNORM
EN 60335-2-76+A1:
      2002-11-01
      verbindlich)
____________________________________________________________________
68    ÖVE/ÖNORM              Sicherheit elektrischer Geräte für den
      EN 60335-2-76+A1:      Hausgebrauch und ähnliche Zwecke –
      2002-11-01             Teil 2-76: Besondere Anforderungen an
                             Elektrozaungeräte
____________________________________________________________________
69    ÖVE/ÖNORM              Stecker und Steckdosen für den
      IEC 60884-1:           Hausgebrauch und ähnliche Zwecke –
      2000-03-01             Teil 1: Allgemeine Anforderungen
____________________________________________________________________
70    ÖVE-IG/EN 50075/1990   Flache, nichtwiederanschließbare,
                             zweipolige Stecker, 2,5 A 250 V, mit
                             Leitung für die Verbindung von
                             Klasse II-Geräten für den Haushalt und
                             ähnliche Zwecke
____________________________________________________________________
71    ÖVE-L 1/1981           Errichtung von Starkstromfreileitungen
                             bis 1000 V
____________________________________________________________________
72    ÖVE-L 1a/1986          Nachtrag a zu den Bestimmungen über
                             Errichtung von Starkstromfreileitungen
                             bis 1000 V, ÖVE-L1/1981
____________________________________________________________________

                             II. ÖNORMEN
____________________________________________________________________
 Nr. Bezeichnung      Titel                              Ausgabe-
                                                         datum
____________________________________________________________________
 1   ÖNORM E 2790     Elektroinstallationen,             Juli 1991
                      Erdungsanlagen, Fundamenterder
 2   ÖNORM E 6610     Dreipolige Steckdosen mit N- und   Jänner 1991
                      mit Schutzkontakt;
                      Hauptmaße 16 A, ~ 220/380 V,
                      16 A, ~ 230/400 V
 3   ÖNORM E 6611     Dreipolige Stecker mit N- und mit  Jänner 1991
                      Schutzkontakt; Hauptmaße 16 A,
                      ~ 220/380 V, 16 A, ~ 230/400 V
 4   ÖNORM E 6612     Dreipolige Steckdosen mit N- und   Jänner 1991
                      mit Schutzkontakt;
                      Hauptmaße 25 A, ~ 220/380 V,
                      25 A, ~ 230/400 V
 5   ÖNORM E 6613     Dreipolige Stecker mit N- und mit  Jänner 1991
                      Schutzkontakt; Hauptmaße 25 A,
                      ~ 220/380 V, 25 A, ~ 230/400 V
 6   ÖNORM E 6620     Zweipolige Stecker für Geräte der  Mai 1994
                      Klasse II, 2,5 A, 250 V
 7   ÖNORM E 6622-1   Zweipolige Steckdose mit           1. April
                      Schutzkontakten der Bauart A;      1996
                      10/16 A, 250 V
 8   ÖNORM E 6622-2   Zweipolige Steckdose mit           1. November
                      Schutzkontakten der Bauart B,      1996
                      10/16 A, 250 V
 9   ÖNORM E 6622-3   Steckvorrichtungen für             1. April
                      Hausinstallationen und ähnliche    1996
                      Zwecke; Mobile
                      Mehrfach-Tischsteckdosen;
                      Steckdosen für 2,5 A, Steckdosen
                      für 10/16 A mit Schutzkontakten,
                      250 V
10   ÖNORM E 6622-4   Steckvorrichtungen für             1. April
                      Hausinstallationen und ähnliche    1996
                      Zwecke; Zweipolige
                      Kupplungssteckdosen mit
                      Schutzkontakt 10/16 A, 250 V
11   ÖNORM E 6622-5   Steckvorrichtungen für             1. April
                      Hausinstallationen und ähnliche    1996
                      Zwecke; Adapter mit
                      2 Steckdosen 2,5 A, 250 V
12   ÖNORM E 6622-6   Steckvorrichtungen für             1. April
                      Hausinstallationen und ähnliche    1996
                      Zwecke – Zweipolige Stecker für
                      Geräte der Klasse II,
                      spritzwassergeschützt, für
                      = 10 A/~ 16 A, 250 V oder ~ 16 A,
                      250 V
13   ÖNORM E 6622-7   Steckvorrichtungen für             1. April
                      Hausinstallationen und ähnliche    1996
                      Zwecke; zweipolige Stecker mit
                      Schutzkontakten,
                      spritzwassergeschützt, 10/16 A,
                      250 V
14   ÖNORM E 6622-8   Steckvorrichtungen für             1. April
                      Hausinstallationen und ähnliche    1996
                      Zwecke; zweipolige
                      Kupplungssteckdosen mit
                      Schutzkontakten,
                      spritzwassergeschützt, 10/16 A,
                      250 V
15   ÖNORM E 6622-9   Steckvorrichtungen für             1. April
                      Hausinstallationen und ähnliche    1996
                      Zwecke; zweipolige
                      Sicherheitssteckdosen mit
                      Schutzkontakt 10/16 A, 250 V mit
                      Shutter; Lehre L2
16   ÖNORM E 6622-10  Steckvorrichtungen für             November
                      Hausinstallationen und ähnliche    1986
                      Zwecke; Grundausführung der
                      Steckdosen; Einbausteckdosen;
                      Lehre L1
17   ÖNORM E 6622-11  Steckvorrichtungen für             1. April
                      Hausinstallationen und ähnliche    1996
                      Zwecke; Zweipolige
                      Einbausteckdose und nicht
                      abklemmbare
                      Kupplungssteckdosen 2,5 A, 250 V
                      und Lehren
18   ÖNORM E 6623     Zweipoliger Stecker mit            1. April
                      Schutzkontakten 10/16 A, 250 V     1996
19   ÖNORM E 6624     Steckvorrichtungen für             1. April
                      Hausinstallationen und ähnliche    1996
                      Zwecke – Zweipolige Stecker für
                      Geräte der Klasse II für
                      = 10 A/~ 16 A, 250 V oder ~ 16 A,
                      250 V