Title: Dokumentvorlage für RISDokumente
Author: ConverterUser

Bundesrecht

Kurztitel
Verordnung Lärm und Vibrationen
Kundmachungsorgan
BGBl. II Nr. 22/2006
§/Artikel/Anlage
Anl. 2
Inkrafttretensdatum
26.01.2006
Außerkrafttretensdatum
30.09.2009
Beachte
Tritt für Arbeitsstätten und auswärtige Arbeitsstellen im Musik- 
oder Unterhaltungssektor (einschließlich Musikdarbietungen im 
Gastgewerbe) erst am 15. Februar 2008 in Kraft (vgl. § 17 Abs. 9).
Text
ANHANG B
Definition und Bewertung: Vibrationsgrößen

Hand-Arm-Vibrationen:
Die Bewertung des Ausmaßes der Exposition gegenüber Hand-Arm-Vibrationen erfolgt anhand der Berechnung des auf einen Bezugszeitraum von 8 Stunden normierten Tagesexpositionswertes a tief hw,8h; dieser wird ausgedrückt als die Quadratwurzel aus der Summe der Quadrate (Gesamtwert) der Effektivwerte der bewerteten Beschleunigung in den drei orthogonalen Richtungen a tief hwx, a tief hwy, a tief hwz gemäß Kapitel 4 und 5 sowie Anhang A ÖNORM EN ISO 5349-1:2001.

a tief hw = Wurzel a ^2      tief hwx + a ^2      tief hwy + a ^2     
tief hwz und a tief hw,8h = a tief hw,Te . Wurzel T tief e/T tief o
mit T tief e als tatsächlicher Expositionsdauer

zum Beurteilungszeitraum T tief o von 8 h.

Zusammengesetzte Exposition bei Hand-Arm-Vibrationen:
Setzt sich Ausmaß und Dauer der Einwirkung von Hand-Arm-Vibrationen während eines Arbeitstages aus zwei oder mehreren verschiedenen Anteilen zusammen, so ist die Vibrationsexposition mit dem Gesamt-Expositionszeitraum T tief e aus den i-ten verschiedenen Anteilen wie folgt zu berechnen:

                                             n
a tief hw, T tief e = Wurzel(1/T tief e) . Sigma a ^2     
                                            i=1

                                                  n
tief hw, T tief e,i . T tief e,i mit T tief e = Sigma T tief e,i
                                                 i=1

als gesamte Expositionsdauer, T tief e,i als i-te Teilexpositionsdauer von n und mit a tief hw,Te,i als i-te Teilexposition von n.

Ganzkörper-Vibrationen:
Die Bewertung des Ausmaßes der Exposition gegenüber Ganzkörper-Vibrationen erfolgt anhand der Berechnung der Tagesexposition a tief w,8h; diese wird ausgedrückt als die äquivalente Dauerbeschleunigung für einen Zeitraum von 8 Stunden, berechnet als der höchste Wert der Effektivwerte der bewerteten Beschleunigungen in den drei orthogonalen Richtungen (1,4 a tief wx, 1,4 a tief wy, a tief wz) für eine/n sitzende/n oder stehende/n Arbeitnehmer/in gemäß Abschnitt 5, 6 und 7 sowie Anhängen A und B ISO 2631-1:1997.

a tief w = Wurzel 1,4 ^2 . a ^2 tief wx + 1,4 ^2 . a ^2 tief wy + a ^2 tief wz und a tief w,8h = a tief w,Te . Wurzel T tief e/T tief o mit T tief e als tatsächlicher Expositionsdauer zum Beurteilungszeitraum T tief o von 8 h.

Zusammengesetzte Exposition bei Ganzkörper-Vibrationen:
Setzt sich Ausmaß und Dauer der Einwirkung von Ganzkörper-Vibrationen während eines Arbeitstages aus zwei oder mehreren verschiedenen Anteilen zusammen, so ist die Vibrationsexposition mit dem Gesamt - Expositionszeitraum T tief e aus den i-ten verschiedenen Anteilen wie folgt zu berechnen:

                                     n
a tief w,Te = Wurzel(1/T tief e) . Sigma a ^2      tief w,Te,i .
                                    i=1

                            n
T tief e,i mit T tief e = Sigma T tief e,i als gesamte
                           i=1
Expositionsdauer, T tief e,i als i-te Teilexpositionsdauer von n und mit a tief w,Te,i als i-te Teilexposition von n.

www.ris.bka.gv.at		Seite  von