Kurztitel
Begrenzung der Emission von luftverunreinigenden Stoffen (Zementverordnung 2007)
Kundmachungsorgan
BGBl. II Nr. 60/2007
§/Artikel/Anlage
§ 5
Inkrafttretensdatum
01.04.2007
Text
Emissionsbegrenzung – Gefasste Quellen (ausgenommen Ofenanlagen)
§ 5. (1) Gefasste Quellen (einschließlich der Abgase aus Trocknern), ausgenommen die Ofenanlagen gemäß § 2 Z 1 lit. c, sind derart zu betreiben, dass für staubförmige Emissionen ein Emissionsgrenzwert von 20 mg/m³ (bezogen auf 0°C und 1 013 mbar und den jeweils betriebsbedingten Sauerstoffgehalt) im Abgas nicht überschritten wird.
(2) Filteranlagen gefasster Staubquellen sind nach den Angaben des Herstellers der Filter zu warten und in ordnungsgemäßem Zustand zu halten. Über die vorgenommenen Wartungsarbeiten sind Aufzeichnungen zu führen. Diese Aufzeichnungen sind der Behörde auf Verlangen unverzüglich vorzulegen.