Kurztitel
Qualitätszielverordnung Chemie Oberflächengewässer
Kundmachungsorgan
BGBl. II Nr. 96/2006 zuletzt geändert durch BGBl. II Nr. 267/2007
§/Artikel/Anlage
Anl. 2
Inkrafttretensdatum
06.10.2007
Außerkrafttretensdatum
31.12.2010
Text
Anlage B

Umweltqualitätsnormen zur Beschreibung der chemischen Komponenten
des guten ökologischen Zustands gemäß § 4 Abs. 2
Die in den nachstehenden Tabellen angegebenen Umweltqualitätsnormen beziehen sich auf die unfiltrierte Gesamtprobe, ausgenommen jene Parameter, für die in Spalte 5 (Anmerkungen) ausdrücklich angegeben ist, dass sich die Umweltqualitätsnorm auf die filtrierte Probe bezieht.

  Tabelle B.1: Umweltqualitätsnormen für synthetische Schadstoffe
____________________________________________________________________
                                      Umwelt-
 Nummer  Parameter       CAS. Nr.     qualitäts-  Anmerkungen
                                      norm
                                      (myg/l)
____________________________________________________________________
 1       Ammonium        –            siehe       Die Umweltquali-
                                      Gleichung   tätsnorm bezieht
                                      (1)         sich auf
                                                  N-NH tief 4 und
                                                  ist im Filtrat zu
                                                  bestimmen
____________________________________________________________________
 2       AOX             -            50          Die Umweltquali-
                                                  tätsnorm bezieht
                                                  sich auf die
                                                  Gesamtheit der
                                                  adsorbierbaren,
                                                  organisch
                                                  gebundenen
                                                  Halogene,
                                                  anzugeben als
                                                  Chlorid
____________________________________________________________________
 3       Benzidin        92-87-5      0,1
____________________________________________________________________
 4       Benzylchlorid   100-44-7     10
____________________________________________________________________
 5       Bisphenol A     80-05-7      1,6
____________________________________________________________________
 6       Chlordan        57-74-9      0,002       Die Umweltquali-
                                                  tätsnorm bezieht
                                                  sich auf die Summe
                                                  des cis- und
                                                  trans-Isomeren.
____________________________________________________________________
 7       Chloressig-     79-11-8      0,6
         säure
____________________________________________________________________
 8       Cyanid          -            5           Die Umweltquali-
                                                  tätsnorm gilt für
                                                  leicht
                                                  freisetzbares
                                                  Cyanid gemäß
                                                  ÖN M 6285. Der
                                                  Wert bezieht sich
                                                  auf CN.
____________________________________________________________________
 9       Dibutylzinn-    -            0,01        Die Umweltquali-
         verbindungen                             tätsnorm bezieht
                                                  sich auf das
                                                  Dibutylzinnkation.
____________________________________________________________________
 10      1,2-Di-         540-59-0     10          Die Umweltquali-
         chlorethen                               tätsnorm bezieht
                                                  sich auf die Summe
                                                  des cis- und
                                                  trans-Isomeren.
____________________________________________________________________
 11      2,4-Dichlor-    120-83-2     2
         phenol
____________________________________________________________________
 12      2,5-Dichlor-    583-78-8     20
         phenol
____________________________________________________________________
 13      1,3-Dichlor-2-  96-23-1      10
         propanol
____________________________________________________________________
 14      Dimethylamin    124-40-3     10
____________________________________________________________________
 15      Ethylendiamin-  60-00-4      50          Die Umweltquali-
         tetraessig-                              tätsnorm bezieht
         säure (EDTA)                             sich auf
                                                  H tief 4 EDTA.
____________________________________________________________________
 16      Ethylbenzol     100-41-4     10
____________________________________________________________________
 17      Fluorid         -            1000
____________________________________________________________________
 18      Heptachlor      76-44-8      0,004
____________________________________________________________________
 19      Isopropyl-      98-82-8      22
         benzol
____________________________________________________________________
 20      Lineare Alkyl-  68411-30-3   270         Die Umweltquali-
         benzol-                                  tätsnorm bezieht
         sulfonate                                sich auf die Summe
         (LAS)                                    der Isomeren der
                                                  linearen Alkylben-
                                                  zolsulfonate mit
                                                  Kettenlängen
                                                  zwischen 10 bis 13
                                                  Kohlenstoffatomen.
____________________________________________________________________
 21      Mevinphos       7786-34-7    0,01        Die Umweltquali-
                                                  tätsnorm bezieht
                                                  sich auf die Summe
                                                  von cis- und
                                                  trans-Isomeren.
____________________________________________________________________
 22      Nitrit          -            0 – 3 mg    Die Umweltquali-
                                      Cl-/l:      tätsnorm wird in
                                      10/20       Abhängigkeit von
                                      >3-7,5 mg   der Chlorid-
                                      Cl-/l:      konzentration
                                      50/100      festgelegt. Der
                                      >7,5-15mg   jeweils erste
                                      Cl-/l:      angegebene Wert
                                      90/180      gilt für Salmo-
                                      >15-30 mg   nidengewässer *1),
                                      Cl-/l:      der zweite Wert
                                      120/240     alle übrigen
                                      > 30 mg     Gewässer.
                                      Cl-/l:
                                      150/300     Die Werte beziehen
                                                  sich auf
                                                  NO tief 2-N, und
                                                  sind im Filtrat zu
                                                  bestimmen
____________________________________________________________________
 23      Nitrilotri-     139-13-9     50          Die Umweltquali-
         essigsäure                               tätsnorm bezieht
         (NTA)                                    sich auf
                                                  H tief 3 NTA.
____________________________________________________________________
 24      Omethoat        1113-02-6    0,01
____________________________________________________________________
 25      Pentachlorni-   82-68-8      0,4
         trobenzol
____________________________________________________________________
 26      Phosalon        2310-17-0    0,1
____________________________________________________________________
 27      Sebuthylazin    7286-69-3    0,01
____________________________________________________________________
 28      Trichlorfon     52-68-6      0,01
____________________________________________________________________
 29      Xylole          1330-20-7    10          Die Umweltquali-
                                                  tätsnorm bezieht
                                                  sich auf die Summe
                                                  von o-, m- und
                                                  p-Isomeren.
____________________________________________________________________
Gleichung (1):
UQN N-NH tief 4 =
= (14.425/(1+10 hoch (7.688-pH)) + 621.75/(1+10
hoch (pH-7.688)))·min(2.85, 1.45·10 hoch 0.028·(25-T))
Darin bedeuten:
UQN N-NH tief 4           Umweltqualitätsnorm für Ammonium
                          (als N-NH tief 4 in myg/l)
pH                        pH-Wert
T                         Temperatur in °C

Tabelle B.2:Umweltqualitätsnormen für nicht-synthetische Schadstoffe

Für die in Tabelle B.2 angegebenen Parameter ergibt sich die Umweltqualitätsnorm gemäß § 4 Abs. 3 aus der Summe der in Tabelle B.2 angeführten zulässigen Zusatzkonzentration und der in Anlage C angegebenen Hintergrundkonzentration.
____________________________________________________________________
                                      Zulässige
 Nummer  Parameter       CAS. Nr.     Zusatzkon-  Anmerkungen
                                      zentration
                                      (myg/l)
____________________________________________________________________
 1       Arsen           -            24          Der Wert bezieht
                                                  sich auf die
                                                  filtrierte Probe.
____________________________________________________________________
 2       Chrom           -            8,5         Der Wert bezieht
                                                  sich auf die
                                                  filtrierte Probe
____________________________________________________________________
 3       Kupfer          -            < 50 mg     Die Umweltquali-
                                      CaCO        tätsnorm bezieht
                                      tief 3/l:   sich auf die
                                      1,1         Konzentration in
                                      50–100mg    der filtrierten
                                      Ca-CO       Probe.
                                      tief 3/l:
                                      4,8
                                      > 100 mg
                                      CaCO
                                      tief 3/l:
                                      8,8
____________________________________________________________________
 4       Selen           -            5,3         Die Umweltquali-
                                                  tätsnorm bezieht
                                                  sich auf die
                                                  Konzentration in
                                                  der filtrierten
                                                  Probe.
____________________________________________________________________
 5       Silber          -            0,1         Die Umweltquali-
                                                  tätsnorm bezieht
                                                  sich auf die
                                                  Konzentration in
                                                  der filtrierten
                                                  Probe.
____________________________________________________________________
 6       Zink            -            < 50 mg     Die Zusatzkonzen-
                                      CaCO        tration bezieht
                                      tief 3/l:   sich auf die
                                      7,8         Konzentration in
                                      50–100mg    der filtrierten
                                      Ca-CO       Probe.
                                      tief 3/l:
                                      35,1
                                      >100mg
                                      CaCO
                                      tief 3/l:
                                      52,0
____________________________________________________________________

B.3 Umweltqualitätsnormen für physikalisch-chemische Schadstoffe,
bei denen die Qualitätsnorm unabhängig vom Gewässertyp festgelegt
wird:

Die in der nachstehenden Tabelle angegebene Umweltqualitätsnorm bezieht sich auf die unfiltrierte Gesamtprobe.
_____________________________________________________________________
 Nummer        Parameter  CAS.Nr.  Umweltqualitäts-    Anmerkungen
                                   norm (mg/l)
_____________________________________________________________________
                                                     Der Wert kann
                                                     überschritten
                                                     werden, soweit
                                                     die
                                                     Überschreitung
                                                     nicht über den
                                                     Bereich
                                                     hinausgeht,
                                                     innerhalb dessen
                                                     die von Chlorid
                                                     abhängige die
               Fließ-             150                Funktionsfähig-
               gewässer                              keit des
                                                     typspezifischen
                                                     Ökosystems und
                                                     die von Chlorid
                                                     abhängige
                                                     Einhaltung der
                                                     Werte der
                                                     biologischen
                                                     Qualitäts-
                                                     komponenten
                                                     gewährleistet
                                                     sind.
 1     Chlorid ______________________________________________________
                                  Der Wert darf
                                  nicht über den
                                  Bereich
                                  hinausgehen,
                                  innerhalb dessen
                                  die von Chlorid
                                  abhängige Funk-
                                  tionsfähigkeit des
                                  typspezifischen
               Seen               Ökosystems und die
                                  von Chlorid
                                  abhängige
                                  Einhaltung der
                                  Werte der
                                  biologischen
                                  Qualitäts-
                                  komponenten
                                  gewährleistet
                                  sind.
_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
*1) Salmonidengewässer sind nach § 2 Abs. 2 Fischgewässerverordnung gemäß § 55b WRG 1959, Amtsblatt zur Wiener Zeitung Nr. 240 vom 15. Dezember 2000, jene Gewässer, in denen das Leben von Fischen solcher Art wie Lachse (Salmo salar), Forellen (Salmo trutta), Äschen (Thymallus thymallus) und Renken (Coregnus) erhalten wird oder erhalten werden könnte.