Title: Dokumentvorlage für RISDokumente

Bundesrecht konsolidiert

Kurztitel
Verordnung Lärm und Vibrationen
Kundmachungsorgan
BGBl. II Nr. 22/2006
§/Artikel/Anlage
Anl. 1
Inkrafttretensdatum
26.01.2006
Beachte
Tritt für Arbeitsstätten und auswärtige Arbeitsstellen im Musik- oder Unterhaltungssektor (einschließlich Musikdarbietungen im Gastgewerbe) erst am 15. Februar  2008 in Kraft (vgl. § 17 Abs. 9).
Text
ANHANG A
Definition und Bewertung: Lärmgrößen
Gehörgefährdender Lärm:
Spitzenschalldruck (p_peak): Höchstwert des momentanen C-bewerteten Schalldrucks.
Lärmexpositionspegel – L_A,EX,8h oder L_A,EX,40h: A-bewerteter energieäquivalenter Dauerschallpegel L_A,eq mit einem Beurteilungszeitraum von einem Arbeitstag (8 h) oder bei Lärmexpositionen, die von einem Arbeitstag zum anderen erheblich schwanken, mit einem Beurteilungszeitraum von einer Arbeitswoche (40 h) gemäß Abschnitt 3.6 ISO 1999:1990.
L_A,EX,To = L_A,eq,Te + 10 log (T_e/T_o)
mit T_e als tatsächlicher Expositionsdauer zum jeweiligen Beurteilungszeitraum T_o von 8 h bzw. 40 h.
Störwirkung von Lärm:
Beurteilungspegel – L_A,r: Lärmexpositionspegel L_A,EX,To, wie für gehörgefährdenden Lärm, mit Zuschlägen für die Impuls- oder Tonhaltigkeit.
L_A,r = L_A,EX,To + K
mit T_o als Beurteilungszeitraum und K als Zuschlag, der je nach Gegebenheit entweder als Impulszuschlag K_I oder Tonzuschlag K_T zu berücksichtigen ist. Bei gleichzeitigem Auftreten von Impuls- und Tonhaltigkeit ist nur ein Zuschlag zu addieren.
Bei Aufenthaltsräumen in Baustellenwagen: L_A,r = L_A,eq,Te + K mit T_e als Pausendauer je Schicht
Impulszuschlag K_I: Der Zuschlag für impulshältiges Geräusch ist 6 dB, wenn die A-bewerteten Maximalpegel bei der Anzeigedynamik „impulse“ sich um mindestens 2 dB von den Maximalpegeln bei der Anzeigedynamik „fast“ unterscheiden.
Tonzuschlag K_T: Wenn Tonkomponenten deutlich hörbar sind und die Terzbandanalyse ergibt, dass der Pegel eines (oder zweier) Terzbänder die Pegel der benachbarten Bänder um 5 dB oder mehr übersteigt, beträgt der Tonzuschlag 6 dB.
Zusammengesetzte Lärmexposition:
Setzt sich Ausmaß und Dauer der Lärmeinwirkung während eines Arbeitstages oder einer Arbeitswoche aus zwei oder mehreren verschiedenen Anteilen zusammen, so ist die Lärmexposition mit dem Gesamt- Expositionszeitraum T_e aus den i-ten verschiedenen Anteilen wie folgt zu berechnen:

 als die i-te Teilexpositionsdauer von n und mit als i-ter Teildauerschallpegel von n.

www.ris.bka.gv.at		Seite  von