Kurztitel
Trinkwasserverordnung
Kundmachungsorgan
BGBl. II Nr. 304/2001 zuletzt geändert durch BGBl. II Nr. 359/2012
§/Artikel/Anlage
Anl. 1
Inkrafttretensdatum
31.10.2012
Außerkrafttretensdatum
31.07.2015
Text
Anhang I

Parameter und Parameterwerte
Teil A
Mikrobiologische Parameter

Für nicht desinfiziertes Wasser:

Parameter	Wert	Einheit	
Escherichia coli	0	Anzahl/100 ml	
Enterokokken	0	Anzahl/100 ml	
Pseudomonas aeruginosa	0	Anzahl/100 ml	

Für desinfiziertes Wasser, unmittelbar nach Abschluss der Desinfektion (Die Probenahme erfolgt unmittelbar nach Abschluss der Desinfektionsmaßnahme. Diese Untersuchung dient zur Überprüfung der Wirksamkeit der Desinfektionsmaßnahme.):

Parameter	Wert	Einheit	
Escherichia coli	0	Anzahl/250 ml	
Enterokokken	0	Anzahl/250 ml	
Pseudomonas aeruginosa	0	Anzahl/250 ml	

Für Wasser, das in Flaschen oder sonstigen Behältnissen in Verkehr gebracht wird, gilt am Punkt der Abfüllung Folgendes:

Parameter	Wert	Einheit	
KBE 22 (koloniebildende Einheiten bei 22 °C Bebrütungstemperatur)	100	Anzahl/ml	
KBE 37 (koloniebildende Einheiten bei 37 °C Bebrütungstemperatur)	20	Anzahl/ml	
Escherichia coli	0	Anzahl/250 ml	
Enterokokken	0	Anzahl/250 ml	
Pseudomonas aeruginosa	0	Anzahl/250 ml	

Teil B
Chemische Parameter

Parameter	Parameterwert	Einheit	Anmerkungen	
Acrylamid		0,10	µg/l	Anm. 1	
Antimon		5,0	µg/l	Anm. 12	
Arsen		10	µg/l	Anm. 12	
Benzol		1,0	µg/l		
Benzo-(a)-pyren		0,010	µg/l		
Blei		10	µg/l	Anm. 3 und 4	
Bor		1,0	mg/l		
Bromat		10	µg/l	Anm. 2	
Cadmium		5,0	µg/l		
Chrom		50	µg/l		
Cyanid		50	µg/l		
1,2-Dichlorethan		3,0	µg/l		
Epichlorhydrin		0,10	µg/l	Anm. 1	
Fluorid		1,5	mg/l		
Kupfer		2,0	mg/l	Anm. 3	
Nickel		20	µg/l	Anm. 3	
Nitrat		50	mg/l	Anm. 5	
Nitrit		0,1	mg/l	Anm. 11	
Pestizide		0,10	µg/l	Anm. 6 und 7	
Pestizide insgesamt		0,50	µg/l	Anm. 6 und 8	
Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe		0,10	µg/l	Summe der Konzentrationen der spezifizierten Verbindungen; Anm. 9	
Quecksilber		1,0	µg/l		
Selen		10	µg/l		
Tetrachlorethen und Trichlorethen		10	µg/l	Summe der Konzentrationen der spezifizierten Parameter	
Trihalomethane insgesamt		30	µg/l	Summe der Konzentrationen der spezifizierten Verbindungen; Anm. 10	
Uran		15	µg/l		
Vinylchlorid		0,50	µg/l	Anm. 1	

Anmerkung 1:	Der Parameter bezieht sich auf die Restmonomerkonzentration im Wasser, berechnet aus den Spezifikationen der maximalen Freisetzung aus dem entsprechenden Polymer in Berührung mit dem Wasser.	
Anmerkung 2:	Im Fall von Wasser gemäß § 4 Z 1, 3 und 4 ist der Wert spätestens am 1. Dezember 2008 einzuhalten. Der Parameterwert für Bromat beträgt für den Zeitraum zwischen 1. Dezember 2003 und 1. Dezember 2008 25 µg/l.	
Anmerkung 3:	Der Wert gilt für eine Probe von Wasser für den menschlichen Gebrauch, die mit einem geeigneten Probenahmeverfahren an der Wasserentnahmestelle in der Weise entnommen wird, dass sich eine für die durchschnittliche wöchentliche Wasseraufnahme durch Verbraucher repräsentative Probe ergibt.	
Anmerkung 4:	Im Fall von Wasser gemäß § 4 Z 1 und 3 ist der Wert spätestens ab 1. Dezember 2013 einzuhalten. Der Parameterwert für Blei beträgt bis 1. Dezember 2003 50 µg/l und für den Zeitraum zwischen 1. Dezember 2003 und 1. Dezember 2013 25 µg/l.	
Anmerkung 5:	Es ist die Bedingung, [Nitrat]/50 + [Nitrit]/3 ≤ 1 einzuhalten (die eckigen Klammern stehen für Konzentrationen in mg/l, und zwar für Nitrate [NO3] und für Nitrite [NO2]).	
Anmerkung 6:	“Pestizide” bedeuten:	
	- organische Insektizide,	
	- organische Herbizide,	
	- organische Fungizide,	
	- organische Nematizide,	
	- organische Akarizide,	
	- organische Algizide,	
	- organische Rodentizide,	
	- organische Schleimbekämpfungsmittel,	
	- verwandte Produkte (ua. Wachstumsregulatoren) und die relevanten Metaboliten, Abbau- und Reaktionsprodukte.	
	Es brauchen nur solche Pestizide überwacht werden, deren Vorhandensein in einer bestimmten Wasserversorgung anzunehmen ist. Das Vorhandensein folgender Pestizide ist anzunehmen:	
	1. Alachlor	
	2. Aldrin und Dieldrin	
	3. Amidosulfuron	
	4. Atrazin	
	5. Bentazone	
	6. Bromoxynil	
	7. Buturon	
	8. 4-(4-Chlor-2-methylphenoxy)-buttersäure (MCPB) einschließlich Salze und Ester - insgesamt als MCPB	
	9. (4-Chlor-2-methylphenoxy)-essigsäure (MCPA) einschließlich Salze und Ester - insgesamt als MCPA	
	10. 2-(4-Chlor-2-methylphenoxy)-propionsäure(Mecoprop, MCPP) einschließlich Salze und Ester - insgesamt als Mecoprop	
	11. Chlorbromuron	
	12. Chlordan	
	13. Chlortoluron	
	14. CL 9673 (als Metabolit von Pyridate)	
	15. Cyanazin	
	16. Deltamethrin	
	17. Desethylatrazin	
	18. Desisopropylatrazin	
	19. Dicamba	
	20. (2,4-Dichlorphenoxy)-essigsäure(2,4-D) einschließlich Salze und Ester - insgesamt als 2,4-D	
	21. 2-(2,4-Dichlorphenoxy)-propionsäure(Dichlorprop, 2,4-DP) einschließlich Salze und Ester - insgesamt als Dichlorprop	
	22. Dinoseb	
	23. Dinoseb-Acetat	
	24. Diuron	
	25. Gluphosinat	
	26. Glyphosat	
	27. Heptachlor	
	28. Heptachlorepoxid	
	29. Hexachlorbenzol	
	30. Isoproturon	
	31. Ioxynil	
	32. Lindan	
	33. Linuron	
	34. Metazachlor	
	35. Metobromuron	
	36. Metolachlor	
	37. Metoxuron	
	38. Metsulfuron	
	39. Monolinuron	
	40. Neburon	
	41. Nicosulfuron	
	42. Orbencarb	
	43. Primisulfuron	
	44. Prometryn	
	45. Propazin	
	46. Pyridate	
	47. Rimsulfuron	
	48. Sebuthylazin	
	49. Simazin	
	50. Terbutryn	
	51. Terbuthylazin	
	52. Thifensulfuron	
	53. Triasulfuron	
	54. (2,4,5-Trichlorphenoxy)-essigsäure (2,4,5-T) einschließlich Salze und Ester - insgesamt als 2,4,5-T	
	55. Trifluralin	
	56. Triflusulfuron-methyl	
	57. Vinclozolin	
Anmerkung 7:	Der Parameterwert gilt jeweils für die einzelnen Pestizide. Für Aldrin, Dieldrin, Heptachlor und Heptachlorepoxid ist der Parameterwert 0,030 µg/l.	
Anmerkung 8:	“Pestizide insgesamt” bezeichnet die Summe aller einzelnen Pestizide, die bestimmt wurden.	
Anmerkung 9:	Bei den spezifizierten Verbindungen handelt es sich um:	
	- Benzo-(b)-fluoranthen,	
	- Benzo-(k)-fluoranthen,	
	- Benzo-(ghi)-perylen,	
	- Inden-(1,2,3-cd)-pyren.	
Anmerkung 10:	Die spezifizierten Verbindungen sind Chloroform, Bromoform, Dibromchlormethan, Bromdichlormethan.	
Anmerkung 11:	Dieser Wert gilt jedenfalls am Ausgang der Wasserwerke. Für einen begrenzten Zeitraum, dermaximal sechs Monate nicht übersteigen darf, ist eine Überschreitung des Parameterwertes bis 0,5 mg/l zulässig,	
	- falls sie technisch bedingt ist (zB bei Verwendung von verzinkten Werkstoffen bis zur Bildung einer entsprechenden Schutzschicht) und	
	- wenn sichergestellt ist, dass dieses Wasser nicht für die Zubereitung von Nahrung für Säuglinge verwendet wird.	
Anmerkung 12:	Der Parameterwert ist spätestens ab 1. Dezember 2003 einzuhalten. Der Parameterwert beträgt bis zum 30. November 2003 für Antimon 10 µg/l und für Arsen 50 µg/l.	

Teil C
Parameter mit Indikatorfunktion (Indikatorparameter)
Werte von Indikatorparametern stellen Konzentrationen an Inhaltsstoffen, Mikroorganismen oder Strahlenaktivitäten dar, bei deren Überschreitung die Ursache zu prüfen und festzustellen ist, ob bzw. welche Maßnahmen zur Aufrechterhaltung einer einwandfreien Wasserqualität erforderlich sind. Natürliche Gehalte sind, auch wenn sie weit unter dem jeweiligen Wert liegen, vor unerwünschten Veränderungen zu schützen.

Chemische und physikalische Indikatorparameter

Indikatorparameter	Wert	Einheit	Anmerkungen	
Aluminium	200	µg/l		
Ammonium	0,50	mg/l	Geogen bedingte Überschreitungen bleiben bis zu 5 mg/l NH4 außer Betracht. Ab einem Gehalt von mehr als 0,2 mg/l NH4 dürfen Chlorungsverfahren nicht angewendet werden.	
Chlorid	200	mg/l	Das Wasser sollte nicht korrosiv wirken.	
Eisen	200	µg/l		
Färbung spektraler Absorptionskoeffizient bei 436 nm	Für den Verbraucher annehmbar und ohne anormale Veränderung 0,5	m-1	Messung nur erforderlich, wenn grobsinnlich wahrnehmbar.	
Geruch	Für den Verbraucher annehmbar und ohne anormaleVeränderung			
Geschmack	Für den Verbraucher annehmbar und ohne anormale Veränderung			
Leitfähigkeit	2 500	µS cm-1 bei 20°C	Das Wasser sollte nicht korrosiv wirken.	
Mangan	50	µg/l		
Natrium	200	mg/l		
Organisch gebundener Kohlenstoff (TOC)	Ohne anormale Veränderung		Bei Versorgungssystemen mit einer Abgabe von weniger als 10 000 m3 pro Tag, braucht dieser Parameter nicht bestimmt zu werden.	
Oxidierbarkeit	5,0	mg/l O2 	Dieser Parameter braucht nicht bestimmt zu werden, wenn der Parameter TOC analysiert wird. 5 mg O2 entsprechen 20 mg KMnO4.	
Sulfat	250	mg/l	Das Wasser sollte nicht korrosiv wirken. Überschreitungen bis zu 750 mg/l SO4 bleiben außer Betracht, sofern der dem Calcium nicht äquivalente Gehalt des Sulfates 250 mg/l nicht übersteigt.	
Temperatur	25
ohne anormale Veränderung	°C		
Trübung	Für den Verbraucher annehmbar und ohne anormale Veränderung		Bei der Aufbereitung von Oberflächen-
wasser gilt ein Parameterwert von 1,0 NTU (nephelometrische Trübungsein-
heiten) im Wasser am Ausgang der Wasserauf-
bereitungsanlage.	
Wasserstoffionen-Konzentration	≥ 6,5 und ≤ 9,5	pH-Einheiten	Das Wasser sollte nicht korrosiv wirken. Bei Wasser gemäß § 4 Z 2 darf der pH-Wert am Ort der Abfüllung bis zu 4,5 pH-Einheiten betragen. Ist dieses Wasser von Natur aus kohlensäurehaltig oder ist es mit Kohlensäure versetzt, kann der Mindestwert niedriger sein.	

Mikrobiologische Indikatorparameter

Für nicht desinfiziertes Wasser:

Indikatorparameter	Wert	Einheit	
KBE 22 (koloniebildende Einheiten bei 22 °C Bebrütungstemperatur)	100	Anzahl/ml	
KBE 37 (koloniebildende Einheiten bei 37 °C Bebrütungstemperatur)	20	Anzahl/ml	
coliforme Bakterien	0	Anzahl/100 ml	
Clostridium perfringens (einschließlich Sporen) (Anmerkung 1)	0	Anzahl/100 ml	

Für desinfiziertes Wasser, unmittelbar nach Abschluss der Desinfektion (Die Probenahme erfolgt unmittelbar nach Abschluss der Desinfektionsmaßnahme. Diese Untersuchung dient zur Überprüfung der Wirksamkeit der Desinfektionsmaßnahme.):

Indikatorparameter	Wert	Einheit	
KBE 22 (koloniebildende Einheiten bei 22 °C Bebrütungstemperatur)	10	Anzahl/ml	
KBE 37 (koloniebildende Einheiten bei 37 °C Bebrütungstemperatur)	10	Anzahl/ml	
coliforme Bakterien	0	Anzahl/250 ml	
Clostridium perfringens (einschließlich Sporen)	0	Anzahl/250 ml	

Für Wasser, das in Flaschen oder sonstigen Behältnissen in Verkehr gebracht wird, gilt am Punkt der Abfüllung Folgendes:

Indikatorparameter	Wert	Einheit	
coliforme Bakterien	0	Anzahl/250 ml	
Clostridium perfringens (einschließlich Sporen)	0	Anzahl/250 ml	

Anmerkung 1: Dieser Parameter braucht nur bestimmt zu werden, wenn das Wasser von Oberflächenwasser stammt oder von Oberflächenwasser beeinflusst wird. Ist dieser Parameterwert überschritten, so sind Nachforschungen in der Wasserversorgungsanlage vorzunehmen, um festzustellen, ob eine Gefährdung der menschlichen Gesundheit durch krankheitserregende Mikroorganismen oder Parasiten (wie zB Cryptosporidium) besteht. Die zuständige Behörde ist jedenfalls gemäß § 5 Z 5 dritter Gedankenstrich zu informieren.

Radioaktivität (Indikatorparameter)

Indikatorparameter	Wert	Einheit	Anmerkungen	
Tritium	100	Bq/l		
Gesamtrichtdosis	0,10	mSv/Jahr	Mit Ausnahme von Tritium, Kalium-40, Radon und Radonzer- fallsprodukten.