Kurztitel
Elektrizitäts-Energielenkungsdaten-Verordnung 2017
Kundmachungsorgan
BGBl. II Nr. 415/2016
Typ
V
§/Artikel/Anlage
§ 6
Inkrafttretensdatum
01.01.2017
Außerkrafttretensdatum
28.09.2023
Abkürzung
E-EnLD-VO 2017
Index
58/03 Sicherung der Energieversorgung
Text
3. Teil
Vorschaudaten
Tagesvorschauen
§ 6. (1) Jeweils täglich bis spätestens 17.30 Uhr haben, beginnend mit 0 Uhr des Folgetages, jeweils für die kommenden 24 Stunden als viertelstündliche Energiemengen zu melden:
	1.	die Bilanzgruppenverantwortlichen:
	a)	das Aggregat der geplanten Kraftwerkserzeugung (Netto-Einspeisung der Kraftwerke in die Regelzone),
	b)	die Aggregate der möglichen Leistungsober- und -untergrenzen der Erzeugung unter Berücksichtigung insbesondere eventuell geplanter Nichtverfügbarkeiten, des Energie- bzw. Wasserdargebots oder technischer bzw. sonstiger Einschränkungen,
	c)	das Aggregat der Kaltreserve,
	d)	der Pumpstromeinsatz bzw. der Bezug für Pumpspeicherung;
	2.	die Übertragungsnetzbetreiber den Lastverlauf im eigenen Netz;
	3.	die Betreiber unterlagerter Netze den Lastverlauf im eigenen Netz sowie allenfalls in nachgelagerten Netzen.
(2) Von den Regelzonenführern sind täglich bis spätestens 18 Uhr, beginnend mit 0 Uhr des Folgetages, jeweils für die kommenden 24 Stunden als viertelstündliche Energiemengen zu melden:
	1.	die mit ausländischen Regelzonen angemeldeten Austauschfahrpläne getrennt nach Bilanzgruppen und ausländischen Regelzonen;
	2.	der Lastverlauf (Netzabgabe in der Regelzone);
	3.	die Gesamterzeugung (Netto-Einspeisung der Kraftwerke in die Regelzone).
(3) Die Netzbetreiber haben die Angaben gemäß Abs. 1 Z 3 gleichzeitig dem jeweiligen Regelzonenführer zu übermitteln.
Schlagworte
Leistungsuntergrenze, Leistungsobergrenze, Energiedargebot
Zuletzt aktualisiert am
29.09.2023
Gesetzesnummer
20009750
Dokumentnummer
NOR40188898