Kurztitel
Land- und forstwirtschaftliche Elektroschutzverordnung
Kundmachungsorgan
BGBl. II Nr. 46/2024
Typ
V
§/Artikel/Anlage
§ 4
Inkrafttretensdatum
01.06.2024
Abkürzung
LF-ESV
Index
60/01 Arbeitsvertragsrecht
Text
Fehlerschutz (Schutz bei indirektem Berühren)
§ 4. (1) In elektrischen Anlagen und für elektrische Betriebsmittel ist mindestens eine Maßnahme des Fehlerschutzes anzuwenden, wie insbesondere:
	1.	Nullung,
	2.	Fehlerstrom-Schutzschaltung,
	3.	Isolationsüberwachungssystem,
	4.	Schutzisolierung,
	5.	Schutzkleinspannung,
	6.	Funktionskleinspannung,
	7.	Schutztrennung,
	8.	Schutzerdung bei elektrischen Anlagen, die
	a.	vor dem 1.1.2011 errichtet wurden oder
	b.	nach dem 1.1.2011 errichtet wurden, sofern Nullung und Fehlerstrom-Schutzschaltung nicht angewendet werden können.
(2) Abs. 1 gilt nicht für Ausnahmen, die in den anerkannten Regeln der Technik ausdrücklich festgehalten sind, insbesondere
	1.	Betriebsmittel der Stromversorgung zur Messung elektrischer Arbeit und Leistung mit Nennspannungen bis 250 V gegen Erde,
	2.	Metallteile zur Führung oder Bewehrung von Leitungen und Kabeln, wenn zwischen Metallteilen und Leitern Schutzisolierung besteht,
	3.	Stahl- und Stahlbetonmasten in Verteilnetzen,
	4.	Dachständer und mit diesen leitend verbundene Metallteile in Verteilnetzen.
(3) Für elektrische Anlagen muss ein Hauptpotentialausgleich errichtet sein.
(4) Abweichend von Abs. 1 muss in von Baustromverteilern gespeisten Stromkreisen mindestens eine Maßnahme des Fehlerschutzes Anwendung finden, wie insbesondere
	1.	Nullung,
	2.	Fehlerstrom-Schutzschaltung,
	3.	Schutzisolierung,
	4.	Schutzkleinspannung,
	5.	Schutztrennung.
Schlagworte
Stahlmast
Zuletzt aktualisiert am
20.02.2024
Gesetzesnummer
20012525
Dokumentnummer
NOR40260343