Kurztitel
Begrenzung von Abwasseremissionen aus der Reinigung von Verbrennungsgas
Kundmachungsorgan
BGBl. II Nr. 271/2003 zuletzt geändert durch BGBl. II Nr. 236/2025
Typ
V
§/Artikel/Anlage
Anl. 2
Inkrafttretensdatum
06.11.2025
Abkürzung
AEV Verbrennungsgas
Index
81/01 Wasserrechtsgesetz 1959
Text
Anlage B
Emissionsbegrenzungen für Abwasser aus der Wäsche von Verbrennungsgas aller anderen Verbrennungsanlagen (§ 1 Abs. 2 zweiter Satz und Abs 4 zweiter und vierter Satz)

	I)
Anforderungen an Einlei-tungen in ein Fließgewässer	II)
Anforderungen an Einleitungen in eine öffentliche Kanalisation	
Allgemeine Parameter			
Temperatur	30 °C	35 °C	
Fischeitoxizität GF,Ei a)	b)	c)	
Abfiltrierbare Stoffe d)	30 mg/L	30 mg/L	
pH-Wert	6,5 – 8,5	6,5 – 9,5	
Anorganische Parameter			
Antimon e)
ber. als Sb	0,2 mg/L	0,2 mg/L	
Arsen
ber. als As	0,1 mg/L	0,1 mg/L	
Blei
ber. als Pb	0,1 mg/L	0,1 mg/L	
Cadmium
ber. als Cd	0,05 mg/L	0,05 mg/L	
Chrom-Gesamt
ber. als Cr	0,5 mg/L	0,5 mg/L	
Cobalt
ber. als Co	0,5 mg/L	0,5 mg/L	
Kupfer
ber. als Cu	0,5 mg/L	0,5 mg/L	
Mangan e)
ber. als Mn	1,0 mg/L	1,0 mg/L	
Nickel
ber. als Ni	0,5 mg/L	0,5 mg/L	
Quecksilber
ber. als Hg	0,01 mg/L	0,01 mg/L	
Thallium e)
ber. als Tl	0,05 mg/L	0,05 mg/L	
Vanadium f)
ber. als V	0,5 mg/L	0,5 mg/L	
Zink
ber. als Zn	1,0 mg/L	1,0 mg/L	
Zinn e)
ber. als Sn	0,5 mg/L	0,5 mg/L	
Ammonium g)
ber. als N	10 mg/L	10 mg/L	
Chlorid
ber. als Cl	h)	h)	
Cyanid – leicht freisetzbar
ber. als CN	0,1 mg/L	0,1 mg/L	
Fluorid
ber. als F	20 mg/L	20 mg/L	
Stickstoff – Gesamter gebundener Stickstoff TNb g), i)
ber. als N	50 mg/L j)	50 mg/L j)	
Phosphor-Gesamt g)
ber. als P	2,0 mg/L	–	
Sulfat
ber. als SO4	2500 mg/L	k)	
Sulfid
ber. als S	0,2 mg/L	0,2 mg/L	
Sulfit
ber. als SO3	20 mg/L	20 mg/L	
Organische Parameter			
Gesamter organisch gebundener Kohlenstoff TOC g), l), m)
ber. als C	30 mg/L n)	–	
Chemischer Sauerstoffbedarf CSB g), l), m)
ber. als O2	90 mg/L o)	–	
Extrahierbare organisch gebundene Halogene EOX p)
ber. als Cl	0,1 mg/L	0,1 mg/L	
Phenolindex
ber. als Phenol	0,3 mg/L	0,3 mg/L	
Polychlorierte Dibenzo-p-dioxine und -furane q)
ber. als Toxizitätsäquivalente TE	0,3 ng/L	0,3 ng/L	

a)	Der Parameter Fischeitoxizität GF,Ei ist im Rahmen der Fremdüberwachung gemäß § 4 Abs. 3 bei begründetem Verdacht oder konkretem Hinweis der fließgewässerschädigenden Wirkung einer Abwassereinleitung, nicht jedoch im Rahmen der Eigenüberwachung gemäß § 4 Abs. 2 einzusetzen.
b)	In Abhängigkeit von der Summe des Chlorid- und Sulfatgehaltes des Abwassers darf die Fischeitoxizität GF,Ei nachstehende Werte nicht überschreiten:

Summe des Chlorid- und Sulfatgehaltes des Abwassers in Gramm pro Liter	Fischeitoxizität GF,Ei gemäß Anlage A Abschnitt II der MVW	
größer als	nicht größer als		
–	8	2	
8	16	3	
16	24	4	
24	32	5	
32	40	6	
40	48	7	
48	56	8	
usw.	usw.	

c)	Eine Einleitung gemäß § 1 Abs. 2 darf keine Beeinträchtigung der biologischen Abbauvorgänge in der öffentlichen Abwasserreinigungsanlage verursachen (siehe AAEV Anlage A).
d)	Die Festlegung für den Parameter Abfiltrierbare Stoffe erübrigt eine Festlegung für den Parameter Absetzbare Stoffe.
e)	Vorschreibung nur erforderlich bei Abwasser, das bei der Wäsche von Verbrennungsgas aus der Verbrennung von Abfall anfällt.
f)	Vorschreibung nur erforderlich bei Abwasser, das bei der Wäsche von Verbrennungsgas aus der Verbrennung von Heizöl in Heizölkraftwerken oder von Abfällen anfällt.
g)	Weist das in der Wäsche von Verbrennungsgas eingesetzte Rohwasser vor der Einspeisung in den Wäscher einen bestimmbaren Gehalt dieses(r) Inhaltsstoffe(s) auf, so kann der Emissionsbegrenzung ein der Tagesfracht des(r) Inhaltsstoffe(s) im Rohwasser entsprechender, auf die Tagesabwassermenge umgerechneter Konzentrationswert hinzugezählt werden.
h)	Derzeit kann keine Emissionsbegrenzung festgelegt werden.
i)	Summe von Organisch gebundener Stickstoff, Ammonium-Stickstoff, Nitrit-Stickstoff und Nitrat-Stickstoff. Eine Festlegung für den Parameter TNb erübrigt eine gesonderte Festlegung für die Parameter Nitrit-Stickstoff oder Nitrat-Stickstoff.
j)	Die Emissionsbegrenzung gilt für eine Verbrennungsanlage mit einer Brennstoffwärmeleistung von größer als 600 MW.
k)	Die Emissionsbegrenzung ist im Einzelfall bei Korrosionsgefahr für zementgebundene Werkstoffe im Kanalisations- oder Kläranlagenbereich festzulegen (technische Norm betreffend „Ausführung von Kanalanlagen“ gemäß Anlage A Abschnitt IV der MVW).
l)	Die Überwachung der Abwasserbeschaffenheit kann entweder mit dem Parameter TOC oder mit dem Parameter CSB durchgeführt werden; der gleichzeitige Einsatz von TOC und CSB in der Überwachung ist nicht erforderlich. Nach Maßgabe der Fußnote m) gilt diese Wahlmöglichkeit nicht für Anlagen zur Verbrennung von gemischtem Siedlungsabfall.
m)	Die Festlegung für die Parameter TOC und/oder CSB erübrigt eine Festlegung für den Parameter BSB5. Die Bestimmung des Parameters CSB kann durch den hohen Salzgehalt des Abwassers gestört werden. In einem solchen Fall ist ausschließlich der Parameter TOC für die Überwachung des Gehaltes an organischen Kohlenstoffverbindungen im Abwasser einzusetzen (§ 4 Abs. 1 AAEV).
n)	Bei Einsatz von ungebranntem Kalkstein in der Wäsche von Verbrennungsgas 50 mg/L.
o)	Bei Einsatz von ungebranntem Kalkstein in der Wäsche von Verbrennungsgas 150 mg/L.
p)	Die Festlegung für den Parameter EOX erübrigt Festlegungen für die Parameter AOX und POX.
q)	Summe der Toxizitätsäquivalente aller Polychlorierter Dibenzo-p-dioxine und -furane gemäß Anlage E. Die Vorschreibung dieses Parameters ist nur bei Abwasser aus der Verbrennung von Abfällen in Abfall(mit)verbrennungsanlagen erforderlich.
Zuletzt aktualisiert am
07.11.2025
Gesetzesnummer
20002742
Dokumentnummer
NOR40272498