Kurztitel
Bäderhygieneverordnung 2012
Kundmachungsorgan
BGBl. II Nr. 321/2012 zuletzt geändert durch BGBl. II Nr. 115/2026
Typ
V
§/Artikel/Anlage
§ 80
Inkrafttretensdatum
12.05.2026
Abkürzung
BHygV 2012
Index
82/07 Sonstiges Gesundheitsrecht
Text
Badewasser eines Kleinbadeteiches
§ 80. (1) Das Wasser, das sich in einem Kleinbadeteich befindet (Badewasser), muss folgenden Anforderungen entsprechen:
	1.	Es muss in seuchenhygienischer Hinsicht einwandfrei sein; dies gilt im Allgemeinen als eingehalten, wenn folgende mikrobiologische Anforderungen erfüllt sind:
	a)	Escherichia coli: die Konzentration darf 100 in 100 ml nicht überschreiten,
	b)	intestinale Enterokokken: die Konzentration darf 50 in 100 ml nicht überschreiten,
	c)	Salmonellen: dürfen in 1 l nicht nachweisbar sein (diese Untersuchung ist dann durchzuführen, wenn Wasservögel vorhanden sind),
	d)	Pseudomonas aeruginosa: die Konzentration darf 25 in 100 ml nicht überschreiten (diese Untersuchung ist nur dann durchzuführen, wenn das Badewasser über eine Filtereinrichtung geführt wird),
	2.	in chemisch-physikalischer Hinsicht:
	a)	die Sichttiefe darf 2 m nicht unterschreiten,
	b)	die Konzentration an gelöstem Sauerstoff hat ≥ 80% Sättigung O2 zu betragen,
	c)	der pH-Wert darf 6 nicht unterschreiten und 9 nicht überschreiten und
	d)	der Gesamtphosphorgehalt darf 20 µg/l nicht überschreiten.
	(2) Bei begründetem Verdacht sind weitere mikrobiologische und chemische Parameter in die Untersuchungen einzubeziehen.
Zuletzt aktualisiert am
13.05.2026
Gesetzesnummer
20008002
Dokumentnummer
NOR40277768