Title: Dokumentvorlage für RISDokumente
Author: BWinkler

Landesrecht	Oberösterreich

Landesrecht

Bundesland
Oberösterreich
Kurztitel
Oö. Umweltschutzgesetz 1996
Kundmachungsorgan
LGBl. Nr. 84/1996 zuletzt geändert durch LGBl. Nr. 83/2002
§/Artikel/Anlage
Anl. 2
Inkrafttretensdatum
01.10.2002
Außerkrafttretensdatum
18.05.2006
Text
ANHANG 2

Stoffliste zum V. Abschnitt dieses Landesgesetzes

Einleitung

	1.	Die für die Anwendung des V. Abschnitts dieses Landesgesetzes zu berücksichtigenden Mengen sind Höchstmengen, die nach den technischen Möglichkeiten eines Betriebs vorhanden sein können; die in Teil 1 und 2 genannten Mengen gelten pro Betrieb. Mengen bis zu 2% der jeweiligen Mengenschwelle können unbeschadet des § 40 Abs. 6 unberücksichtigt bleiben, wenn sie auf Grund ihrer Verwahrung oder des Abstandes zu anderen Betriebsteilen nicht als
Auslöser eines schweren Unfalles in Frage kommen.
	2.	Ein Betrieb fällt unter die Bestimmungen dieses Abschnitts, wenn
	a)	eine Mengenschwelle nach Teil 1 überschritten wird,
	b)	eine Mengenschwelle nach Teil 2 überschritten wird,
	c)	ein in Teil 1 genannter Stoff/eine Zubereitung die Mengenschwelle nicht überschreitet, jedoch im Betrieb auch Stoffe und Zubereitungen der gleichen Kategorie nach Teil 2 vorhanden sind und sich nach der Additionsregel (Z. 3) eine Mengenschwellenüberschreitung ergibt,
	d)	Stoffe und Zubereitungen nach Z. 1, 2, 10 und 11 jeweils unterhalb der Mengenschwellen von Teil 2 vorhanden sind und sich für diese gemeinsam nach der Additionsregel (Z. 3) eine Mengenschwellenüberschreitung ergibt,
	e)	Stoffe und Zubereitungen nach Z. 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 9 jeweils unterhalb der Mengenschwellen von Teil 2 vorhanden sind und sich für diese gemeinsam nach der Additionsregel eine Mengenschwellenüberschreitung ergibt.
	3.	In Anwendung von Z. 2 lit. c, d und e sind die Quotienten aus den Einzelmengen an Stoffen/an Zubereitungen nach Teil 1 oder 2 mit den entsprechenden Mengenschwellen zu bilden. Ein Betrieb fällt unter die Bestimmungen dieses Abschnitts, wenn die Summe dieser Quotienten größer als die Zahl 1 ist.
	4.	Zubereitungen werden als reine Stoffe betrachtet, falls sie nach ihrer Einstufung die gleichen gefährlichen Eigenschaften besitzen, wie der kennzeichnende Reinstoff; ausgenommen sind jene Ziffern in Teil 1 und 2, bei denen eine eigene prozentuale Zusammensetzung oder andere Beschreibung angegeben ist.
	5.	Für die Einstufung der Stoffe und Zubereitungen sind die einschlägigen chemikalienrechtlichen Vorschriften, insbesondere das Chemikaliengesetz 1996, BGBl. I Nr. 53/1997, die Chemikalienverordnung, BGBl. II Nr. 81/2000, und die Giftliste-Verordnung, BGBl. II Nr. 317/1998, heranzuziehen.

Teil 1

            Namentlich genannte Stoffe und Zubereitungen
--------------------------------------------------------------------
Ziffer           Spalte 1                    Spalte 2     Spalte 3
       -------------------------------------------------------------
       Bezeichnung des gefährlichen         Mengenschwelle in Tonnen
                 Stoffes                     für die Anwendung von
       -------------------------------------------------------------
                                            § 39 Abs. 1  § 39 Abs. 1
                                               Z. 1         Z. 2
--------------------------------------------------------------------
  1    Ammoniumnitrat 1)                        350        2 500
--------------------------------------------------------------------
  2    Ammoniumnitrat 2)                      1 250        5 000
--------------------------------------------------------------------
  3    Diarsenpentaoxid, Arsensäure
       und/oder ihre Salze                        1            2
--------------------------------------------------------------------
  4    Arsentrioxid (Diarsentrioxid),
       arsenige Säure und ihre Salze                         0,1
--------------------------------------------------------------------
  5    Brom                                                   20
--------------------------------------------------------------------
  6    Chlor                                     10           25
--------------------------------------------------------------------
  7    Atemgängige Nickelverbindungen
       (Nickelmonoxid, Nickeldioxid,
       Nickelsulfid, Trinickeldisulfid,
       Dinickeltrioxid)                                        1
--------------------------------------------------------------------
  8    Ethylenimin (Aziridin)                    10           20
--------------------------------------------------------------------
  9    Fluor                                     10           20
--------------------------------------------------------------------
 10    Formaldehyd (C >=[größer gleich] 90%)      5           50
--------------------------------------------------------------------
 11    Wasserstoff                                5           50
--------------------------------------------------------------------
 12    Chlorwasserstoff (verflüssigtes Gas)      25          250
--------------------------------------------------------------------
 13    Bleialkyle                                 5           50
--------------------------------------------------------------------
 14    Hochentzündliche verflüssigte Gase
       und Erdgas                                50          200
--------------------------------------------------------------------
 15    Acetylen (Ethin)                           5           50
--------------------------------------------------------------------
 16    Ethylenoxid                                5           50
--------------------------------------------------------------------
 17    Propylenoxid (1,3-Epoxypropan)             5           50
--------------------------------------------------------------------
 18    Methanol                                              200
--------------------------------------------------------------------
 19    4,4-Methylen- bis (2-chloroanilin)
       und seine Salze, pulverförmig                        0,01
--------------------------------------------------------------------
 20    Methylisocyanat                                      0,15
--------------------------------------------------------------------
 21    Sauerstoff                                            200
--------------------------------------------------------------------
 22    Toluylendiisocyanat                       10          100
--------------------------------------------------------------------
 23    Carbonylchlorid (Phosgen)                0,3         0,75
--------------------------------------------------------------------
 24    Arsentrihydrid (Arsin)                   0,2          1,0
--------------------------------------------------------------------
 25    Phosphortrihydrid (Phosphin)             0,2          1,0
--------------------------------------------------------------------
 26    Schwefeldichlorid                                       1
--------------------------------------------------------------------
 27    Schwefeltrioxid                           15           75
--------------------------------------------------------------------
 28    Polychlordibenzofurane und
       Polychlordibenzodioxine, in
       TCDD-Äquivalenten berechnet 3)                      0,001
--------------------------------------------------------------------
 29    Folgende kanzerogene Stoffe:
       4-Aminobiphenyl und seine Salze, Benzidin
       (4,4-Diaminobiphenyl) und seine Salze, Bis
       (chlormethyl)ether, Chlormethylmethylether
       (Chlordimethylether), Dimethylcarbamoylchlorid,
       Dimethylnitrosamin (N-Nitrosodimethylamin),
       Hexamethylphosphorsäuretriamid,
       2-Naphthylamin und seine Salze,
       1,3-Propansulton, 4-Nitrobiphenyl                   0,001
--------------------------------------------------------------------
 30    Benzine (Ottokraftstoffe und andere
       Benzine mit einem Flammpunkt unter
       21 °C)                                 5 000       50 000
--------------------------------------------------------------------

Anmerkungen zu Teil 1:
	1)	Diese Mengenschwelle gilt für Ammoniumnitrat und Ammoniumnitrat-Zubereitungen (mit Ausnahme von Z. 2), bei denen der aus Ammoniumnitrat abgeleitete Stickstoffgehalt gewichtsmäßig > 28% beträgt, und für wässrige Lösungen von Ammoniumnitrat, bei denen die Konzentration von Ammoniumnitrat gewichtsmäßig > 90% ist.
	2)	Diese Mengenschwelle gilt für ammoniumnitrathältige Düngemittel im Sinn von § 1 Düngemittelgesetz 1994, BGBl. Nr. 513, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 117/1998, bei denen der aus Ammoniumnitrat abgeleitete Stickstoffgehalt gewichtsmäßig > 28% beträgt.
	3)	Die Berechnung der Äquivalenzfaktoren für PCDD und PCDF hat gemäß BGBl. Nr. 134/1990 zu erfolgen.
Wenn in Spalte 2 keine Mengenschwelle angegeben ist (Z. 4, 5, 7, 18, 19, 20, 21 und 28), dann ist ausschließlich die Mengenschwelle in Spalte 3 maßgebend und es sind die sich aus der Einstufung nach § 39 Abs. 1 Z. 2 ergebenden Verpflichtungen zu erfüllen (keine Mengenschwelle "0" in Spalte 2).

Teil 2

   Kategorien von namentlich nicht in Teil 1 genannten Stoffen und
                           Zubereitungen
--------------------------------------------------------------------
Ziffer            Spalte 1                   Spalte 2     Spalte 3
       -------------------------------------------------------------
         Kategorie der gefährlichen         Mengenschwelle in Tonnen
       Stoffe bzw. Zubereitungen und         für die Anwendung von
                 Einstufung
       -------------------------------------------------------------
                                            § 39 Abs. 1  § 39 Abs. 1
                                               Z. 1         Z. 2
--------------------------------------------------------------------
  1    Sehr giftig                                5           20
--------------------------------------------------------------------
  2    Giftig                                    50          200
--------------------------------------------------------------------
  3    Brandfördernd                             50          200
--------------------------------------------------------------------
  4    Explosionsgefährlich
       [Gefahrenhinweis R 2 oder 1)]             50          200
--------------------------------------------------------------------
  5    Explosionsgefährlich
       (Gefahrenhinweis R 3)                     10           50
--------------------------------------------------------------------
  6    Entzündlich 2)                         5 000       50 000
--------------------------------------------------------------------
  7    Leichtentzündlich [Flüssigkeiten mit
       Gefahrenhinweis R 17 oder 3)]             50          200
--------------------------------------------------------------------
  8    Leichtentzündlich [Flüssigkeiten mit
       Gefahrenhinweis R 11]                  5 000       50 000
--------------------------------------------------------------------
  9    Hochentzündlich [Gefahrenhinweis
       R 12 und 4), ausgenommen verflüssigte
       Gase und Erdgas nach Teil 1]              10           50
--------------------------------------------------------------------
 10    Umweltgefährlich (Gefahrenhinweis
       R 50 oder R 50/53)                                    200
--------------------------------------------------------------------
 11    Umweltgefährlich (Gefahrenhinweis
       R 51/53)                                              200
--------------------------------------------------------------------
 12    Stoffe mit Einstufung mit Gefahrenhin-
       weis R 14 (einschließlich R 14/15),
       soweit nicht oben erfasst                100          500
--------------------------------------------------------------------
 13    Stoffe mit der Einstufung R 29            50          200
--------------------------------------------------------------------

Anmerkungen zu Teil 2:
	1)	Explosionsgefährlich im Sinn der Z. 4 sind auch pyrotechnische Stoffe oder Zubereitungen zu werten, mit welchen durch selbstständige, nicht detonierende, unter Freiwerden von Wärme ablaufender Reaktionen Licht, Gas, Schall, Rauch oder Wärme oder eine Kombination dieser Wirkungen erzielt werden soll.
	2)	Entzündliche Stoffe oder Zubereitungen im Sinn der Z. 6 sind entzündliche Flüssigkeiten mit Gefahrenhinweis R 10, sofern sie eine Verbrennung unterhalten können.
	3)	Als leichtentzündliche Flüssigkeiten im Sinn der Z. 7 gelten auch Stoffe und Zubereitungen, die einen Flammpunkt unter 55 °C haben und unter Druck in flüssigem Zustand bleiben und auf Grund ihrer Verwendung unter gefahrenerhöhenden Bedingungen das Risiko schwerer Unfälle besteht.
	4)	Als hochentzündliche Stoffe und Zubereitungen im Sinn der Z. 9 gelten Flüssigkeiten, die mit dem Gefahrenhinweis R 12 zu kennzeichnen sind (auch wenn sie unter Druck in gasförmigem oder flüssigem Zustand gehalten werden, ausgenommen hochentzündliche Gase nach Teil 1 Z. 14), und flüssige Stoffe und Zubereitungen, die auf einer Temperatur oberhalb ihres jeweiligen Siedebereiches gehalten werden.
Wenn in Spalte 2 keine Mengenschwelle angegeben ist (Z. 10 und 11), dann ist ausschließlich die Mengenschwelle in Spalte 3 maßgebend und es sind die sich aus der Einstufung nach § 39 Abs. 1 Z. 2 ergebenden Verpflichtungen zu erfüllen (keine Mengenschwelle "0" in Spalte 2).

(Anm: LGBl. Nr. 83/2002)

www.ris.bka.gv.at		Seite  von