Bundesland
Steiermark
Kurztitel
Steiermärkisches Baugesetz
Kundmachungsorgan
LGBl. Nr. 59/1995 zuletzt geändert durch LGBl. Nr. 13/2011
Typ
LG
§/Artikel/Anlage
§ 83
Inkrafttretensdatum
01.05.2011
Abkürzung
Stmk. BauG
Index
8200 Bauordnung
Text
II. Teil
Besondere bautechnische Bestimmungen
I. Abschnitt
Baulicher Zivilschutz
§ 83
Schutzräume
(1) Werden Schutzräume ausgeführt, haben sie Schutz (Grundschutz) zu bieten vor:
	–	Rückstandsstrahlungen,
	–	herkömmlichen Sprengkörpern (Splitter- und Trümmersicherheit),
	–	chemischen Kampfstoffen,
	–	biologischen Kampfmitteln und
	–	Bränden kürzerer Dauer.
(2) Für die Errichtung von Schutzräumen gelten folgende bauliche Mindestanforderungen:
	–	verstärkte Umfassungsbauteile des Raumes und der Decke im Zugangsbereich (Stahlbeton),
	–	Be- und Entlüftungsrohre,
	–	Wanddurchführungen für Strom- und Außenantennenkabel,
	–	gasdichte Abschlusstüre und allenfalls erforderliche Notausgangsklappe,
	–	kraftschlüssig mit der Umfassungswand verbundener Sandfilterkasten,
	–	allenfalls erforderlicher Rettungsweg und Notausstieg.
(3) Schutzräume dürfen auch für andere Zwecke verwendet werden, sofern die Verwendung als Schutzräume im Bedarfsfall hiedurch nicht ausgeschlossen wird.
Anm.: in der Fassung LGBl. Nr. 27/2008, LGBl. Nr. 13/2011
Im RIS seit
10.02.2014
Zuletzt aktualisiert am
01.09.2017
Gesetzesnummer
20000070
Dokumentnummer
LST40001128