Kurztitel
Begrenzung von Abwasseremissionen aus der Herstellung von Soda nach dem Ammoniak-Soda-Verfahren
Kundmachungsorgan
BGBl. Nr. 92/1996
Typ
V
§/Artikel/Anlage
§ 3
Inkrafttretensdatum
01.03.1997
Abkürzung
AEV Soda
Index
81/01 Wasserrechtsgesetz 1959
Text
§ 3. Eine Abwassereinleitung gemäß § 1 Abs. 1 in ein Fließgewässer oder in eine öffentliche Kanalisation ist unter Bedachtnahme auf § 3 Abs. 10 AAEV an Hand der eingeleiteten Tagesfrachten der Abwasserinhaltsstoffe zu beurteilen (§ 6 AAEV). Die höchstzulässige Tagesfracht eines Abwasserinhaltsstoffes ergibt sich aus der Multiplikation des Emissionswertes mit der bei der wasserrechtlichen Bewilligung festzulegenden Größe der maximalen Tagesproduktionskapazität einer Anlage gemäß § 1 Abs. 2 (ausgedrückt in Tonnen Soda pro Tag).
Zuletzt aktualisiert am
11.11.2025
Gesetzesnummer
10010964
Dokumentnummer
NOR12139344
alte Dokumentnummer
N8199653604J