Kurztitel
Begrenzung von Abwasseremissionen aus der Herstellung von technischen Gasen
Kundmachungsorgan
BGBl. Nr. 670/1996
Typ
V
§/Artikel/Anlage
§ 3
Inkrafttretensdatum
03.12.1997
Abkürzung
AEV technische Gase
Index
81/01 Wasserrechtsgesetz 1959
Text
§ 3. (1) Eine Abwassereinleitung gemäß § 1 Abs. 1 in ein Fließgewässer oder in eine öffentliche Kanalisation ist unter Bedachtnahme auf § 3 Abs. 10 AAEV an Hand der eingeleiteten Tagesfrachten der Abwasserinhaltsstoffe zu beurteilen (§ 6 AAEV).
(2) Bei einer Abwassereinleitung gemäß § 1 Abs. 2 Z 5 ergibt sich die höchstzulässige Tagesfracht für den Parameter Ammonium durch Multiplikation des als produktionsspezifische Fracht festgelegten Emissionswertes mit der im wasserrechtlichen Bewilligungsbescheid festzulegenden Größe der maximalen Tagesproduktionskapazität für Ammoniak (ausgedrückt in Tonnen NH3 pro Tag) einer Anlage gemäß § 1 Abs. 2 Z 5.
Zuletzt aktualisiert am
11.11.2025
Gesetzesnummer
10011007
Dokumentnummer
NOR12140311
alte Dokumentnummer
N8199659234J