Kurztitel
Begrenzung von Abwasseremissionen aus der Herstellung und Verarbeitung von Kunststoffen, Gummi und Kautschuk
Kundmachungsorgan
BGBl. II Nr. 8/1999
Typ
V
§/Artikel/Anlage
§ 2
Inkrafttretensdatum
12.01.2000
Außerkrafttretensdatum
23.05.2019
Abkürzung
AEV Kunststoffe
Index
81/01 Wasserrechtsgesetz 1959
Text
§ 2. Durch nachstehend genannte Parameter der Anlage A werden gefährliche Abwasserinhaltsstoffe gemäß § 33a WRG 1959 erfaßt:
Toxizität (Nr. 2), Blei (Nr. 6), Cadmium (Nr. 7), Chrom – Gesamt (Nr. 8), Quecksilber (Nr. 9), Zink (Nr. 10), Zinn (Nr. 11), Gesamtchlor (Nr. 12), Ammonium (Nr. 13), Cyanid leicht freisetzbar (Nr. 15), AOX (Nr. 21), Summe der Kohlenwasserstoffe (Nr. 23), POX (Nr. 24), Phenolindex (Nr. 25) und BTXE (Nr. 27).
Zuletzt aktualisiert am
11.11.2025
Gesetzesnummer
10011165
Dokumentnummer
NOR12143333
alte Dokumentnummer
N8199956363L