Kurztitel
Maß- und Eichgesetz
Kundmachungsorgan
BGBl. Nr. 152/1950 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 213/1992
§/Artikel/Anlage
§ 15
Inkrafttretensdatum
25.04.1992
Außerkrafttretensdatum
19.08.1994
Text
  § 15. Die Nacheichfrist beträgt:
	1.	ein Jahr
bei Meßgeräten zur Bestimmung des Wassergehaltes von Getreide,
	2.	zwei Jahre
bei allen Meßgeräten, soweit in den Z 1 und 3 bis 9 nicht ausdrücklich eine andere Frist festgesetzt ist,
	3.	drei Jahre
	a)	bei Transportbehältern aus Holz mit Ausnahme der ausgepichten Transportbehälter,
	b)	bei Verkehrsgeschwindigkeitsmessern mit nicht mechanischen Anzeigemitteln,
	4.	vier Jahre
	a)	bei Längenmaßstäben und bei Peilstäben mit nach Längenmaß geteilter Skala,
	b)	bei Elektrizitätszählern mit mechanischen Zusatzeinrichtungen mit Ausnahme jener, für die die Nacheichfristen in Z 6 und in Z 9 lit. b festgesetzt sind,
	c)	bei Elektrizitätszählern besser als Genauigkeitsklasse 1,0 gemäß den Österreichischen Bestimmungen für Elektrotechnik, ÖVE P 30/1991,
	d)	bei Wärmezählern,
	e)	bei Härteprüfdiamanten,
	5.	fünf Jahre
	a)	bei Kalt-, Warm- und Heißwasserzählern,
	b)	bei Meßgeräten zur Bestimmung des Flammpunktes brennbarer Flüssigkeiten,
	c)	bei Zustands-Mengenumwertern für Gase,
	d)	bei Transportbehältern mit Ausnahme der Transportbehälter aus Holz und der Milchkannen,
	e)	bei Flüssigkeitsglasthermometern mit Ausnahme der medizinischen Thermometer und der in Aräometern oder Pyknometern eingebauten Thermometer,
	f)	bei Meßgeräten zur Bestimmung der Viskosität von Flüssigkeiten, sofern diese Meßgeräte nicht gemäß § 17 Z 1 von der Nacheichung befreit sind,
	6.	acht Jahre
	a)	bei statischen (elektronischen) Elektrizitätszählern, auch mit statischen (elektronischen) Zusatzeinrichtungen,
	b)	bei Induktions-Elektrizitätszählern mit statischen (elektronischen) Zusatzeinrichtungen, auch mit mechanischem Zweitarifzählwerk,
	c)	bei Induktions-Elektrizitätszählern mit mechanischen Meßeinrichtungen zur Bestimmung der mittleren elektrischen Leistung,
	d)	bei elektrischen Tarifgeräten,
	7.	10 Jahre
	a)	bei Lagerbehältern mit Ausnahme der in § 17 Z 3 und 4 angeführten,
	b)	bei Peilstäben mit einer nach dem Rauminhalt geteilten Skala,
	c)	bei Transportbehältern auf Schiffen,
	8.	zwölf Jahre
bei Balgengaszählern,
	9.	sechzehn Jahre
	a)	bei Mengenmeßgeräten für Gase mit Ausnahme von Balgengaszählern,
	b)	bei Induktions-Elektrizitätszählern
	aa)	ohne Zusatzeinrichtung,
	bb)	mit einer vom Zählerläufer berührungslos gesteuerten Impulsgabeeinrichtung, auch mit mechanischem Zweitarifzählwerk,
	cc)	mit mechanischem Zweitarifzählwerk,
	10.	zwanzig Jahre
bei Meßwandlern.