Kurztitel
Schienenverkehrslärm-Immissionsschutzverordnung
Kundmachungsorgan
BGBl. Nr. 415/1993
§/Artikel/Anlage
§ 4
Inkrafttretensdatum
26.06.1993
Text
Immissionsgrenzwerte
§ 4. Die Immissionsgrenzwerte sind vom jeweiligen Beurteilungspegel Lr vor Realisierung der baulichen Maßnahmen abhängig und betragen
	1.	für die Tagzeit
	–	60 dB, wenn Lr ≤ 50 dB,
	–	Lr + 10 dB, wenn 50 dB ≤ Lr ≤ 55 dB, sowie
	–	65 dB, wenn Lr ≥ 55 dB, und
	2.	für die Nachtzeit
	–	50 dB, wenn Lr ≤ 40 dB,
	–	Lr + 10 dB, wenn 40 dB ≤ Lr ≤ 45 dB, sowie
	–	55 dB, wenn Lr ≥ 45 dB.