Kurztitel
Allgemeine Arbeitnehmerschutzverordnung
Kundmachungsorgan
BGBl. Nr. 218/1983 zuletzt geändert durch BGBl. II Nr. 352/2002
Typ
BG
§/Artikel/Anlage
§ 22
Inkrafttretensdatum
01.10.2002
Außerkrafttretensdatum
31.07.2004
Abkürzung
AAV
Index
60/02 Arbeitnehmerschutz
Beachte
Abs. 5 gilt gem. § 106 Abs. 3 Z 3 AschG, BGBl. Nr. 450/1994, als BG.
Text
II. ABSCHNITT
Ausgänge, Verkehrswege
Türen, Tore
§ 22. (Anm.: Abs. 1 bis 4aufgehoben durch BGBl. II Nr. 368/1998)
(5) Flügeltüren und -tore von brandgefährdeten Räumen und von explosionsgefährdeten Räumen müssen zumindest brandhemmend, in der Fluchtrichtung aufgehend und selbstschließend sein.
(Anm.: Abs. 6 aufgehoben durch BGBl. II Nr. 368/1998, BGBl. II Nr. 352/2002 und BGBl. II Nr. 392/2002)
(Anm.: Abs. 7 aufgehoben durch BGBl. II Nr. 368/1998)
(Anm.: Abs. 8 bis 10 aufgehoben durch BGBl. II Nr. 164/2000, BGBl. II Nr. 352/2002 und BGBl. II Nr. 392/2002)
Anmerkung
Mit BGBl. II Nr. 368/1998 wird festgestellt, dass § 21 außer Kraft tritt. Die Abschnittsüberschriften wurden daher übernommen.
Schlagworte
Flügeltor
Zuletzt aktualisiert am
15.05.2017
Gesetzesnummer
10008540
Dokumentnummer
NOR40008098