Kurztitel
Begrenzung von Sickerwasseremissionen aus Abfalldeponien
Kundmachungsorgan
BGBl. II Nr. 263/2003
Typ
V
§/Artikel/Anlage
§ 2
Inkrafttretensdatum
28.05.2004
Außerkrafttretensdatum
23.05.2019
Abkürzung
AEV Deponiesickerwasser
Index
81/01 Wasserrechtsgesetz 1959
Text
§ 2. (1) Durch nachstehend genannte Parameter des Anhangs A werden gefährliche Sickerwasserinhaltsstoffe gemäß § 33a WRG 1959 erfasst:
Toxizität (Nr. 1), Abfiltrierbare Stoffe (Nr. 2), Arsen (Nr. 4), Blei (Nr. 5), Cadmium (Nr. 6), Chrom-Gesamt (Nr. 7), Kupfer (Nr. 8), Nickel (Nr. 9), Quecksilber (Nr. 10), Zink (Nr. 11), Ammonium (Nr. 12), Ammoniak (Nr. 13), Nitrit (Nr. 16), Sulfid (Nr. 17), TOC (Nr. 18), CSB (Nr. 19), AOX (Nr. 21), Summe der Kohlenwasserstoffe (Nr. 22) und BTXE (Nr. 23).
(2) Für eine Einleitung gemäß § 1 Abs. 3 gilt § 5 AAEV.
Zuletzt aktualisiert am
10.11.2025
Gesetzesnummer
20002736
Dokumentnummer
NOR40041283