Kurztitel
Begrenzung von Abwasseremissionen aus der Reinigung von Verbrennungsgas
Kundmachungsorgan
BGBl. II Nr. 271/2003
Typ
V
§/Artikel/Anlage
Anl. 5
Inkrafttretensdatum
28.12.2002
Außerkrafttretensdatum
09.09.2021
Abkürzung
AEV Verbrennungsgas
Index
81/01 Wasserrechtsgesetz 1959
Text
Anhang E
Frachtbezogene Emissionsbegrenzungen gemäß § 1 Abs. 3 Z 4 für
ANLAGEN ZUR VERBRENNUNG VON GEMISCHTEM SIEDLUNGSABFALL
bezogen auf die Tonne installierte Verbrennungskapazität für gemischten Siedlungsabfall

5.	Antimon	60 mg/t	
	ber. als Sb		
6.	Arsen	30 mg/t	
	ber. als As		
7.	Blei	30 mg/t	
	ber. als Pb		
8.	Cadmium	15 mg/t	
	ber. als Cd		
9.	Chrom – Gesamt	150 mg/t	
	ber. als Cr		
10.	Cobalt	150 mg/t	
	ber. als Co		
11.	Kupfer	150 mg/t	
	ber. als Cu		
12.	Mangan	300 mg/t	
	ber. als Mn		
13.	Nickel	150 mg/t	
	ber. als Ni		
14.	Quecksilber	3 mg/t	
	ber. als Hg		
15.	Thallium	30 mg/t	
	ber. als Tl		
16.	Vanadium	150 mg/t	
	ber. als V		
17.	Zink	300 mg/t	
	ber. als Zn		
18.	Zinn	150 mg/t	
	ber. als Sn		
26.	Sulfid	60 mg/t	
	ber. als S		
30.	Extrahierbare. org.	30 mg/t	
	geb. Halogene EOX		
	ber. als Cl a)		
32.	Dioxine und Furane	90 ng/t	
	ber. als Toxizitätsäquivalente TE		

	a)	Entsprechend Anhang A Fußnote o)
Zuletzt aktualisiert am
07.11.2025
Gesetzesnummer
20002742
Dokumentnummer
NOR40041338