Kurztitel
Ro-Ro-Fahrgastschiffverordnung
Kundmachungsorgan
BGBl. II Nr. 251/2005
Typ
V
§/Artikel/Anlage
§ 3
Inkrafttretensdatum
13.08.2005
Index
94/01 Schiffsverkehr
Text
Besondere Stabilitätsanforderungen
§ 3. (1) Unbeschadet der Anforderungen der Regel II-1/B/8 des SOLAS-Übereinkommens und der Anforderungen der Fahrgastschiffverordnung müssen Ro-Ro-Fahrgastschiffe den Vorschriften des Anhanges I der Ro-Ro-Fahrgastschiff-Richtlinie entsprechen. Bei der Anwendung dieser Vorschriften sind die in Anhang II der Ro-Ro-Fahrgastschiff-Richtlinie festgelegten Leitlinien einzuhalten.
(2) Für Ro-Ro-Fahrgastschiffe, die ausschließlich in Seegebieten betrieben werden, deren signifikante Wellenhöhe (§ 2 Z 24 Fahrgastschiffverordnung) 1,5 m oder weniger beträgt, gelten die Vorschriften des Anhanges I der Ro-Ro-Fahrgastschiff-Richtlinie als erfüllt.
Zuletzt aktualisiert am
21.06.2018
Gesetzesnummer
20004235
Dokumentnummer
NOR40067407