Kurztitel
Begrenzung von Abwasseremissionen aus der Herstellung und Verarbeitung von Glas und künstlichen Mineralfasern
Kundmachungsorgan
BGBl. Nr. 888/1995 zuletzt geändert durch BGBl. II Nr. 203/2014
Typ
V
§/Artikel/Anlage
§ 2
Inkrafttretensdatum
19.08.2017
Abkürzung
AEV Glasindustrie
Index
81/01 Wasserrechtsgesetz 1959
Text
§ 2. Durch nachstehend genannte Parameter der Anlagen A bis E werden gefährliche Abwasserinhaltsstoffe gemäß § 33b Abs. 2 und 11 des Wasserrechtsgesetzes 1959 (WRG), BGBl. Nr. 215/1959, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 98/2013, erfasst: Antimon, Arsen, Barium, Blei, Cadmium, Chrom-Gesamt, Kupfer, Nickel, Silber, Zink, Zinn, Ammonium, Kohlenwasserstoff-Index und Phenolindex.
Zuletzt aktualisiert am
11.11.2025
Gesetzesnummer
10010938
Dokumentnummer
NOR40164433