Kurztitel
Qualitätszielverordnung Chemie Oberflächengewässer
Kundmachungsorgan
BGBl. II Nr. 96/2006 zuletzt geändert durch BGBl. II Nr. 363/2016
§/Artikel/Anlage
Anl. 3
Inkrafttretensdatum
06.12.2016
Text
Anlage C
Allgemeine Hintergrundkonzentrationen für nicht-synthetische Schadstoffe gemäß § 4 Abs. 3 und 4
Die folgende Tabelle enthält die zur Ermittlung der JD-UQN gemäß § 4 Abs. 3 und 4 anzuwendenden Hintergrundkonzentrationen.

Nr.	Parameter	CAS.Nr. 1)	Hintergrundkonzentration (µg/l)	
1	Arsen	7440-38-2	2)	
2	Blei	7439-92-1	3)	
3	Cadmium	7440-43-9	0,01	
4	Chrom	7440-47-3	0,5	
5	Kupfer	7440-50-8	0,5	
6	Nickel	7440-02-0	3)	
7	Selen	7782-49-2	2)	
8	Silber	7440-22-4	2)	
9	Zink	7440-66-6	1,0	

	1)	CAS: Chemical Abstracts Service
	2)	Für diese Parameter kann derzeit keine Hintergrundkonzentration angegeben werden. Bis zur Festlegung eines Wertes ist als Hintergrundkonzentration der Wert 0,0 µg/l anzusetzen.
	3)	Für diesen Parameter sind natürliche Hintergrundkonzentrationen bis zum Bereich der JD-UQN bereits mitberücksichtigt.