Kurztitel
Automatisiertes Fahren Verordnung
Kundmachungsorgan
BGBl. II Nr. 402/2016 zuletzt geändert durch BGBl. II Nr. 66/2019
Typ
V
§/Artikel/Anlage
§ 10
Inkrafttretensdatum
11.03.2019
Abkürzung
AutomatFahrV
Index
90/02 Kraftfahrrecht
Text
3. Abschnitt
Anwendungsfälle für genehmigte Systeme in Serie
Einparkhilfe
§ 10. (1) Im Sinne dieser Verordnung gilt als Einparkhilfe ein System, das die Fahraufgaben beim Ein- und Ausparken des Fahrzeugs mittels automatischer Lenkfunktion im Sinne der ECE-Regelung Nr. 79 übernehmen kann.
(2) Das System darf ausschließlich zum Ein- und Ausparken des Fahrzeugs verwendet werden.
(3) Sobald der Lenker das System aktiviert, werden einzelne oder sämtliche Fahraufgaben beim Ein- und Ausparken auf das System übertragen. Das System muss daher in der Lage sein, alle übertragenen Fahraufgaben beim Ein- und Ausparken automatisch zu bewältigen.
(4) Solange das System aktiviert ist, ist der Lenker von den Verpflichtungen den Lenkerplatz einzunehmen und die Lenkvorrichtung während des Fahrens mit mindestens einer Hand festzuhalten enthoben. Solange das System aktiviert ist, muss sich der Lenker in unmittelbarer Nähe zum Fahrzeug befinden und den Ein- oder Ausparkvorgang überwachen.
(5) Es muss eine Notfallvorrichtung vorhanden sein, mit der das System unverzüglich deaktiviert oder übersteuert werden kann. Wenn es zu einer kritischen Situation kommt, muss der Lenker die Notfallvorrichtung unverzüglich betätigen.
(6) Das System darf nur nach Herstellerangaben und nur bis zu einer maximalen Geschwindigkeit von 10 km/h verwendet werden.
(7) Das System darf auf allen Straßenarten verwendet werden.
(8) Das System darf in Fahrzeugen der Klassen M1 und N1 verwendet werden.
Schlagworte
Einparken, Einparkvorgang
Zuletzt aktualisiert am
08.03.2019
Gesetzesnummer
20009740
Dokumentnummer
NOR40213518