Kurztitel
Begrenzung von Abwasseremissionen aus der Textilveredelung und Behandlung
Kundmachungsorgan
BGBl. II Nr. 269/2003 zuletzt geändert durch BGBl. II Nr. 128/2019
Typ
V
§/Artikel/Anlage
§ 2
Inkrafttretensdatum
24.05.2019
Abkürzung
AEV Textilveredelung und -behandlung
Index
81/01 Wasserrechtsgesetz 1959
Text
§ 2. Durch nachstehend genannte Parameter des Anhangs A werden gefährliche Abwasserinhaltsstoffe gemäß § 33a WRG 1959 erfasst:
Toxizität (Nr. 2), Blei (Nr. 7), Chrom-Gesamt (Nr. 8), Chrom-VI (Nr. 9), Cobalt (Nr. 10), Kupfer (Nr. 12), Nickel (Nr. 13), Zink (Nr. 14), Zinn (Nr. 15), Gesamtchlor (Nr. 16), Ammonium (Nr. 17), Sulfid (Nr. 21), AOX (Nr. 26), Kohlenwasserstoff-Index (Nr. 27), Phenolindex (Nr. 28) und BTXE (Nr. 30).
Zuletzt aktualisiert am
11.11.2025
Gesetzesnummer
20002744
Dokumentnummer
NOR40215060