Kurztitel
Luftfahrt-ArbeitnehmerInnenschutzverordnung
Kundmachungsorgan
BGBl. II Nr. 185/2019
Typ
V
§/Artikel/Anlage
§ 7
Inkrafttretensdatum
03.07.2019
Abkürzung
LuftAV
Index
60/02 Arbeitnehmerschutz
Text
Versagerbeseitigung
§ 7. (1) Die Bergung von Versagerladungen darf nur durch eine/n Sprengbefugte/n und eine/n geschulte/n Flugretter/in unter folgenden Voraussetzungen erfolgen:
	1.	Einsatz eines Hubschraubers mit
	a)	Windenausrüstung oder Lasthaken,
	b)	einem Sicherheitsspiegel oder alternativen Mitteln zur Beobachtung des Hakens/der Last,
	c)	einem Lastmesser, sofern keine andere Methode zur Bestimmung der Masse der Last verwendet wird,
	d)	Zweiweg-Sprechverbindung zwischen den Piloten und den beförderten Personen,
	e)	Doppellasthaken mit Schnellauslösesystem und
	f)	Personentragvorrichtung.
	2.	Verwendung eines geeigneten, normgerechten Auffanggurtes mit Schraubkarabiner.
	3.	Verwendung eines Schutzhelmes mit Sende- und Empfangseinrichtung sowie mit Mikrophon und Hörer.
(2) Ein Aushängen aus dem Bergetau oder der Winde an der Bergestelle ist verboten.
(3) § 18 Abs. 2 Z 1 und 2 sowie Abs. 3 SprengV gilt nicht.

Schlagworte
Sendeeinrichtung, Flugretterin
Zuletzt aktualisiert am
05.07.2019
Gesetzesnummer
20010696
Dokumentnummer
NOR40215576