Kurztitel
Dachdecker/Dachdeckerin-Ausbildungsordnung
Kundmachungsorgan
BGBl. II Nr. 192/2019
Typ
V
§/Artikel/Anlage
§ 2
Inkrafttretensdatum
01.08.2019
Index
50/04 Berufsausbildung
Text
Berufsprofil
§ 2. Durch die Berufsausbildung im Lehrbetrieb und in der Berufsschule soll der im Lehrberuf Dachdecker/Dachdeckerin ausgebildete Lehrling befähigt werden, die nachfolgenden Tätigkeiten fachgerecht, selbständig und eigenverantwortlich ausführen zu können:
	1.	Einrichten und Absichern von Arbeits- und Baustellen sowie Prüfen von Vorleistungen und Untergründen,
	2.	Herstellen von Vorrichtungen zur Ableitung von Oberflächenwasser wie zB Dachgullys,
	3.	Montieren von Ein- und Aufbaubauteilen für Dächer und Wände wie zB Lüfter, Lichtkuppeln, Lichtbänder, Durchgänge, Fenster, Solaranlagen, Fotovoltaikanlagen, Schneehalte- und Schneefangsystemen sowie Mitarbeiten beim Ein- und Aufbauen von Dachsicherungssystemen,
	4.	Herstellen von Unterkonstruktionen von Dachflächen im Rahmen von Sanierungen an der Dachdeckung und bei Umdeckungsarbeiten sowie von Wandflächen,
	5.	Einbauen von Dämmstoffen, Trenn-, Ausgleichs- oder Abdichtungsschichten und Dampfsperren sowie Oberflächenschutz,
	6.	Be- und Verarbeiten (durch Behauen, Zuschneiden, Sägen, Nageln, Klammern, Verdrahten usw.) von Deck- und Abdichtungsmaterialien (zB Tonziegel, Betondachsteinen, Faserzementplatten, Stroh, Holzschindeln, Kunststoffplatten, usw.),
	7.	Einteilen und Schnüren der Fläche für die auszuführende Dacheindeckung und Dachabdichtung,
	8.	Eindecken von Wand- und Dachflächen mit verschiedenen Deckungsarten und Deckungsmaterialien,
	9.	Herstellen von Anschlüssen und Abschlüssen zB für Kamine und Mauern,
	10.	Vorbereiten von Dächern und Fassaden für Begrünungen (zB Abdichten, Herstellen von Trennlagen und Filterlagen usw.),
	11.	Kontrolle und Prüfung der ausgeführten Arbeiten sowie Erkennen und Beheben von Mängeln
	12.	Durchführen von Reparatur-, Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an bestehenden Dach- und Wandflächen,
	13.	Ausführen der Arbeiten unter Berücksichtigung der einschlägigen Sicherheitsvorschriften, Normen und Umweltstandards.
Schlagworte
Arbeitsstelle, Einbauteil, Schneehaltesystem, Einbau, Trennschicht, Ausgleichsschicht, Bearbeiten, Deckmaterial, Wandfläche, Reparaturarbeit, Wartungsarbeit, Dachfläche
Zuletzt aktualisiert am
08.07.2019
Gesetzesnummer
20010701
Dokumentnummer
NOR40215658