Kurztitel
Begrenzung von Abwasseremissionen aus der Reinigung von Verbrennungsgas
Kundmachungsorgan
BGBl. II Nr. 271/2003 zuletzt geändert durch BGBl. II Nr. 236/2025
Typ
V
§/Artikel/Anlage
Anl. 5
Inkrafttretensdatum
06.11.2025
Abkürzung
AEV Verbrennungsgas
Index
81/01 Wasserrechtsgesetz 1959
Text
Anlage E
Ermittlung der Toxizitätsäquivalente von Polychlorierten Dibenzo-p-dioxinen und -furanen
In die Ermittlung der Dioxin- und Furan-Toxizitätsäquivalente (TE) sind die nachstehend genannten Einzelverbindungen mit ihren Toxizitätsäquivalent – Faktoren (TEF) einzubeziehen. Das Toxizitätsäquivalent einer Einzelverbindung ergibt sich durch Multiplikation der Massenkonzentration der Einzelverbindung mit ihrem TEF.

	Einzelverbindung	TEF	
2,3,7,8 –	Tetrachlordibenzodioxin (TCDD)	1	
1,2,3,7,8 –	Pentachlordibenzodioxin (PeCDD)	0,5	
1,2,3,4,7,8 –	Hexachlordibenzodioxin (HxCDD)	0,1	
1,2,3,7,8,9 –	Hexachlordibenzodioxin (HxCDD)	0,1	
1,2,3,6,7,8 –	Hexachlordibenzodioxin (HxCDD)	0,1	
1,2,3,4,6,7,8 –	Heptachlordibenzodioxin (HpCDD)	0,01	
–	Octachlordibenzodioxin (OCDD)	0,001	
2,3,7,8 –	Tetrachlordibenzofuran (TCDF)	0,1	
2,3,4,7,8 –	Pentachlordibenzofuran (PeCDF)	0,5	
1,2,3,7,8 –	Pentachlordibenzofuran (PeCDF)	0,05	
1,2,3,4,7,8 –	Hexachlordibenzofuran (HxCDF)	0,1	
1,2,3,6,7,8 –	Hexachlordibenzofuran (HxCDF)	0,1	
1,2,3,7,8,9 –	Hexachlordibenzofuran (HxCDF)	0,1	
2,3,4,6,7,8 –	Hexachlordibenzofuran (HxCDF)	0,1	
1,2,3,4,6,7,8 –	Heptachlordibenzofuran (HpCDF)	0,01	
1,2,3,4,7,8,9 –	Heptachlordibenzofuran (HpCDF)	0,01	
–	Octachlordibenzofuran (OCDF)	0,001	

Zuletzt aktualisiert am
07.11.2025
Gesetzesnummer
20002742
Dokumentnummer
NOR40272501