Kurztitel
Begrenzung von Abwasseremissionen aus der Behandlung von metallischen Oberflächen
Kundmachungsorgan
BGBl. II Nr. 44/2002 zuletzt geändert durch BGBl. II Nr. 68/2026
Typ
V
§/Artikel/Anlage
§ 3
Inkrafttretensdatum
27.03.2026
Abkürzung
AEV Oberflächenbehandlung
Index
81/01 Wasserrechtsgesetz 1959
Text
§ 3. (1) Eine Abwassereinleitung gemäß § 1 Abs. 1 in ein Fließgewässer oder in eine öffentliche Kanalisation ist unter Bedachtnahme auf § 3 Abs. 10 AAEV anhand der eingeleiteten Tagesfrachten der Abwasserinhaltsstoffe zu beurteilen.
(2) Die höchstzulässige Tagesfracht für einen Abwasserinhaltsstoff, dessen Emissionsbegrenzung in Anlage A als produktionsspezifische Fracht festgelegt ist, ergibt sich durch Multiplikation dieser Emissionsbegrenzung mit der bei der wasserrechtlichen Bewilligung festzulegenden maximalen Tageseinsatzkapazität für Cadmium oder Quecksilber (in Kilogramm pro Tag).
Zuletzt aktualisiert am
30.03.2026
Gesetzesnummer
20001767
Dokumentnummer
NOR40276777