Oö. LGBl. Nr. xx/2023 - ausgegeben am xx. Juli 2023	 von

Oö. LGBl. Nr. 60/2023 - ausgegeben am 13. Juli 2023	 von

LANDESGESETZBLATT
FÜR OBERÖSTERREICH
Jahrgang 2023	Ausgegeben am 13. Juli 2023	www.ris.bka.gv.at
Nr. 60  Verordnung:	Oö. Umgebungslärmschutzverordnung - Anlagen 2023 (RL (EU) 2021/1226 vom 21. Dezember 2020, ABl. Nr. L 269 vom 28.7.2021, S 65 [CELEX-Nr. 32021L1226])

Verordnung
der Oö. Landesregierung über die Methoden und technischen Spezifikationen für die Erhebung des Umgebungslärms für dem Oö. USchG unterliegende Anlagen
(Oö. Umgebungslärmschutzverordnung - Anlagen 2023)
Auf Grund des § 38f des Oö. Umweltschutzgesetzes 1996, LGBl. Nr. 84/1996, in der Fassung des Landesgesetzes LGBl. Nr. 111/2022, wird verordnet:
§ 1
Allgemeines
Diese Verordnung gilt für die Ausarbeitung von strategischen Teil-Umgebungslärmkarten gemäß § 38b Oö. Umweltschutzgesetz 1996 und Teil-Aktionsplänen gemäß § 38c Oö. Umweltschutz-gesetz 1996.
§ 2
Begriffsbestimmungen
Für die Begriffsbestimmungen gilt Abschnitt 4 der ÖAL-Richtlinie Nr. 36 Blatt 2, Ausgabe 1.1.2010.
§ 3
Lärmindizes und Bewertungsmethode
(1) Der L_den (Tag-Abend-Nacht-Lärmindex) in Dezibel (dB) ist mit folgender Gleichung definiert:
Hiebei gilt:
	1.	L_day (Tag-Lärmindex) ist der A-bewertete äquivalente Dauerschallpegel gemäß ÖAL-Richtlinie Nr. 28, Ausgabe 1.10.2021.
	2.	L_evening (Abend-Lärmindex) ist der A-bewertete äquivalente Dauerschallpegel gemäß ÖAL-Richtlinie Nr. 28, Ausgabe 1.10.2021.
	3.	L_night (Nacht-Lärmindex) ist der A-bewertete äquivalente Dauerschallpegel gemäß ÖAL-Richtlinie Nr. 28, Ausgabe 1.10.2021.
	4.	Die Bewertung hat grundsätzlich für die Höhe des Immissionsortes 4 m über Boden zu erfolgen.
(2) Für die Berechnung der Lärmindizes gemäß Abs. 1 gelten folgende Zeiträume:
	1.	Tag: 6:00 bis 19:00 Uhr,
	2.	Abend: 19:00 bis 22:00 Uhr und
	3.	Nacht: 22:00 bis 6:00 Uhr.
(3) Die Werte für L_den sowie L_night sind unter Anwendung der ÖAL-Richtlinie Nr. 28, Ausgabe 1.10.2021, zu ermitteln.
§ 4
Strategische Teil-Umgebungslärmkarten und Teil-Aktionspläne
(1) Für die Mindestanforderungen für die Ausarbeitung von Teil-Umgebungslärmkarten gelten die Bestimmungen der ÖAL-Richtlinie Nr. 36 Blatt 2, Ausgabe 1.1.2010, in Verbindung mit der ÖAL-Richtlinie Nr. 28, Ausgabe 1.10.2021.
(2) Grundsätzlich gilt für den durch Gelände für industrielle Tätigkeiten verursachten Lärm ein Schwellenwert von L_den von 55 dB und ein L_night von 50 dB.
(3) Für Teil-Aktionspläne gelten die Bestimmungen der ÖAL-Richtlinie Nr. 36 Blatt 2, Ausgabe 1.1.2010, in Verbindung mit der ÖAL-Richtlinie Nr. 28, Ausgabe 1.10.2021.
§ 5
Inkrafttreten
(1) Diese Verordnung tritt mit Ablauf des Tages ihrer Kundmachung im Landesgesetzblatt für Oberösterreich in Kraft.
(2) Mit dem Inkrafttreten dieser Verordnung tritt die Oö. Umgebungslärmschutzver-ordnung ‑ Anlagen, LGBl. Nr. 78/2022, außer Kraft.

Für die Oö. Landesregierung:
Kaineder
Landesrat

www.ris.bka.gv.at